KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | | Nr SST  Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | | Jedn.  Miary | Ilość  Jedn. | | Cena  jedn.  zł. | Wartość  robót  w zł. |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **1.** | | **CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ** | | | | | | | |
| 1.1. | | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | | km | 0,06 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **2.** | | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG | | | | | | | |
| 2.1. | | 04.04.02. | Wykonanie uzupełnienia podbudowy w miejscach ubytków kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm | ton | | 10,00 | |  |  |
| 2.2. | | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | 353,00 | |  |  |
| 2.3. | | 04.04.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | | 234,00 | |  |  |
| 2.4. | | 04.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | | 126,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **3.** | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG | | | | | | | | |
| 3.1. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | m2 | 234,00 | |  |  |
| 3.2. | | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | | m2 | 227,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **4.** | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH | | | | | | | | |
| 4.1. | | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | | Szt. | 3,00 | |  |  |
| 4.2. | | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:   1. Znaki typu A 2. Znaki typu D | | Szt.  Szt. | 1,00  2,00 | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | | |  |
| **PODATEK VAT** | | | | | | | % | 23,00 |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT** | | | | | | | | |  |