PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nr SST  Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn.  Miary | Ilość  robót  ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ** | | | | |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1  0111-0100 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,060 |
| **2.** | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG | | | | |
| 2.1. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie uzupełnienia podbudowy w miejscach ubytków kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm | ton | 10,00 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6  0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 353,00 |
| 2.3. | 04.03.01. | KNNR 6  1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 234,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6  0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 126,00 |
| **3.** | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG | | | | |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6  0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 234,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6  0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 227,00 |
| **4.** | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH | | | | |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6  0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 3,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6  0702-01/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:   1. Znaki typu A 2. Znaki typu D | Szt.  Szt. | 1,00  2,00 |