**Parametry techniczne ciągnika i wozu asenizacyjnego – Szczegółowy opis zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry** | **TAK/NIE** |
| **Ciągnik** | |
| ***Ciągnik fabrycznie nowy; 2014 rok*** |  |
| Silnik turbodoładowany |  |
| Moc silnika min. 105 KM spełniająca normy EURO III |  |
| Napęd na tylną i przednią oś |  |
| Skrzynia biegów synchronizowana z rewersem, 40km/h |  |
| Ilość biegów min 12przód i min. 12 tył |  |
| Podnośnik tylny o udźwigu min. 3500kg |  |
| TUZ 2 kategorii wg.ISO |  |
| Przedni TUZ kat. 2 – jedna para hydrauliki wyciągnięta na przód |  |
| Pompa hydrauliczna min. 47 **l/min** |  |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny min. 2 szybkozłącza |  |
| Obroty wałka odbioru mocy 540/**1000** obr/min |  |
| Reflektory robocze z przodu i z tyłu |  |
| Zbiornik paliwa min. 88 litrów |  |
| Prawe i lewe lusterko zewnętrzne |  |
| Światło – lampa ostrzegawcza |  |
| Kabina z klimatyzacją , wycieraczka przednia i tylna |  |
| Regulowana kolumna kierownicy |  |
| Fotel operatora na poduszce powietrznej |  |
| Dodatkowy fotel (siedzisko dla pomocnika operatora z pasem bezpieczeństwa. |  |
| Zaczepy górny, dolny i przedni transportowy |  |
| Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi |  |
| Gwarancja na okres minimum 12 miesięcy |  |
| Instalacja radiowa z odtwarzaczem i głośnikami |  |
| Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych oraz instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| ***Wóz asenizacyjny, fabrycznie nowy, 2014 rok ( do transportu ścieków)*** | |
| Pojemność min. 5000 litrów |  |
| Zbiornik ocynkowany z blachy minimum 5 mm |  |
| Konstrukcja ramowa |  |
| Sprężarka o wydajności min 4000litrów/ min przepływu powietrza |  |
| Zestaw kołowy jednoosiowy |  |
| Ogumienie minimum 500x50/17 |  |
| Zawór bezpieczeństwa |  |
| Hamulec **pneumatyczny** |  |
| Wąż ssący o średnicy min. **4”** i długości min. 6 m |  |
| Główna zasuwa spustowa o średnicy min. **4”** sterowana hydraulicznie |  |
| Otwierany tylny właz |  |
| Zabezpieczenie kompresora przed przelaniem |  |
| Wskaźnik napełnienia |  |
| Minimum dwa króćce ssawne |  |
| Instalacja oświetleniowa wymagana przepisami ruchu drogowego |  |
| Gwarancja na okres minimum 12 miesięcy |  |
| Dokumenty umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych |  |