1. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z rysunkiem nr 3 Przekroje Konstrukcyjne pobocze należy wykonać z kruszywa odzyskanego z korytowania.

**Pobocza wykonać z kruszywa Wykonawcy**

1. Prosimy o zmianę grubości pobocza - z rysunku nr 3 wynika, iż powinna mieć grubość 21 cm - 15 cm podbudowa + 6 cm warstwy bitumiczne

**Dokonano korekty**

1. Proszę o załączenie wykazu zjazdów zawierającego kilometraż oraz powierzchnię zjazdu

**Zamawiający odstąpił od wykonania zjazdów**

1. Proszę o załączenie przekroju przez zjazd

**Zamawiający odstąpił od wykonania zjazdów**

1. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający jest posiadaczem gruntów na których zaprojektowana została droga oraz pobocza

**Zamawiający potwierdza, że jest posiadaczem gruntów na których zaprojektowana została droga oraz pobocza**.