**Numer ogłoszenia: 242824 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 232622 - 2013 data 18.06.2013 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, woj. lubuskie, tel. 0-68 3915796, fax. 0-68 3915888.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
* **W ogłoszeniu jest:** Ponieważ istniejącą nawierzchnią boiska jest nawierzchnia asfaltowa, projektuje się ułożenie modułowej nawierzchni polipropylenowej VersaCourt, w kolorze zielono czerwonym.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Ponieważ istniejącą nawierzchnią boiska jest nawierzchnią asfaltowa, projektuje się ułożenie nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim i czerwonym.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
* **W ogłoszeniu jest:** Charakterystyka nawierzchni WersaCourt Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa modułowa. Rozmiar modułu - 27 cm x 27 cm, 1,9 cm grubości. Materiał - specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego. Płytki posiadają także dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk. Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach. Mechanizm blokujący - system blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Podłoże jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacją boczną) Konstrukcja nośna - każda płyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniają one stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie. Waga modułu - 200 g (3,2 kg/m2) Posiada certyfikat FIBA,ISO,IAKS.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Charakterystyka nawierzchni. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy minimum 16 mm. Charakterystyka nawierzchni: - boisko w kolorze niebiesko-czerwonym, zgodnie z rysunkiem z pomalowanymi kolorowymi liniami wyznaczającymi strefy boiska, farbami na gotowej nawierzchni, - elastyczna warstwa nośna z użytkową warstwą EPDM, porowata, wodoprzepuszczalna, odporna na ściernie i promienie UV, - grubość całkowita nawierzchni min. 16 mm w tym : a) warstwa użytkowa ok. 6-8 mm - mata elastyczna mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5 mm, do ułożenia układarką, b) warstwa elastyczna (ok. 6-8 mm) - mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm, do ułożenia układarką, - warstwy nawierzchni poliuretanowej do ułożenia na istniejącej nawierzchnia asfaltowej boiska szkolnego, - przed ułożeniem nawierzchni ,istniejąca nawierzchnia asfaltowa wymaga oczyszczenia i impregnacji, Nawierzchnia musi posiadać Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny PZH.
* **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
* **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52.
* **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52.

 Wójt Gminy Bytnica

 /-/

 Leszek Olgrzymek