[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=3
pr=NORMA	3.22
pe=1
op=1
opn=0	0	0	0	1	0	0	8	1	18
prn=2	2	2	3	3	0	5
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI1010
nb=Adaptacja obiektu komunalnego pełniącego funkcje kultularne
ab=Dzielna 
ni=Gmina Ciasna
ai=42-793 Ciasna ul. Nowa 1a
br=budowlana
dt=18.06.2007

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=2600105	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.005

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.035

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III
id=2600205	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.081

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=barierka pochylni stalowa malowana proszkowo
id=1320199	1
jm=m	033
ce=0
il=7.376

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=beton B-10
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.075

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=beton B-15
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=4.769

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=beton B-20
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.052

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=beton B-7,5
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.313

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.067

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.567

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=blacha powlekana płaska
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
il=37.429

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=13157.58

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=cegła klinkierowa
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=1648.82

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
il=0.009

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
il=1061.552

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
il=0.107

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=0.008

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=dachówka bitumiczna "łuska" dł. 1,0 m
id=2307070	2
jm=m2	050
ce=0
il=433.65

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.002

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.072

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.001

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
id=2600618	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.101

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.011

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane kl.III
id=2600699	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.025

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
il=11.564

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III
id=2600715	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.054

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III
id=2600715	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.045

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi rozkładanych z prowadnicami z dużą szybą bezpieczną
id=	3
jm=m2	050
ce=0
il=9.8

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.051

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	3
jm=m3	60 
ce=0
il=0.015

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
il=356.562

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm
id=1120604	3
jm=kg	33 
ce=0
il=4.765

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.088

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=drzwi wewnetrzne 1 1/2 skrzydła z dużą szybą i ościeżnicą
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0
il=2.6

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=drzwi wewnetrzne p.poż. EI-30 z ościeżnicą
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=drzwi zewnetrzne pełne z ościeżnicą
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0
il=2.73

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=drzwi zewnętrzne pełne z naświetlem i ościeżnicą
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=drzwiczki stalowe rewizyjne
id=5762800	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=3497.728

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.386

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=emulsja gruntująca
id=1552327	1
jm=kg	033
ce=0
il=259.67

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=farba emulsyjna akrylowa
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
il=326.734

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0
il=1.407

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=folia dachowa paroizolacyjna
id=1560399	2
jm=m2	050
ce=0
il=30.8

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=folia polietylenowa gruba
id=1560499	3
jm=m2	50 
ce=0
il=82.016

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=folia polietylenowa izolacyjna
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
il=174.06

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=folia polietylenowa podposadzkowa
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
il=30.6

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=gaz propan-butan
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.094

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
il=2.203

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=gruzobeton
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.82

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=38.033

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.172

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	3
jm=kg	33 
ce=0
il=5.037

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.622

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.176

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=gwoździe papowe z podkładkami
id=1332299	2
jm=kg	033
ce=0
il=37.377

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=gwoździe papowe zwykłe
id=1330600	1
jm=kg	033
ce=0
il=20.65

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=haki do muru
id=1340399	3
jm=kg	33 
ce=0
il=6.353

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=iglice
id=7591199	1
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=kątownik aluminiowy ochronny
id=1220200	3
jm=m	040
ce=0
il=77.204

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kątownik aluminiowy ochronny perforowany
id=1220200	3
jm=m	40 
ce=0
il=222.429

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.898

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania
id=6803599	1
jm=szt	020
ce=0
il=737.151

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=51.03

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami
id=8990400	1
jm=kpl	090
ce=0
il=205.884

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara
id=2222101	1
jm=m2	050
ce=0
il=50.035

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=kotwy stalowe
id=1344499	1
jm=szt	020
ce=0
il=505.949

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=kratki wentylacyjne
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=kratki wentylacyjne.
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
il=657.393

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
il=84.26

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 100x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
il=7.171

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
il=144.574

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki do I NP 180
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
il=695.795

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=lada podawcza z płyt MDF laminowanych szer. 80 cm
id=1941099	2
jm=m	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=lakier do parkietu
id=1522499	1
jm=dm3	066
ce=0
il=71.425

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
il=223.419

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=listwa cokołowa (startowa)
id=1220299	1
jm=m	040
ce=0
il=83.79

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=listwa metalowa ochronna
id=1567060	2
jm=m	040
ce=0
il=45.443

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=listwa wykończeniowa PCV
id=1567060	2
jm=m	040
ce=0
il=305.335

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
id=2601401	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.027

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=listwy kątowe wykończeniowe z PCV
id=2762770	2
jm=m	040
ce=0
il=20.46

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=listwy podbitkowe z PCV
id=2764099	2
jm=m2	050
ce=0
il=11.495

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
id=2642012	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.037

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=masa asfaltowa
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.614

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=mieszarka do zapraw
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.277

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane L-19
id=1900299	1
jm=m	040
ce=0
il=4.896

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane L-19
id=1900299	1
jm=m	040
ce=0
il=16.218

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x6 cm
id=2220803	1
jm=m	040
ce=0
il=81.11

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=okna PCV jednodzielne rozwieralne OK7 o pow. do 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną,  automatycznym systemem nawiewnym i szprosem między szybami
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=okna PCV jednodzielne uchylne OK6 o pow. do 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną,  automatycznym systemem nawiewnym
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=okna PCV jednodzielne uchylne OK8 o pow. do 0,4 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną,  automatycznym systemem nawiewnym
id=1564999	1
jm=szt	050
ce=0
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=okna PCV jednodzielne uchylne OK9 o pow. do 0,4 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną,  automatycznym systemem nawiewnym i szprosem między szybami
id=1564999	1
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=okna PCV OK1 jednodzielne rozwieralne, rozwieralno-uchylne, stałe o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=1564999	1
jm=szt	050
ce=0
il=4

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=okna PCV OK1" jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=okna PCV OK2 rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2,5 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym i profilem wzmocnionym
id=1564999	1
jm=szt	050
ce=0
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=okna PCV OK2" rozwieralne i rozwierano-uchylne dwudzielne o pow. ponad 2,5 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym i profilem wzmocnionym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=okna PCV OK3 jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=okna PCV OK3" jednodzielne rozwieralno-uchylne o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=okna PCV OK4 jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=okna PCV OK5 jednodzielne rozwieralno-uchylne o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=okna PCV OK5" jednodzielne rozwieralne, o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=okna PCV W1 jednodzielne stałe o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną i automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=okna z PCV podawcze o pow. do 0,6 m2
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=ościeżnice stalowe regulowane
id=	3
jm=m2	001
ce=0
il=30.6

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
il=483.21

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399	1
jm=m2	050
ce=0
il=52.366

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=papa termozgrzewalna nawierzchniowa
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
il=2.898

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=papa termozgrzewalna podkładowa
id=2305530	2
jm=m2	050
ce=0
il=2.898

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0
il=29.36

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=4.098

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=piasek
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
il=23.842

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.087

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.083

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca Superflex 1
id=1478207	1
jm=kg	033
ce=0
il=17.856

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=płytki ceramiczne ścienne o wym. 20x20 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=293.773

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=płytki GRES mrozoodporne o wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=19.158

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=płytki GRES o wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=53.987

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=płytki GRES o wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=65.898

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=płytki podłogowe ceramiczne o wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=39.403

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=płytki podłogowe ceramiczne o wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=7.395

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=płytki podłogowe ceramiczne wym. 30x30 cm
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=9.329

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=płyty FERMACELL
id=2660312	1
jm=m2	050
ce=0
il=17.842

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=płyty gipsowo kartonowe GKF gr. 12.5 mm
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
il=438.941

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=płyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
il=5.068

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=płyty komunikacyjne długie
id=2791299	3
jm=m2	50 
ce=0
il=0.212

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=płyty komunikacyjne krótkie
id=2791299	3
jm=m2	50 
ce=0
il=0.106

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze
id=2791399	3
jm=m2	50 
ce=0
il=8.153

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 FASADA gr. 1 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=2.919

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 FASADA gr. 2 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=43.551

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 FASADA gr.12 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=426.161

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 FASADA gr.15 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=1.967

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 FASADA gr.5 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=73.941

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 gr. 2 cm
id=2650599	1
jm=m2	050
ce=0
il=1.684

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS70-040 gr. 5 cm
id=1562600	1
jm=m2	060
ce=0
il=129.738

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=płyty styropianowe FS-30 gr. 5 cm
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
il=32.55

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=90.132

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=22.439

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=7.455

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=587.548

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska mozaikowa
id=1552328	3
jm=kg	33 
ce=0
il=22.014

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska silikatowa
id=1552328	3
jm=kg	33 
ce=0
il=136.437

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=podokienniki z płyt MDF laminowane szer. 30 cm
id=1941099	2
jm=m	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=preparat ognioochronny
id=1481202	1
jm=kg	033
ce=0
il=87.456

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=pręty ocynkowane o średnicy do 18mm
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
il=27.04

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=profile gzymsów prefabrykowany
id=3901011	1
jm=m	040
ce=0
il=70.4

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=przyłącze spalin schiedel
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=pustak spalinowowentylacyjny
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=23.482

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=pustak wentylacyjny schiedel 36/25
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=50.917

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=pustak wentylacyjny schiedel 52/25
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=29.113

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=puszki
id=7580799	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=6994.813

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1539.905

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
il=6.83

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.756

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=rury spustowe z blachy powlekanej fi 100 mm
id=elpref7	3
jm=m	033
ce=0
il=32.34

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=rury spustowe z blachy powlekanej fi 50 mm
id=elpref7	3
jm=m	033
ce=0
il=8.19

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=rury winidurowe do fi 20 mm
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
il=25.272

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=rusztowanie rurowe
id=48100	3
jm=m-g	148
ce=0
il=93.709

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=rusztowanie rurowe zewnętrzne
id=	3
jm=m-g	148
ce=0
il=527

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=rynny dachowe z blachy powlekanej fi 150 mm
id=elpref7	3
jm=m	033
ce=0
il=78.75

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=rynny dachowe z blachy powlekanej fi 80 mm
id=elpref8	3
jm=m	033
ce=0
il=5.29

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.329

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=siatka do zabezpieczenia rusztowań
id=3900440	2
jm=m2	50 
ce=0
il=75.447

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=siatka do zbrojenia posadzki o oczkach 20x20 cm
id=1336499	2
jm=m2	050
ce=0
il=31.62

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=siatka Rabitza
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0
il=11.968

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900600	3
jm=m2	50 
ce=0
il=1035.735

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
il=70.222

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z klamką, szyldem i zamkiem
id=2720099	1
jm=m2	050
ce=0
il=16.4

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką, klamką, szyldem i zamkiem
id=2720099	1
jm=m2	050
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe z małą szybą i kratką wentylacyjną oraz klamką. szyldem i zamkiem
id=2720099	1
jm=m2	050
ce=0
il=12.6

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=spawarka elektryczna 300 A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=23.994

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.333

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpicznym z drzwiami
id=1317299	1
jm=m2	050
ce=0
il=2.6

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=środek gruntujący Eurolan TG 2
id=1480403	1
jm=dm3	066
ce=0
il=77.153

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.017

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.863

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=36.826

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.964

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=Środek transportowy
id=39500	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.846

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0
il=17.2

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
il=394.199

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=trójnik wyczystkowy schiedel
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=tynk mozaikowy
id=2350012	3
jm=kg	33 
ce=0
il=294.632

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=tynk silikatowy
id=2350040	3
jm=kg	33 
ce=0
il=1376.814

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=uchwyt na flagę
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=uchwyty
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0
il=51.03

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych fi 100 mm
id=1342999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=10.164

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1342999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2.079

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych fi 150 mm
id=1343099	1
jm=kpl	090
ce=0
il=150

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych fi 80 mm
id=1343099	1
jm=kpl	090
ce=0
il=9.2

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
il=3134.508

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
il=389.351

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
il=0.117

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=wełna mineralna gr. 18 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
il=7.812

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.346

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0
il=11.622

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	3
jm=szt	020
ce=0
il=523.396

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.491

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.34

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=124.566

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=wyciąg
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=16.698

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=31.887

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=wycieraczka stalowa
id=1365099	1
jm=szt	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
il=8.711

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.839

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.99

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M7
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.25

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
il=26.007

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=zaprawa klejąca Plastikol KM Flex
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=2415.77

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=zaprawa klejąca Plastikol KM Flex
id=1551399	2
jm=kg	033
ce=0
il=13.113

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zaprawa klejowa do płyt styropianowych
id=1554103	3
jm=kg	33 
ce=0
il=170.226

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=zaprawa klejowa do płyt styropianowych
id=1554103	3
jm=kg	33 
ce=0
il=4019.995

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=zaprawa klejowa do płyt styropianowych
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
il=741.36

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=zaprawa klejowa do siatki
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
il=247.48

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=zaprawa montażowa schiedel
id=2380899	1
jm=kg	060
ce=0
il=227.749

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=zaprawa spoinująca Celinol Flex
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=158.407

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=zaprawa spoinująca Cerinol Flex
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=84.73

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 4
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.424

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=zawiesia do kształtowników C-100x075
id=1324999	1
jm=szt	020
ce=0
il=877.5

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=zawiesia do kształtowników C-55x075
id=1324999	1
jm=szt	020
ce=0
il=61.6

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=złącza
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=żuraw okienny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.102

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=53.179

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny
id=35111	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.007

[RMS ZEST 229]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.826

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.866

[RMS ZEST 231]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=412
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-03
mpn=1211
na=Rozebranie sklepienia łukowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nad otworem drzwiowym
op=0	0	0
ob=0.124
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.124	1	1,30*0,38*0,25		

[RMS 153]
nz=10.18	0	10.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=414
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek (nadproży) stalowych
op=0	0	0
ob=2
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 153]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02
mpn=1211
na=Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie nadproży stalowych
op=0	0	0
ob=0.086
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.086	1	1,50*0,38*0,15		

[RMS 153]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe - wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian z cegieł gr, 1 1/2 na zaprawie cementowo-wapiennej - parter
op=0	0	0
ob=3.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.648	1	3,20*0,38*3,0		

[RMS 153]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych
op=0	0	0
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1		

[RMS 153]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0331-07
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,0*2		

[RMS 153]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0331-06
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 153]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0331-05
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,0*2		

[RMS 153]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian z cegieł gr, 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - parter
op=0	0	0
ob=3.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	3,83		

[RMS 153]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadproży żelbetowych ze ścian wewnetrznych i zewnętrznych
op=0	0	0
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,30		

[RMS 153]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=416
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	(1,0+2,0)*3,2*0,25		

[RMS 153]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=4
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 153]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02
na=Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi
op=0	0	0
ob=0.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.68	1	0,68		

[RMS 153]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okna podawcze
op=0	0	0
ob=1.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.64	1	1,64		

[RMS 153]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-02
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=9.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.68	1	(3,0+1,15)*3,20-1,80*2		

[RMS 153]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07
na=Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
op=0	0	0
ob=9.163
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.163	1	2,30*(1,3+1,7)+1,25*1,25+1,25*0,14*4		

[RMS 153]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoże betonowe stopni schodów na gruncie
op=0	0	0
ob=0.846
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.846	1	(2,30*3,0+1,25*1,25)*0,10		

[RMS 153]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - przesunięcie schodów na poziom parteru
op=0	0	0
ob=0.875
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.875	1	1,25*1,25*0,56		

[RMS 153]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-03
na=Rozebranie (skucie) gzymsu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	0,96		

[RMS 153]
nz=10.18	0	10.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=420
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - fundament komina, obniżenie poziomu
op=0	0	0
ob=8.841
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.841	1	0,51*0,42*1,10*2+3,0*4,65*0,60		

[RMS 153]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=421
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkłady betonowe
op=0	0	0
ob=1.395
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.395	1	3,0*4,65*0,10		

[RMS 153]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=423
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek
op=0	0	0
ob=37.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37.26	1	12,42*3,0		

[RMS 153]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=424
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie sufitu piwnic- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0
ob=61.875
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.875	1	8,20*1,20+5,65*2,90+4,60*4,40+4,60*3,35		

[RMS 153]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=425
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0710-15
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na stropach
op=0	0	0
ob=12.356
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.356	1	61,78*0,20		

[RMS 153]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0184	0	0.0184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=426
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01
mpn=1211
na=Ocieplenie sufitu piwnic płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 gr. 5 cm do sufitu piwnic (wyrównanie podłoża)
op=0	0	0
ob=61.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.78	1	61,78		

[RMS 153]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=427
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01
mpn=1211
na=Ocieplenie sufitu piwnic płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 gr. 5 cm do sufitu piwnic
op=0	0	0
ob=61.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.78	1	61,78		

[RMS 153]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=428
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04
mpn=1211
na=Ocieplenie sufitu piwnic płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
op=0	0	0
ob=494.24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=494.24	1	61,78*8		

[RMS 153]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=429
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06
mpn=1211
na=Ocieplenie sufitu piwnic płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na sufitach
op=0	0	0
ob=61.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.87	1	61,87		

[RMS 153]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty wewnętrzne - parter
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=249
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
mpn=_121:0,09
na=Podkłady betonowe (chudy beton) na podł.gruntowym, beton B-10 pod fundament kominów
op=0	0	0
ob=0.073
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.073	1	(0,50*0,80+0,50*0,65)*0.10		

[RMS 153]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m pod komin, beton B-15
op=0	0	0
ob=0.218
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.218	1	0,5*(0,80+0,65)*0,30		

[RMS 153]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02
mpn=121:0,092:0,09
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych kominów
op=0	0	0
ob=0.725
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.725	1	(0,80+0,65)*0,50		

[RMS 153]
nz=0.5248	0	0.5248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-01
mpn=_
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. - trzon fundamentowy kominów
op=0	0	0
ob=0.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	0,72*0,50		

[RMS 153]
nz=13.68	0	13.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=388	0	388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07
mpn=123,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 20 cm
op=0	0	0
ob=2.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.55	1	12,75*0,2		

[RMS 153]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=430
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - szlichta cementowa schodów do piwnic
op=0	0	0
ob=3.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.825	1	0,90*(1,75+1,10+1,40)		

[RMS 153]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=431
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0
ob=3.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.825	1	0,90*(1,75+1,10+1,40)		

[RMS 153]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=191
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-03
mpn=_
na=Nacięcie piłą posadzek betonowych na gł. do 5 cm, dylatacje
uw=analogia
op=0	0	0
ob=84.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=84.2	1	(3,0+17,30)*2+4,50*6+8,30*2		

[RMS 153]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01
mpn=_
na=Ułożenie styropianu szer. 2 cm gr. 2 cm przy ścianach, dylatacja wylewki od ścian
uw=analogia
op=0	0	0
ob=84.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=84.2	1	84,20		

[RMS 153]
nz=0.2357	0	0.2357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=433
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady gruzobetonowe na podłożu gruntowym pod posadzki gr. 15 cm
op=0	0	0
ob=2.738
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.738	1	0,15*(3,10*2,15+6,05*1,30+2,40*1,55)		

[RMS 153]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=434
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe z betonu B-15 na podłożu gruntowym gr. 8 cm
op=0	0	0
ob=1.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.46	1	0,08*18,25		

[RMS 153]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=505
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton B-7,5
op=0	0	0
ob=1.275
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.275	1	12.75*0.10		

[RMS 153]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=506
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe1310krotność=2
op=0	0	0
ob=12.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.75	1	12.75		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 153]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=435
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
op=0	0	0
ob=18.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.25	1	18,25		

[RMS 153]
nz=0.2951	0	0.2951
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=436
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04
mpn=_122,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga warstwa
op=0	0	0
ob=18.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.25	1	18,25		

[RMS 153]
nz=0.1346	0	0.1346
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=437
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych FS-30 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0
ob=31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	18.25+12,75		

[RMS 153]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=438
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0
ob=31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	18.25+12,75		

[RMS 153]
nz=0.6588	0	0.6588
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=439
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm1310krotność=3
op=0	0	0
ob=31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	18.25+12,75		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=3		3
ws=3		3

[RMS 153]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=440
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07
mpn=_
na=Zbrojenie posadzki siatką stalową o oczkach 20x20 cm
op=0	0	0
ob=31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	18.25+12,75		

[RMS 153]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=441
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08
mpn=_
na=Posadzki płytkowe GRES; płytki 30x30 cm  układane na klejPlastikol KM Flex i fugą Cerinol Flex  metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	18.25+12,75		

[RMS 153]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=197
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02
na=Gruntowanie podłoża ręcznie Eurolanem TG 2
op=0	0	0
ob=81.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=81.53	1	81,53		

[RMS 153]
nz=0.0717	0	0.0717
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.00021	0	0.00021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=442
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-03
mpn=1211
na=Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych
op=0	0	0
ob=135.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135.4	1	135,40		

[RMS 153]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-02
na=Ocyklinowanie biegów i podestów schodów oraz barierek starych niezniszczonych
uw=analogia
op=0	0	0
ob=49.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.64	1	19,81+11,50+18,33		

[RMS 153]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=443
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-08
mpn=_1211
na=Lakierowanie posadzek i parkietów 3-krotne
op=0	0	0
ob=135.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=135.4	1	135,40		

[RMS 153]
nz=0.2449	0	0.2449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=496
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-08
mpn=_1211
na=Lakierowanie biegów i podestów schodów oraz barierek 3-krotne1310Wsp. do R - 1,5
uw=analogia
op=0	0	0
ob=49.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.64	1	19,81+11,50+18,33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.2449	0	0.2449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08
mpn=_
na=Posadzki płytkowe GRES; płytki 30x30 cm  układane na klejPlastikol KM Flex i fugą Cerinol Flex  metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=56.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=56.47	1	81.53-2.65-22,41		

[RMS 153]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1121-05
mpn=_
na=Okładziny schodów z płytek GRES o wym. 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0
ob=8.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.16	1	8,16		

[RMS 153]
nz=1.3863	0	1.3863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05
mpn=_
na=Cokoliki płytkowe GRES z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=52.69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=52.69	1	52,69		

[RMS 153]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1122-08
mpn=_
na=Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek GRES układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek
op=0	0	0
ob=5.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.75	1	5,75		

[RMS 153]
nz=0.579	0	0.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Listwa metalowa ochronna
op=0	0	0
ob=8.67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.67	1	8,67		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08
mpn=_
na=Posadzki płytkowe ceramiczne; płytki 30x30 cm  układane na klej Plastikol KM Flex i fugą Cerinol Flex  metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=38.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38.63	1	38,63		

[RMS 153]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05
mpn=_
na=Cokoliki płytkowe ceramiczne z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=49.33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=49.33	1	49,33		

[RMS 153]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=208
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Listwa wykończeniowa PCV
op=0	0	0
ob=138.56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=138.56	1	138,56		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=209
pd=	KNR	K-03 0501-06
mpn=_
na=Kanały wentylacyjne Schiedel dwuprzewodowe
op=0	0	0
ob=7.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.22	1	3,61*2		

[RMS 153]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=5.91	0	5.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01
mpn=_121:0,09
na=Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0
ob=1.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.19	1	(0,96*2,0+0,74*2,0)*0,25+1,35*2,10*0,12		

[RMS 153]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=211
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04
mpn=_121:0,09
na=Podmurowanie (obmurowanie) otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. po belkach stropu drewnianego
uw=analogia
op=0	0	0
ob=118
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118		

[RMS 153]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=212
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-02
mpn=_121:0,09
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg.
op=0	0	0
ob=106.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.4	1	(3.70+1.53*3)*3.31+(4.80+1.56*2)*4.0+3.0*2.0+(8.40+4.70+3.30+1.60+1.50)*3.04-18.0		

[RMS 153]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=444
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-01
mpn=_121,0:0,0911
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0
ob=1.324
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.324	1	0,40*3,31		

[RMS 153]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=28.6	0	28.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02
mpn=121:0,092:0,09
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych pod ścianki działowe
op=0	0	0
ob=3.793
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.793	1	31,61*0,12		

[RMS 153]
nz=0.5248	0	0.5248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05
mpn=_
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 nad ściankami dzialowymi
op=0	0	0
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	12.0+1.50+2.40		

[RMS 153]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-03
mpn=_
na=Wykonanie przesklepień  otworów drzwiowych w ścianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
op=0	0	0
ob=0.618
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.618	1	0,25*0,2*2,50+0,20*0,25*1,75+0,20*0,38*(1,30+0,80*2)+0,2*0,52*1,78		

[RMS 153]
nz=21.91	0	21.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=108	0	108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=4.69	0	4.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04
mpn=_
na=Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0
ob=24.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	24,32		

[RMS 153]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=28.61	0	28.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-06
mpn=_
na=Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0
ob=8.63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.63	1	8,63		

[RMS 153]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-05
mpn=_
na=Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/4ceg.
op=0	0	0
ob=3.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	3,30		

[RMS 153]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=31.5	0	31.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na nadprożach
uw=analogia
op=0	0	0
ob=10.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.88	1	10,88		

[RMS 153]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03
mpn=_121:1,09
na=Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.), nadproża
op=0	0	0
ob=9.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.66	1	3,30+6,36		

[RMS 153]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-07
mpn=_
na=Wypełnienie betonem B-20 nadproża L-19
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.046
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.046	1	0,18*0,16*1,60		

[RMS 153]
nz=6.33	0	6.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=229
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-10
mpn=121:0,092:0,09
na=Montaż ścianek aluminiowych szklonych szkłem bezpicznym z drzwiami, wiatrołap
op=0	0	0
ob=2.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60		

[RMS 153]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=234
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-07
mpn=121:0,092:0,09
na=Montaż drzwi zewnętrznych pełnych z naświetlem i ościeżnicą
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60		

[RMS 153]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=5.56	0	5.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=235
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
mpn=121:0,092:0,09
na=Montaż drzwi zewnętrznych pełnych z ościeżnicą
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.73	1	2,73		

[RMS 153]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=238
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
mpn=121:0,092:0,09
na=Montaż drzwi wewnętrznych 1 1/2 skrzydła z dużą szybą i ościeżnicą
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60		

[RMS 153]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-02
mpn=_
na=Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych
op=0	0	0
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	11*1.8+2*2.0+1.60+3,60		

[RMS 153]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z klamką, szyldem i zamkiem
op=0	0	0
ob=16.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.4	1	4*1.80+2*2.0+1.60+3,60		

[RMS 153]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-03
mpn=1211
na=Skrzydła drzwiowe z małą szybą i kratką wentylacyjną oraz klamką. szyldem i zamkiem
op=0	0	0
ob=12.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	7*1,80		

[RMS 153]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=445
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-01
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegłami grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0
ob=9.417
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.417	1	(0,38*2+0,46+0,52+0,42*2)*3,65		

[RMS 153]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=31.5	0	31.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=250
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-02
mpn=121:0,09
na=Montaż okien podawczych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2
op=0	0	0
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,50*2		

[RMS 153]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNNR	0-02 0302-0700
mpn=_1211
na=Osadzenie lady podawczej z płyt MDF laminowanych szer. 80 cm
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2*0,5		

[RMS 153]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=252
na=Dostawa i montaż drzwi rozkładanych z prowadnicami z dużą szybą bezpieczną
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	4,0*2,45		

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-07
mpn=_
na=Obudowa istniejących belek stalowych płytami gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02, EI-60
op=0	0	0
ob=21.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.37	1	9,46+11,91		

[RMS 153]
nz=2.994	0	2.994
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0566	0	0.0566
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00209	0	0.00209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0293	0	0.0293
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=253
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06
mpn=_
na=Obłożenie wełną mineralną gr. 2 cm istniejących belek stalowych
op=0	0	0
ob=21.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.37	1	9,46+11,91		

[RMS 153]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 153]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=254
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03
mpn=_
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i ościeżach
op=0	0	0
ob=745.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=745.12	1	823,59-78,47		

[RMS 153]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=255
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02
na=Gruntowanie podłoża pod płytki ręcznie Eurolanem TG 2
op=0	0	0
ob=247.773
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=247.773	1	106,4*1,5+(4,80+1,55+8,40*2+4,65*2)*3,05-1,80*6		

[RMS 153]
nz=0.0717	0	0.0717
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.00021	0	0.00021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=256
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-03
na=Licowanie ścian i ościeży płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Plastikol KM Flex z fugą Cerinol Flex
op=0	0	0
ob=247.773
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=247.773	1	106.4*1.5+(4.80+1.55+8.40*2+4.65*2)*3.05-1.80*6		

[RMS 153]
nz=1.858	0	1.858
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=257
pd=	KNR	0-23 2611-0200
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i ościeży (analogia)
op=0	0	0
ob=497.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=497.35	1	745,12-247,77		

[RMS 153]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=258
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02
mpn=_
na=Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku1310Wsp. do R - 1,5
op=0	0	0
ob=497.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=497.35	1	497,35		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
mpn=_121:0,09
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i ościeży - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0
ob=497.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=497.35	1	497,35		

[RMS 153]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=259
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04
mpn=_121:0,09
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ścian i ościeży - dod.za każde dalsze malowanie
op=0	0	0
ob=497.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=497.35	1	497,35		

[RMS 153]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe PCV
op=0	0	0
ob=99.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99.36	1	99,36		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNNR	0-02 0302-0700
mpn=_1211
na=Osadzenie podokienników z płyt MDF laminowanych szer. 30 cm
op=0	0	0
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,6		

[RMS 153]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-02
mpn=_121:1,09
na=Okładziny z płyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach, EI 60, klatka schodowa
op=0	0	0
ob=10.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.68	1	10,68		

[RMS 153]
nz=1.0591	0	1.0591
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.525	0	1.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00702	0	0.00702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00456	0	0.00456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-08
mpn=_121:1,09
na=Okładziny z płyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na stropach klatki schodowej
op=0	0	0
ob=10.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.68	1	10,68		

[RMS 153]
nz=0.4938	0	0.4938
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00028	0	0.00028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=449
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2007-03
mpn=_1211
na=Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
op=0	0	0
ob=219.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=219.11	1	219,11		

[RMS 153]
nz=1.082	0	1.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=448
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-04
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gips.-karton.EI-30 (suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach
op=0	0	0
ob=219.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=219.11	1	219,11		

[RMS 153]
nz=0.7039	0	0.7039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0321	0	0.0321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=450
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-08
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gips.-karton.EI-30 (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach
op=0	0	0
ob=61.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.2	1	61,20		

[RMS 153]
nz=0.4938	0	0.4938
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00028	0	0.00028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNR	0-23 2611-02
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą stropu (analogia)
op=0	0	0
ob=229.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=229.79	1	229,79		

[RMS 153]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=275
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
mpn=_121:0,09
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu z płyt GK - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0
ob=229.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=229.79	1	229,79		

[RMS 153]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04
mpn=_121:0,09
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu z płyt GK - dod.za każde dalsze malowanie
op=0	0	0
ob=229.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=229.79	1	229,79		

[RMS 153]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty wewnętrzne - I piętro
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=446
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop
op=0	0	0
ob=219.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=219.11	1	219,11		

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=447
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01
mpn=_1211
na=Izolacje z folii polietylenowej
op=0	0	0
ob=145.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=145.05	1	145,05		

[RMS 153]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=453
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop
op=0	0	0
ob=61.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.2	1	61,20		

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - strop1310krotność=2
op=0	0	0
ob=157.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=157.91	1	157,91		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=458
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03
mpn=121,0:1,0911
na=Ułożenie płyt FERMACELL na na płytach OSB (podkład pod posadzkę)
op=0	0	0
ob=16.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.22	1	16,22		

[RMS 153]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=283
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02
na=Gruntowanie podłoża ręcznie Eurolanem TG 2
op=0	0	0
ob=16.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.22	1	16,22		

[RMS 153]
nz=0.0717	0	0.0717
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.00021	0	0.00021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08
mpn=_
na=Posadzki płytkowe ceramiczne; płytki 30x30 cm  układane na klej Plastikol KM Flex i fugą Cerinol Flex  metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	7,25		

[RMS 153]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05
mpn=_
na=Cokoliki płytkowe ceramiczne z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=9.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9,90		

[RMS 153]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08
mpn=_
na=Posadzki płytkowe GRES; płytki 30x30 cm  układane na klejPlastikol KM Flex i fugą Cerinol Flex  metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=8.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.97	1	8,97		

[RMS 153]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05
mpn=_
na=Cokoliki płytkowe GRES z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0
ob=9.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.96	1	9,96		

[RMS 153]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=289
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Listwa wykończeniowa PCV
op=0	0	0
ob=21.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.26	1	21,26		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=467
pd=	KNR	K-03 0501-06
mpn=_
na=Kanały wentylacyjne Schiedel dwuprzewodowe
op=0	0	0
ob=9.64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.64	1	2.92*2+2*1,90		

[RMS 153]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=5.91	0	5.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=468
pd=	KNR	K-03 0501-07
mpn=_
na=Kanały wentylacyjne Schiedel trzyprzewodowe
op=0	0	0
ob=9.64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.64	1	2.92*2+1,90*2		

[RMS 153]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=8.26	0	8.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=469
pd=	KNR	K-03 0301-03
mpn=_
na=Kanały Schiedel spalinowowentyacyjny
op=0	0	0
ob=7.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.75	1	4.05+3,70		

[RMS 153]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=3.03	0	3.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=5.76	0	5.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=470
pd=	KNR	K-03 0302-03
mpn=_
na=Kanały Schiedel spalinowowentyacyjny - trójnik wyczystkowy
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=3.84	0	3.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=471
pd=	KNR	K-03 0303-03
mpn=_
na=Kanały Schiedel spalinowowentyacyjny - przyłącze spalin
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-02
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg.
op=0	0	0
ob=40.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40.32	1	26,88+13,44		

[RMS 153]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01
mpn=_121:0,09
na=Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0
ob=0.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.85	1	0,85		

[RMS 153]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-02
mpn=_121:0,09
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg.
op=0	0	0
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0		

[RMS 153]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05
mpn=_
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 nad ściankami dzialowymi
op=0	0	0
ob=4.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80		

[RMS 153]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-07
mpn=_
na=Wypełnienie betonem B-20 nadproża L-19
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.005
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.005	1	0.005		

[RMS 153]
nz=6.33	0	6.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01
mpn=_121:0,09
na=Podmurowanie otworu okiennego cegłami w ścianach gr. 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.509
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.509	1	(0,50+0,84)*0,38		

[RMS 153]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-02
mpn=_1211
na=Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton. wodoodpornych na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
op=0	0	0
ob=2.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.46	1	2,46		

[RMS 153]
nz=2.5212	0	2.5212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0694	0	0.0694
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00196	0	0.00196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00127	0	0.00127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-04
mpn=_1211
na=Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 EI-60
op=0	0	0
ob=4.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.64	1	4,64		

[RMS 153]
nz=3.2355	0	3.2355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.1132	0	0.1132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0523	0	0.0523
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-07
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - trzecia warstwa płyt GKF
op=0	0	0
ob=4.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.64	1	4,64		

[RMS 153]
nz=0.3582	0	0.3582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ścianek działowych z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	0	0
ob=7.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.1	1	7,10		

[RMS 153]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=311
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08
mpn=121:0,092:0,09
na=Montaż drzwi wewnętrznych p.poż. EI-30 z ościeżnicą
uw=analogia
op=0	0	0
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	5.40		

[RMS 153]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-02
mpn=_
na=Obsadzenie ościeżnic stalowych regulowanych
op=0	0	0
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,60		

[RMS 153]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=314
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką, klamką, szyldem i zamkiem
op=0	0	0
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,60		

[RMS 153]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03
mpn=_
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i ościeżach
op=0	0	0
ob=81.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=81.01	1	81,01		

[RMS 153]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=319
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-03
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0
ob=2.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.46	1	2,46		

[RMS 153]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=320
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-03
na=Licowanie ścian i ościeży płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Plastikol KM Flex z fugą Cerinol Flex
op=0	0	0
ob=40.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40.24	1	40,24		

[RMS 153]
nz=1.858	0	1.858
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=321
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-02
na=Gruntowanie podłoża pod płytki ręcznie Eurolanem TG 2
op=0	0	0
ob=40.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40.24	1	40,24		

[RMS 153]
nz=0.0717	0	0.0717
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.00021	0	0.00021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNR	0-23 2611-0200
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian i ościeży (analogia)
op=0	0	0
ob=54.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54.97	1	54,97		

[RMS 153]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=323
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02
mpn=_
na=Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach i ościeżach na podłożu z tynku1310Wsp. do R - 1,5
op=0	0	0
ob=47.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=47.87	1	47,87		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
mpn=_121:0,09
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i ościeży - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0
ob=54.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54.97	1	54,97		

[RMS 153]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04
mpn=_121:0,09
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem ścian i ościeży - dod.za każde dalsze malowanie
op=0	0	0
ob=54.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54.97	1	54,97		

[RMS 153]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe PCV
op=0	0	0
ob=9.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.08	1	9,08		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=327
pd=	KNNR	0-02 0302-0700
mpn=_1211
na=Osadzenie podokienników z płyt MDF laminowanych szer. 30 cm
op=0	0	0
ob=2.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	2,40		

[RMS 153]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2007-04
mpn=_1211
na=Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach - część wysoka i część niska
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=1.8068	0	1.8068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=331
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-04
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach - część wysoka i część niska, natryski i ubikacje
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.7039	0	0.7039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0321	0	0.0321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=332
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2006-08
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.4938	0	0.4938
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.00043	0	0.00043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.00028	0	0.00028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=333
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-03
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny - sufit1310Wsp. do R - 1,2
op=0	0	0
ob=8.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=334
pd=	KNR	0-23 2611-0200
mpn=1211
na=Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą powierzchni G-K
uw=analogia
op=0	0	0
ob=15.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.94	1	15,94		

[RMS 153]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=335
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
mpn=_121:0,09
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu z płyt GK - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04
mpn=_121:0,09
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu z płyt GK - dod.za każde dalsze malowanie
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.129	0	0.129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=337
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0103-02
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Folie wstępnego krycia (paroizolacja) układane na krokwiach
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=339
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm układanych na sucho między krokwiami okap
op=0	0	0
ob=7.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.44	1	7,44		

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=475
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 12 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0
ob=24.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.64	1	24,64		

[RMS 153]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01
mpn=_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
op=0	0	0
ob=291.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=291.52	1	291,52		

[RMS 153]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.3	0	0.30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=341
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-04
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków, itp.metodą smarowania
op=0	0	0
ob=291.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=291.52	1	291,52		

[RMS 153]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=342
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01
mpn=_121:0,09
na=Podmurowanie ścian szczytowych na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0
ob=4.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.94	1	4,94		

[RMS 153]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-02
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg.
op=0	0	0
ob=24.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.06	1	24,06		

[RMS 153]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Dach
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=510
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01
mpn=_
na=Deskowanie połaci dachowych  z tarcicy nasyconej 
op=0	0	0
ob=413
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=413	1	413		

[RMS 153]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=511
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0501-01
mpn=_121:0,092:0,09
na=Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
op=0	0	0
ob=413
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=413	1	413		

[RMS 153]
nz=0.1163	0	0.1163
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=513
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0505-03
mpn=_
na=Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe
op=0	0	0
ob=413
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=413	1	413		

[RMS 153]
nz=0.541	0	0.541
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.0905	0	0.0905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=360
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-01
mpn=_
na=Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg.1310wsp. do R - 2
op=0	0	0
ob=1.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.55	1	0,77+0,78		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=13.68	0	13.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=388	0	388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=480
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-02
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami klinkierowymi grubości 1/2 ceg.
op=0	0	0
ob=19.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	14,10+5,70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=369
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-04
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm
op=0	0	0
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 153]
nz=0.4879	0	0.4879
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=370
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-02
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 10 cm
op=0	0	0
ob=30.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.8	1	30,8		

[RMS 153]
nz=0.5856	0	0.5856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=507
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-01
mpn=121:1,09
na=Montaż okien OK8 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 0,4 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym
op=0	0	0
ob=0.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	0,54*0,50*1		

[RMS 153]
nz=8.56	0	8.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=508
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-02
mpn=121:0,09
na=Montaż okien OK9 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 0,6 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym i szprosem między szybami
op=0	0	0
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	0,90*0,50*5		

[RMS 153]
nz=7.1	0	7.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=12.9	0	12.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=5	1	5
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=509
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-03
mpn=121:0,09
na=Montaż okien OK6 PCV jednodzielnych uchylnych o pow. do 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym
op=0	0	0
ob=0.821
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.821	1	1,08*0,76*1		

[RMS 153]
nz=5.52	0	5.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=376
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-05
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien PCV OK7 jednodzielnych rozwieralne o pow. do 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym, szpros między szybami
op=0	0	0
ob=6.426
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.426	1	11,08*0,58*1		

[RMS 153]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=375
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-06
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien PCV jednodzielnych rozwieralne, rozwieralno-uchylne, stałe o pow. ponad 1,0 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym oraz szprosem międzyszybowym OK1, OK1", W1, OK3, OK3", OK4, OK5, OK5"
op=0	0	0
ob=43.769
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43.769	1	1.08*1.60*4+1.08*1.60*5+1.08*1.60*2+0.90*1.60*1+0.90*1.60*1+1.08*1.13*2+1.08*1.50*4+1.08*1.50*8		

[RMS 153]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=6.26	0	6.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=4	1	4
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=379
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1022-11
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż okien rozwieranych i rozwieralno-chylnych dwudzielnych o pow. ponad 2,5 m2 z szybą niskoemisyjną, bezpieczną, automatycznym systemem nawiewnym i profilem wzmocnionym OK2, OK2"
op=0	0	0
ob=23.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.072	1	1,40*2,06*6+1,40*2,06*2		

[RMS 153]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=6	1	6
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1036-02
mpn=_
na=Podbitka okapu dachu z listew PCV
uw=analogia
op=0	0	0
ob=11.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.16	1	9,30*(0,40+0,80)		

[RMS 153]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1036-07
na=Listwy wykończeniowe z PCV (podbitka dachu)
op=0	0	0
ob=18.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	9,30*2		

[RMS 153]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02
mpn=1211
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety, połaczenie dachu ze ścianą, okapowa, wiatrowa
op=0	0	0
ob=30.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.43	1	47,20*0,40+2,80*0,60+0,69+9,18		

[RMS 153]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03
mpn=_
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0
ob=24.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01
mpn=_
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0
ob=24.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	24,30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0606-03
na=Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie
op=0	0	0
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.3219	0	0.3219
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-05
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.3377	0	0.3377
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0615-04
na=Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18mm na dachu stromym
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.3311	0	0.3311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05
na=Montaż typowych iglic na kominach
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-01
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.1463	0	0.1463
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego, puszka pomiarowa
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.3157	0	0.3157
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-04
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 153]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-01
na=Obsadzenie uchwytów na flagi w ścianach z cegieł
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, strych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 153]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-03
mpn=_
na=Drzwiczki stalowe rewizyjne
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.7	0	0.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01
mpn=_
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrobienie spadku połaci daszku
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,90*2,80		

[RMS 153]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03
mpn=_
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm1310krotność=2
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,90*2,80		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 153]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01
mpn=_
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - gruntowanie powierzchni daszku
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,90*2,80		

[RMS 153]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-02
mpn=_
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,90*2,80		

[RMS 153]
nz=0.0587	0	0.0587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02
mpn=_
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	0,90*2,80		

[RMS 153]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-01
mpn=121:1,09
na=Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 8 cm
op=0	0	0
ob=4.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.6	1	2,80+0,90*2		

[RMS 153]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-01
mpn=121:0,09
na=Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 8 cm
op=0	0	0
ob=6.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	3,15*2		

[RMS 153]
nz=0.565	0	0.565
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=KNR	KNR	0-23 2611-01
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i ościeży
op=0	0	0
ob=425.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=4

[PRZEDMIAR]
wo=425.4	1	404,69+20,71		

[RMS 154]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=34
pd=(N.Z). IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0325-03
na=Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m2 - ściany i ościeża cokołu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=72.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72.38	1	70,42+1,96		

[RMS 153]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2.7	0	2.7
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-02
mpn=_
na=Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. - cokół
op=0	0	0
ob=98
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 153]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01
mpn=_
na=Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. - wyrównanie podłoża
op=0	0	0
ob=404.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=404.69	1	404,69		

[RMS 153]
nz=0.8833	0	0.8833
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0211	0	0.0211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.1082	0	0.1082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-03
mpn=_
na=Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 15cm wyk.ręcznie - wyrównanie podłoża
op=0	0	0
ob=20.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.71	1	20,71		

[RMS 153]
nz=4.3892	0	4.3892
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.4535	0	0.4535
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-02
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ścian i daszku od spodu
op=0	0	0
ob=500.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=500.3	1	425.40+72.38+2.52		

[RMS 153]
nz=0.0662	0	0.0662
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej (startowej)
op=0	0	0
ob=79.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=79.8	1	79,80		

[RMS 153]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 FASADA gr. 5 cm do ścian cokołu
op=0	0	0
ob=70.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.42	1	70,24+,05*4*0,9		

[RMS 153]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-02
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 FASADA gr. 1 cm do ościeży cokołu
op=0	0	0
ob=2.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.78	1	2,78		

[RMS 153]
nz=1.595	0	1.595
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 FASADA gr. 12 cm do ścian
op=0	0	0
ob=405.868
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=405.868	1	404,69+6,35*4*0,12-1,87		

[RMS 153]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 FASADA gr. 15 cm na podcieniach od spodu1310Wsp. do R - 1,2
op=0	0	0
ob=1.873
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.873	1	0,35*(2,60+2,75)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-02
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS70-040 FASADA gr. 2 cm do ościeży
op=0	0	0
ob=41.477
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41.477	1	172.82*0.24		

[RMS 153]
nz=1.595	0	1.595
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-04
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
op=0	0	0
ob=2868.96
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2868.96	1	478,16*6		

[RMS 153]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=KNR	KNR	0-23 2612-08
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0
ob=65.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.65	1	18,05+9,0+13,20+25,40		

[RMS 154]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=389
pd=KNR	KNR	0-23 2612-08
na=Ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym perfotowanym
op=0	0	0
ob=189.14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=189.14	1	172,82+16,32		

[RMS 154]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=KNR	KNR	0-23 2612-06
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0
ob=481.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=481.39	1	70,24+0,36+402,82+6,10+1,87		

[RMS 154]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=KNR	KNR	0-23 2612-07
na=Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0
ob=44.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.26	1	41,48+2,78		

[RMS 154]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=KNR	KNR	0-23 2612-07
na=Przyklejenie warstwy siatki na powierzchni daszku od spodu1310Wsp. do R - 1,2
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	2,52		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 154]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=KNR	KNR	0-23 2612-06
na=Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach parteru
op=0	0	0
ob=322.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=322.67	1	250,20+1,87+70,60		

[RMS 154]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=KNR	KNR	0-23 2612-07
na=Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ościeżach parteru
op=0	0	0
ob=28.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.16	1	2,78+25,38		

[RMS 154]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-08
mpn=121:0,09
na=Montaż kształtowników gzymsu dachu z elementów prefabrykowanych
uw=analogia
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64,0		

[RMS 153]
nz=0.282	0	0.282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=54
pd=KNR	KNR	0-23 0932-01
na=Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - tynk mozaikowy na ścianach i ościeżach cokołu
op=0	0	0
ob=73.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73.38	1	70,60+2,78		

[RMS 154]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=KNR	KNR	0-23 0932-02
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowa na ścianach cokołu
op=0	0	0
ob=70.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.6	1	70,60		

[RMS 154]
nz=0.5126	0	0.5126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=KNR	KNR	0-23 0932-03
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na ościeżach cokołu
op=0	0	0
ob=2.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.78	1	2,78		

[RMS 154]
nz=2.1915	0	2.1915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=KNR	KNR	0-23 0933-01
na=Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk silikatowy na ścianach, ościeżach i daszku od spodu, podcieniu od spodu
op=0	0	0
ob=454.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=454.79	1	2,52+408,92+1,87+41,48		

[RMS 154]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=KNR	KNR	0-23 0933-02
na=Wyprawa elew. cienkowarstwowa na ścianach, daszku i podcieniu od spodu z tynku silikatowego
op=0	0	0
ob=413.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=413.31	1	2,52+408,92+1,87		

[RMS 154]
nz=0.4986	0	0.4986
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=KNR	KNR	0-23 0933-03
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na ościeżach z tynku silikatowego
op=0	0	0
ob=41.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41.48	1	41,48		

[RMS 154]
nz=2.1766	0	2.1766
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=KNR	KNR	2-02 0925-01
na=Zabezpieczenie folią polietylenową okien i drzwi zewnętrznych oraz połaci dachu
op=0	0	0
ob=74.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.56	1	47,68+26,88		

[RMS 154]
nz=0.2127	0	0.2127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.00033	0	0.00033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0420-03
mpn=_
na=Wykonanie pomostów roboczych na dachu, roboty dociepleniowe
op=0	0	0
ob=26.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.88	1	4,80*4*1,4		

[RMS 153]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=KNR	KNR	4-01 0420-04
na=Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem
op=0	0	0
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	2*2,50*3,0		

[RMS 154]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=KNR	KNR	2-02 1604-03
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m
op=0	0	0
ob=529.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=529.43	1	481,30*1,10		

[RMS 154]
nz=0.6246	0	0.6246
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.00001	0	0.00001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.00019	0	0.00019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=64
na=Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=527
jm=m-g	148
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	527		

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=KNNR	KNNR	2 1505-01
na=Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0
ob=538.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=538.91	1	538,91		

[RMS 154]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
mpn=_
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami (kat.gr.III)
op=0	0	0
ob=19.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.73	1	16,76*0,25+44,4*0,35		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 153]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01
mpn=_
na=Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem., chodnik okapowy, pochylnia
op=0	0	0
ob=79.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=79.52	1	2,35+3,50+2,15+2,12+29,0+10,7*2+19,0		

[RMS 153]
nz=0.2084	0	0.2084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01
mpn=_121:0,09
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej, chodnik okapowy, pochylnie
op=0	0	0
ob=48.815
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48.815	1	2,35*3,50+2,0*(2,12+2,77)*0,50+71,40*0,50		

[RMS 153]
nz=1.0891	0	1.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0763	0	0.0763
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07
mpn=121:2,09
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym, podsypka piaskowa pod ławę
op=0	0	0
ob=19.526
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.526	1	48,815*0,40		

[RMS 153]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=482
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03
mpn=1211
na=Wycieraczki stalowe
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 153]
nz=1.771	0	1.771
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=481
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-01
mpn=_1211
na=Uzupełnienie stopni betonowych na gruncie, beton B-15
op=0	0	0
ob=2.999
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.999	1	0,70*3,95*0,25+4,60*2,65*0,05+23,30*0,17*0,05+0,30*2,50*2,0		

[RMS 153]
nz=5.93	0	5.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1121-05
mpn=_
na=Okładziny schodów z płytek GRES mrozoodpornych o wym. 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0
ob=18.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	18,60		

[RMS 153]
nz=1.3863	0	1.3863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=396
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Listwa metalowa ochronna krawędzi schodów
op=0	0	0
ob=33.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.8	1	33,80		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05
mpn=_
na=Cokoliki płytkowe GRES z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą na ścianach budynku przy wejściach
op=0	0	0
ob=14.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.85	1	9,90+4,95		

[RMS 153]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=399
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-08
na=Listwa wykończeniowa PCV
op=0	0	0
ob=17.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.1	1	14,85+2,25		

[RMS 153]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=401
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-01
mpn=_
na=Barierka pochylni stalowa malowana proszkowo
op=0	0	0
ob=7.376
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.376	1	(1,40*1,12+2,0*1,06)*2		

[RMS 153]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

