***TABELA SZACUNKOWYCH WIELKOŚĆI PODSTAWOWYCH DLA INWESTYCJI:***

***„ PRZEBUDOWA URZADZEŃ WODNYCH ZLOKALIZOWNYCH***

***NA TERENIE GMINY CIASNA***

***- STAW SIERAKÓW ŚLĄSKI „***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Cena  jednostkowa | Wartość  netto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ***Roboty przygotowawcze***  - koszty organizacji placu budowy  - wykoszenie skarp stawu z wygrabieniem  i wywozem na 0,5 km | szt  m2 | 1,0  1 200,0 |  |  |
|  |
| **2.** | ***Roboty ziemne:***  **-**odmulenie i pogłębienie dna stawu około  0,5m z rozplantowaniem urobku na miejscu  - profilowanie skarp likwidacja ubytków oraz  profilowanie skarp stawu  - ubezpieczenie skarpy odwodnej narzutem z  kamienia hydrotechnicznego o granulacji  80-120mm w-wa 30cm na dł. 140,0mb  układanego na włókninie separacyjno-filtracyjnej 200g/m2  - odmulenie dna rowów wraz z profilowaniem  skarp  - ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami  faszynowymi i żerdziami i narzut kamienny na  skarpach  - ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami  faszynowymi i żerdziami  **Uwaga: w kosztach należy ująć pompowanie**  **wody jeśli będzie taka potrzeba** | m3  m2  m2  mb  mb  mb | 1 350,0  638,0  540,0  345,0  40,0  305,0 |  |  |
|  |
| **3.** | ***Budowle:***  - remont istniejącego mnicha żelbetowego –  wymiana desek szandorowych zabezpieczenie  elementów stalowych i likwidacja ubytków  części żelbetowej, czyszczenie leżaka w razie  konieczności wymiana rur | szt | 1,0 |  |  |
|  |
| **4**. | ***Roboty wykończeniowe***  - makroniwelacja terenu | m2 | 500,0 |  |  |
|  |
| ***OGÓŁEM netto*** | | | | |  |

**Dokumentacja techniczna:**

Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy - wartość netto

**Łączna kwota netto =>**

**Kwota brutto + 23% =>**