***TABELA SZACUNKOWYCH WIELKOŚĆI PODSTAWOWYCH DLA INWESTYCJI:***

***„ PRZEBUDOWA URZADZEŃ WODNYCH ZLOKALIZOWNYCH***

 ***NA TERENIE GMINY CIASNA***

***- STAW DZIELNA „***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Cenajednostkowa | Wartośćnetto |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ***Roboty przygotowawcze***- koszty organizacji placu budowy - wykonanie placu manewrowego o nawierzchni tłuczniowej Uwaga: w kosztach należy ująć wykonanie utwardzonej drogi technologicznej jeśli będzie taka potrzeba | sztm2 | 1,0150,0 |  |  |
|  |
| **2.** | ***Roboty ziemne:*****-**wykop czaszy stawu z wywozem części urobku na odległość 5 km/1stronę- wykop czaszy stawu z pozostawieniem gruntu na terenie działki do makroniwelacji- profilowanie dna i skarp stawu- ubezpieczenie skarpy odwodnej narzutem zkamienia hydrotechnicznego o granulacji80-120mm w-wa 30cm na dł. 20,0mbukładanego na włókninie separacyjno-filtracyjnej 200g/m2- wykonanie przelewu awaryjnego- wykop nowego odcinka rowu ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami faszynowymi i żerdziami i narzut kamienny na skarpach- konserwacja istniejących rowów przez ich wykoszenie i odmulenie dna wraz z profilowaniem skarp **Uwaga: w kosztach należy ująć pompowanie****wody jeśli będzie taka potrzeba** | m3m2m2m2sztmbmb | 4 100,02 500,04 820,0100,0 1,015,0460,0 |  |  |
|  |
|  |
| **3**. | ***Roboty wykończeniowe***- formowanie nasypów z gruntu z odkładu | m2 | 2500,0 |  |  |
|  |
| ***OGÓŁEM netto***  |  |

**Dokumentacja techniczna:**

Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy - wartość netto

**Łączna kwota netto =>**

**Kwota brutto + 23% =>**