[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.16.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=
ni=GMINA DOBRZYCA;ul.Rynek 14;63-330 Dobrzyca;
nw=:
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=810.07

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=773.02

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=643.15

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=221.36

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=52.24

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=83.01

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.05

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=120.9

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5774.8

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1355.88

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2942.1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Beton zwykły  B-7,5
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.02

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=106.08

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.9

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=109.93

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków
id=0000005	3
jm=t	034
ce=0
il=57.94

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.78

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gruz
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.95

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.29

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=0
il=1265.55

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, kolorowa
id=0000010	3
jm=m2	050
ce=0
il=358.25

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara
id=0000011	3
jm=m2	050
ce=0
il=5394.51

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.27

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0
il=1842.12

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Krąg żelbetowy o wysokości 1000mm fi 1200mm, z dnem
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1200mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm
id=0000016	3
jm=t	034
ce=0
il=711.24

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-63mm
id=0000017	3
jm=t	034
ce=0
il=1794.68

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Miał do nawierzchni drogowych  0-4mm
id=0000018	3
jm=t	034
ce=0
il=85.72

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm = 1,5 MPa (chudy beton)
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=940.41

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton)
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=548.44

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Nadstawka żelbetowa ściekowa 50cm,h=100cm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Obrzeża betonowe  20x6cm
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=524.69

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Obrzeża betonowe  30x8cm
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=294.17

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Osadnik uliczny ściek.fi50cm,h=50 cm,żelb
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=703.7

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Pierścienie utrzymujące wpust
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa fi 120/60cm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Pospółka - uziarnienie 0-31,5mm
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=107.49

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R
id=0000030	3
jm=kg	033
ce=0
il=77.87

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury kablowe dwudzielne Arot 120-PS
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=104.55

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200/5,9mm (klasy S, SN8, SDR34)
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=156.06

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 315mm
id=0000033	3
jm=m	040
ce=0
il=137.09

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 400mm
id=0000034	3
jm=m	040
ce=0
il=238.99

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Słupki drewniane  d=70mm
id=0000035	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych  70mm
id=0000036	3
jm=kg	033
ce=0
il=412.23

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.8

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych tabliczka T
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych typ A trójkąt  75 ze stali ocynkowanej z folią odblaskową II generacji
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny ciężki
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Woda
id=0000041	3
jm=m3	060
ce=0
il=459.29

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Wpust uliczny ściek.kołn.WUK-D kl.D-400 kN - krawężnikowy
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Wpust uliczny ściek.kołn.WUK-D kl.D-400 kN - zwykły
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000044	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.39

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M15
id=0000045	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.99

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=227.83

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.9

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=288.21

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.69

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=28.2

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.34

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.64

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=956.44

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 10-15t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=281.42

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.38

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=29.13

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Ubijak spalinowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=59.31

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Układarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=227.83

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=352.97

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=24.72

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=355.17

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=455.67

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do  4t
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=129.62

[RMS ZEST 82]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, Różanej, Wiosny Ludów, bez nazwy (dz. nr 1523) w Dobrzycy

[ELEMENT 2]
na=DROGA

[ELEMENT 3]
na=Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

[POZYCJA]
na=Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
jm=szt.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.876

[PRZEDMIAR]
wo=0.559	1	(0.559)	Stefańskiego:
wo=0.073	1	(0.073)	Promienna:
wo=0.074	1	(0.074)	bez nazwy:
wo=0.084	1	(0.084)	Różana:
wo=0.086	1	(0.086)	Wiosny Ludów:

[RMS 9]
nz=111.74	0	111.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0807-03
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( zjazd w ulicę Nową)
jm=m2	50
ob=31

[RMS 10]
nz=0.3801	0	0.3801
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.9901	0	0.9901
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne w pasie drogowym

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0203-06
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=3822.4

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=1720.9	1	(3741.1 * 0.46)	a) objętość robót w korycie jezdni:
wo=367.7	1	(0.09 * (3741.1 + (1149 * 0.3)))	b) dodatek do wyrównania róznic teren a niweleta średnio 6cm wykopu w osi (daszek uśrednia to do 9cm)
wo=158.6	1	(1149 * 0.3 * 0.46)	c) ława pod krawężnik Stefanskiego:
ko=	
wo=0	1		pozostałe ulice w tym dodatek za różnice niweleta a teren:
wo=306.2	1	(72.5 * 6.6) * (0.46+0.18)	Promienna:
wo=257.1	1	(73.5 * 6.6) * (0.46+0.07)	bez nazwy:
wo=306.7	1	(84.5 * 6.6) * (0.46 +0.09)	Różana:
wo=306.5	1	(86 * 6.6) * (0.46 +0.08)	Wiosny Ludów:
ko=	
wo=131.2	1	(354.7 * 0.37 )	objętość robót na wjazdach - całość:
wo=19.6	1	(288.4 * (0.4 * 0.17))	rowki pod obrzeże wjazd - całość:
ko=	
wo=235	1	(940.1 * 0.25)	objętość robót na chodnikach - całość:
wo=12.9	1	(514.4 * ( 0.25 * 0.1))	rowki pod obrzeże chodniki:

[RMS 11]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0210-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II
jm=m3	60
ob=3822.4
krn=10

[RMS 68]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki i ława betonowa

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej ( uwzględnić krawężniki łukowe, wjazdowe i skośne )
jm=m	40
ob=1806

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=583	1	(72.5 + 73.5 + 107.5 + 98.5 + 83 + 74 + 74)	- prawa strona trasy
wo=560	1	(560)	- lewa strona trasy
wo=6	1	(6)	- koniec trasy
ko=	
wo=151	1	(72.5 * 2)+6	Promienna:
wo=153	1	(73.5 * 2)+6	bez nazwy:
wo=175	1	(84.5 * 2)+6	Różana:
wo=178	1	(86*2)+6	Wiosny Ludów:

[RMS 4]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-07
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m
jm=m	40
ob=156.5

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	(9.5 +9.5)	Promienna:
wo=19	1	(9.5 +9.5)	bez nazwy:
wo=24	1	(12 +5+7)	Różana:
wo=19	1	(9.5 +9.5)	Wiosny Ludów:
wo=19	1	(9.5 +9.5)	Mierosławskiego:
wo=19	1	(9.5 +9.5)	Biernackiego:
wo=37.5	1	(23.5 +14)	koniec trasy Żmudzińskiego:

[RMS 4]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki B-15 - zużycie 0,0585m3/mb
jm=m3	60
ob=105.7

[PRZEDMIAR]
wo=105.7	1	(1806 * 0.0585)	

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Podbudowa

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=6174.7

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=374.2	1	(40.2 +24+ 310 )	Nowa - Promienna:
wo=169.3	1	(160.3 +(1.5*6))	skrzyżowanie Promienna:
wo=307	1	(307)	Promienna - bez nazwy:
wo=162.3	1	(153.3 + (1.5 * 6))	skrzyżowanie bez nazwy:
wo=505.7	1	(505.7)	bez nazwy - Różana:
wo=204.6	1	(195.6 + (1.5 * 6))	skrzyżowanie Różana:
wo=425.3	1	(425.3)	Różana - Wiosny Ludów:
wo=177.1	1	(168.1 + (1.5 * 6))	skrzyżowanie Wiosny Ludów:
wo=359.6	1	(359.6)	Wiosny Ludów - Mierosławskiego:
wo=168.5	1	(159.5 + (1.5 * 6))	skrzyżowanie Mierosławskiego:
wo=312.2	1	(312.2)	Mierosławskiego - Biernackiego:
wo=168.7	1	(159.7+(1.5*6))	skrzyżowanie Biernackiego:
wo=406.6	1	(406.6)	do końca trasy:
wo=344.7	1	(0.3 *1149)	po długości krawężnikai ławy:
ko=	
wo=0	1		pozostałe ulice:
wo=478.5	1	(72.5 * 6.6)	Promienna:
wo=485.1	1	(73.5 * 6.6)	bez nazwy:
wo=557.7	1	(84.5 *6.6)	Różana:
wo=567.6	1	(86 * 6.6)	Wiosny Ludów:
ko=	

[RMS 9]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-03
na=Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o Rm=1.5MPa)
jm=m2	50
ob=6174.7

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=3741.1	1	(4085.8 - 344.7)	a)  w korycie jezdni:
wo=344.7	1	(1149 * 0.3)	b) pod ławą i krawężnikiem:
wo=0	1		pozostałe ulice:
wo=478.5	1	(72.5 * 6.6)	Promienna:
wo=485.1	1	(73.5 * 6.6)	bez nazwy:
wo=557.7	1	(84.5 *6.6)	Różana:
wo=567.6	1	(86 * 6.6)	Wiosny Ludów:

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-04
na=Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=6174.7
krn=3

[RMS 2]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)
jm=m2	50
ob=5640.1

[PRZEDMIAR]
wo=3741.1	1	(4085.8 - 344.7)	Stefańskiego:
wo=435	1	(72.5 * 6)	Promienna:
wo=441	1	(73.5 * 6)	bez nazwy:
wo=507	1	(84.5 * 6)	Różana:
wo=516	1	(86 * 6)	Wiosny Ludów:

[RMS 10]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
jm=m2	50
ob=5640.1

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=5640.1
krn=-3

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-04
na=Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
jm=szt	20
ob=27

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	Stefańskiego:
wo=3	1	3	Promienna:
wo=3	1	3	bez nazwy:
wo=3	1	3	Różana:
wo=3	1	3	Wiosny Ludów:

[RMS 2]
nz=1.428	0	1.428
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=2.856	0	2.856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.767	0	0.767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-03
na=Regulacja pionowa włazów kanałowych (Ks i Kd)
jm=szt	20
ob=30

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	Stefańskiego:
wo=2	1	2	Promienna:
wo=3	1	3	bez nazwy:
wo=2	1	2	Różana:
wo=1	1	1	Wiosny Ludów:

[RMS 2]
nz=2.961	0	2.961
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=5.9115	0	5.9115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.4025	0	1.4025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wyniesienie istniejącego hydrantu po za obrys jezdni
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2010	KNR	AT-03 0304-03
na=Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kość i grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uwzględnić kostkę czerwoną na linie osi jezdn + przejście dla pieszych + linie najzadowe na wyniesione skrzyżowania) - układana mechanicznie
jm=m2	50
ob=5341.1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefanskiego:
wo=3741.1	1	(3741.1)	- po długości trasy :
wo=-172.4	1	- (861.8 * 0.2)	- ściek przykrawężnikowy
ko=	
wo=0	1		pozostałe ulice:
wo=406	1	(72.5 * 5.6)	Promienna:
wo=411.6	1	(73.5 * 5.6)	bez nazwy:
wo=473.2	1	(84.5 * 5.6)	Różana:
wo=481.6	1	(86 * 5.6)	Wiosny Ludów:

[RMS 11]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2010	KNR	AT-03 0402-01
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm układanej w dwóch rzędach  na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubości 3cm
jm=m	40
ob=1494.8

[PRZEDMIAR]
wo=861.8	1	(559 - 21.2 - 20.5 - 23 - 21.4 - 21 -21 ) * 2	Stefańskiego - ściek od przejścia dla pieszych KM 0+013,6m do końca trasy poza wyjątkiem wyniesionymi skrzyżowaniami:
wo=145	1	(72.5 * 2)	Promienna:
wo=147	1	(73.5 * 2)	bez nazwy:
wo=169	1	(84.5 * 2)	Różana:
wo=172	1	(86 * 2)	Wiosny Ludów:

[RMS 11]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.202	0	0.202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0515	0	0.0515
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Chodniki i dojścia do furtki

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=940.1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefanskiego:
wo=20	1	20	strona prawa:
wo=133.5	1	(22.5 +111)	strona lewa do Promiennej:
wo=89.1	1	(31.5 + 18.5 + 21.8 + 4 + 13.3)	Promienna do bez nazwy:
wo=156.6	1	(26.3 + 18.5 + 56.1 + 1.3 + 53.1 + 1.3)	bez nazwy do Różnana:
wo=140.5	1	(29.3 + 74.3 + 1.4 + 34 +1.5)	Różana do Wiosny Ludów:
wo=132.3	1	(132.3)	Wiosny Ludów do Mierosławskiego:
wo=116.5	1	(116.5)	Mierosławskiego - Biernackiego:
wo=130.3	1	(128.8 +1.5)	Biernackiego - Żmudzińskiego:
ko=	
wo=0	1	0	Promienna:
wo=3.6	1	(1.5*2.4)	bez nazwy:
wo=9	1	2* (3.0 * 1.5)	Różana:
wo=8.7	1	(3.0 * 1.5) + (2.8 * 1.5)	Wiosny Ludów:

[RMS 9]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-01
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=514.4

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=11.5	1	11.5	strona prawa:
wo=65.4	1	(65.4)	strona lewa do Promiennej:
wo=47.5	1	(17 + 9.3 + 11 + 8+2.2 )	Promienna do bez nazwy:
wo=83.3	1	(14.5 + 9.2 + 28 + 28 + (4*0.9))	bez nazwy do Różnana:
wo=74.6	1	(16 + 37.2 + 18.4 + (3 * 1))	Różana do Wiosny Ludów:
wo=69	1	(69)	Wiosny Ludów do Mierosławskiego:
wo=61	1	(61)	Mierosławskiego - Biernackiego:
wo=66.2	1	(53.4 + 10.8 + (2 * 1))	Biernackiego - Żmudzińskiego:
ko=	
wo=0	1	0	Promienna:
wo=6.3	1	(1.5+(2 * 2.4))	bez nazwy:
wo=15	1	2 * ((3.0 * 2) + 1.5)	Różana:
wo=14.6	1	((3.0 * 2) + 1.5) + ((2.8 *2)+ 1.5)	Wiosny Ludów:

[RMS 3]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-03
na=Ława betonowa zwykła pod obrzeże B-10
jm=m3	60
ob=7.7

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	(0.15 * 0.10) * 514.4	ława  pod obrzeże:

[RMS 1]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-03
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie
jm=m2	50
ob=940.1

[RMS 10]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-04
na=Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm
jm=m2	50
ob=940.1
krn=10

[RMS 10]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2004	KNR	0-11 0321-02
na=Chodniki z kostki betonowej szarej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40mm z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=940.1

[RMS 3]
nz=0.3858	0	0.3858
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.5219	0	0.5219
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wjazdy

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=354.7

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=36.3	1	(16 + 20.3 )	-wjazdy strona lewa:
wo=98.6	1	(14.4 + 13.5 + 12.5 + 18.6 + 12.8 + 13.3 + 13.5 )	-wjazdy strona prawa:
wo=9	1	9 * (1 * 1)	-skosy 1:1:
wo=60	1	(1.5 * 4.5) + (1.6 * 4.5) + (1.9 * 4.5) + (2.5 * 4.5) + (2.3 * 4.5) + (2.2 * 4.5) + (6 * (1 * 1))	Promienna:
wo=22.7	1	(2.3 * 4.5) +(2.3 * 4.5)+(2*(1*1))	bez nazwy:
wo=58.7	1	(2.9 * 4.9) + (3.0 * 4.5) + (3.0 * 4.5) + (3.0 * 4.5) + (4 * (1 * 1))	Różana:
wo=69.4	1	(3.0 * 4.5) + (2.8 * 4.5) + (2.8 * 4.5) + (2.8 * 4.5) + (2.9 * 4.5) + (5 * (1 * 1))	Wiosny Ludów:

[RMS 9]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=288.4

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		Stefańskiego:
wo=26.6	1	((3.6 * 2) + 4.5+1) + ((3.7 * 2) + 5.5+1)	- wjazdy strona lewa:
wo=82.3	1	((3.3 * 2) + 4.5 + 1) + ((3.0 * 2) + 4.5 + 1) + ((2.8 * 2) + 4.5 + 1) + ((2.8 * 2) + 6.7 + 1) + ((2.9 * 2) + 4.5 + 1) + ((3.0 * 2) + 4.5 + 1)+ ((3.0 * 2) + 4.5 + 1)	- wjazdy strona prawa:
wo=57	1	((1.5 * 2) + 4.5) + ((1.6 * 2) + 4.5) + ((1.9 * 2) + 4.5) + ((2.5 * 2) + 4.5) + ((2.3 * 2) + 4.5) + ((2.2 * 2) + 4.5) + (6 * 1)	Promienna:
wo=20.2	1	((2.3 * 2) + 4.5) + ((2.3 * 2) + 4.5) + (2 *1)	bez nazwy:
wo=46.2	1	((2.9 * 2) + 4.9) + ((3.0 * 2) + 4.5) + ((3.0 * 2) + 4.5) + ((3.0 * 2) + 4.5) + (4 * 1)	Różana:
wo=56.1	1	((3.0 * 2) + 4.5) + ((2.8 * 2) + 4.5) + ((2.8 * 2 ) + 4.5) + ((2.8 * 2) + 4.5) + ((2.9 * 2) + 4.5) + (5 * 1)	Wiosny Ludów:

[RMS 3]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-03
na=Ława betonowa zwykła pod obrzeże B-10
jm=m3	60
ob=14.4

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	(0.20 * 0.25) * 288.4	ława  pod obrzeże:
ko=	

[RMS 1]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-03
na=Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm  (mieszanka betonowa o Rm=5MPa)
jm=m2	50
ob=354.7

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1499	0	0.1499
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-04
na=Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
jm=m2	50
ob=354.7
krn=-2

[RMS 2]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-07
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)
jm=m2	50
ob=354.7

[RMS 10]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=354.7
krn=7

[RMS 10]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2010	KNR	AT-03 0304-03
na=Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru grafitowego typu kość i grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa  grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - układana mechanicznie
jm=m2	50
ob=354.7

[RMS 11]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oznakowanie pionowe ulicy

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0702-02
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
jm=szt	20
ob=21

[RMS 10]
nz=0.7528	0	0.7528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-02
na=Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
jm=szt	20
ob=21

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	A-11a - garb
wo=2	1	2	D-6 - przejście

[RMS 10]
nz=1.092	0	1.092
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-01
na=Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
jm=szt	20
ob=19

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19	tabliczka T1 - 20m

[RMS 10]
nz=0.819	0	0.819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ODWODNIENIE DROGI

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0203-04
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=507.1

[PRZEDMIAR]
wo=102.8	1	(153 * (1.3 - 0.46) * 0.8)	przykanaliki fi200:
wo=9.9	1	(0.1966 * (1.75 - 0.46)  * 39)	wpusty deszczowe dokop w korycie:
wo=135.4	1	(134.3 * (1.3 - 0.46)  * 1.2)	nowo projektowany kanał deszczowy fi 315:
wo=236.2	1	(234.3 * (1.3 - 0.46) * 1.2)	nowo projektowany kanał deszczowy fi 400:
wo=22.8	1	(1.14 * (2.0 - 0.46) * 13)	studnie rewizyjne:

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0210-03
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II
jm=m3	60
ob=507.1
krn=10

[RMS 68]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ułożenie kanału deszczowego z rur PVC oraz wpusty deszczowe i przykanaliki

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0501-02
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka piaskowo- żwirowa
jm=m2	50
ob=587.4

[PRZEDMIAR]
wo=122.4	1	(153  * 0.8)	przykanaliki fi200:
wo=7.7	1	(0.1966 * 39)	wpusty deszczowe:
wo=161.3	1	(134.4  * 1.2)	nowo projektowany kanał deszczowy fi 315:
wo=281.2	1	(234.3 * 1.2)	nowo projektowany kanał deszczowy fi 400:
wo=14.8	1	(1.14  * 13)	studnie rewizyjne:

[RMS 9]
nz=0.3467	0	0.3467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-05
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk ( typ ciężki S, SDR-34, SN-8, lite ścianki)
jm=m	40
ob=134.4

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		rury fi315:
wo=14.7	1	14.7	D2.7 do D2.8
wo=48.2	1	48.2	D2.7 do D2.7.1
wo=56.5	1	56.5	D2.5 do D2.5.1
wo=15	1	15	D3.3 do wpustów KM0+559,5

[RMS 11]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-06
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk( typ ciężki S, SDR-34, SN-8, lite ścianki)
jm=m	40
ob=234.3

[PRZEDMIAR]
wo=0	1		rury fi 400:
wo=161.3	1	(53.5+24.6+40.5+42.7)	D2.3 do D2.7
wo=73	1	(38.5+14+20.5)	D2.1 do D3.3

[RMS 11]
nz=0.878	0	0.878
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0571	0	0.0571
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.4378	0	0.4378
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0625-02
na=Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokość całkowita 150cm (wpust jezdniowy)
jm=szt	20
ob=22

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	Stefańskiego:
wo=4	1	4	Różnana
wo=4	1	4	Wiosny Ludów

[RMS 8]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	7*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0625-02
na=Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokość całkowita 150cm ( wpust typu krawężnikowego)
jm=szt	20
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	Stefańskiego:

[RMS 8]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	7*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1994	KNR	2-18 0625-02
na=Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -- wysokość całkowita 150cm - ( przesunięcie istniejacego wpustu materiał z odzysku do ponownego montażu )
jm=szt	20
ob=13

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	Stefańskiego przy przejsciu:
wo=2	1	2	Promienna przy garbie:
wo=2	1	2	Stefańskiego z 0+92km do 0+83,3km
wo=3	1	3	bez nazwy przy garbie:
wo=2	1	2	Mierosławskiego
wo=2	1	2	Biernackiego

[RMS 8]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	7*0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki (w pozycji należy uwzględnić trójniki do podłączenia wpustów ulicznych z kanałem głównym)
jm=m	40
ob=153

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	(6 + 6 + 5 + 9 + 5.5 + 8 + 8 + 6.5 + 9.5 + 20 + 6 + 8.5 + 7  )	przykanaliki fi200 na nowym kanale:
wo=48	1	(18 + 4 + 14 + 4 +8)	przykanaliki fi200 na starym kanale - korekty:

[RMS 11]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-01
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II (uwzględniono w pozycji piasek na zasypanie)
jm=m3	60
ob=331.5

[PRZEDMIAR]
wo=507.1	1	507.1	roboty ziemne:
wo=-29.6	1	- (1.14 * (2)) * 13	pomniejszenie o studnie:
wo=-10.3	1	- (134.4 * 0.077)	pomniejszenie rura fi 315:
wo=-29.4	1	- (234.3 * 0.1256)	pomniejszenie rura fi 400:
wo=-13.4	1	- (0.1966 * (1.75)) * 39	pomniejszenie o wpusty:
wo=-4.8	1	- (153 * 0.0314)	pomniejszenie o przykanaliki:
wo=-88.1	1	- (587.4 * 0.15)	podłoża pod kanały:

[RMS 9]
nz=0.8786	0	0.8786
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Studnie rewizyjne betonowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=13

[RMS 11]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.47	0	0.470
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=6.48	0	6.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=-26

[PRZEDMIAR]
wo=-26	1	- (26)	kanał projektowany różnice do 3m:

[RMS 11]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=RURY OSŁONOWE NA PRZEWODACH

[POZYCJA]
pd=MTŻiŁ wyd.III 1993	KNR	5-01 0106-01
na=Zabezpieczenie rurami osłonowymi przewodów sieci energetycznej i telekomunikacyjnej podziemnej ( rury osłonowe dwudzielne na poprzecznych przejściach przez drogę)
jm=m	40
ob=102.5

[PRZEDMIAR]
wo=102.5	1	(102.5)	rury osłonowe:

[RMS 9]
nz=0.0851	0	0.0851
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.8099	0	0.8099
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0925	0	0.0925
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

