Domaniów, dnia 02.09.2013r.

***Do wszystkich Wykonawców***

*Znak sprawy: RG-ŚZ.042.3.2013*

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert: *„Remont świetlic wiejskich w Goszczynie i Grodziszowicach”.*

Dnia 28 sierpnia 2013r.wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Proszę o sprecyzowanie poz. nr 22 przedmiaru robót (ilość i rodzaj lamp, ilość i rodzaj przewodów, włączników, gniazd.

Czy wymieniana ma być tablica bezpiecznikowa, jeżeli tak to proszę podać ilość i typy zabezpieczeń (bezpieczników).

**Odpowiedź:** Pozycja nr 22 przedmiaru robót nie została uszczegółowiona, gdyż Zamawiający nie zlecał opracowania projektu branżowego instalacji elektrycznych. Pozycja ta jest pozycją ryczałtową i należy skalkulować ją biorąc pod uwagę między innymi: montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W (w ilości niezbędnej do oświetlenia sali świetlicy plus lampa zewnętrzna zapalana na zewnątrz i wewnątrz budynku), włączniki w ilości proporcjonalnej do zamontowanych lamp zlokalizowane przy wejściu i w narożnikach sali, gniazda na każdej ścianie co najmniej 2 podwójne – przy scenie przewidzieć więcej gniazd m.in. dla orkiestry. Przewody elektryczne po istniejących trasach – przy wycenie uwzględnić ręczne wykucie bruzd, wymianę przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o przekroju nie mniejszym niż 3 x 1,5mm2 , wykonanie pasów tynków pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi.

Tablica bezpiecznikowa do wymiany – ilości i typy zabezpieczeń dostosowane do mocy przyłączeniowej wynoszącej 5 kW.

Przy kosztorysowaniu robót uwzględnić pomiary elektryczne.

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w świetlicy w Grodziszowicach w celu dokonania oględzin remontu instalacji elektrycznej.