Domaniów, dnia 18.05.2018 r.

ZGK.271.4.2018

 Do wszystkich oferentów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie prosi o złożenie ofert na:

**„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej ładowarko-koparki wraz z osprzętem”**

**Niemniejsze zapytanie ma na celu ustalenie wartości zamówienia dla dostaw i usług, zgodnie z dyspozycją art. 35 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Na podstawie zapytania i złożonych ofert Zamawiający nie dokona wyboru oferty najkorzystniejsze i nie podpisze umowy.**

W przypadku podjęcia realizacji zadania i pozyskania środków w ramach poddziałania:19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oferenci, którzy złożą oferty po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu zostaną bezpośrednio poinformowani o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 11b ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz.: 12:00

Miejsce i sposób składania ofert: elektronicznie na adres mailowy: zarzad@zgkdomaniow.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Siewicki tel. 71-382-81-39 e-mail: zarzad@zgkdomaniow.pl

Oferta musi zawierać następujące elementy: Dane dostawcy w tym nr tel. i adres mailowy, cenę netto i wartość podatku vat Nazwa oferowanego sprzętu wraz z modelem i załączoną karta katalogową lub opisem zawierającym opis wyposażenia i parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Do oferty dołączyć oświadczenie, że oferowany sprzet spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

Opis warunków w załączeniu.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą ładowarko-koparki wraz z osprzętem. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – Oczyszczalni ścieków w m. Wierzbno ul. Zachodnia 2, 55-216 Domaniów

Wymagane dopuszczenie ciągnika do ruchu publicznego.

Gwarancja : min 18 miesięcy lub 1500 mtg.

Sprzęt fabrycznie nowy.

Odległość serwisu autoryzowanego nie większa niż 100 km liczone w linii prostej od siedziby Zamawiającego (Domaniów 56, 55-216 Domaniów).

Gwarancja sprawowana przez sprzedawcę lub autoryzowany serwis producenta sprzętu.

W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

Wymagania techniczne: WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MIN. PARAMETRY TECHNICZNE:

1. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 fabrycznie nowy (nieużywany)
2. Napęd na wszystkie koła (AWD)
3. Blokada mechanizmu różnicowego 100%
4. Hamulce ze wspomaganiem hydraulicznym (podwójne pedały)
5. Automatyczne włączanie biegu jałowego
6. Silnik moc całkowita min. 80 KM
7. Skrzynia biegów manualna 4 stopniowa
8. Ramię z wysuwem głębokość kopania z wysuwem min 5 m bez wysuwu min. 4 m.
9. Blokada transportowa mechanizmu obrotu
10. Blokada transportowa wysięgnika
11. Pompa hydrauliczna (140 l/min)
12. Blokada przesuwu bocznego (elektrohydrauliczna)
13. Chłodnica oleju hydraulicznego
14. Powrót do pozycji kopania Automatyczny
15. Alarm cofania Alarm podpór stabilizacyjnych
16. Gniazdo światła ostrzegawczego (×2)
17. Pedały hamulca obsługiwane niezależnie, z blokadą
18. Nagrzewnica kabiny
19. Oświetlenie wnętrza kabiny
20. Przycisk blokady mechanizmu różnicowego na drążku sterowniczym ładowarki
21. Radio podstawowe
22. Wentylator czołowy
23. Reflektory przednie Perforowana osłona przeciwsłoneczna na całej szerokości
24. Światła robocze z pełną regulacją (×8)
25. Wewnętrzne gniazdo zasilania (×1)
26. Wielokierunkowe konsole sterujące koparki (regulacja bezstopniowa)
27. Światła tylne LED
28. Gumowa mata podłogowa
29. Blokada bezpieczeństwa,
30. Kierunkowskazy z funkcją samoczynnego wyłączania
31. Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
32. Odłącznik skrzyni biegów na pulpicie sterowniczym ładowarki
33. Nożne sterowanie prędkością obrotową silnika
34. Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika
35. Wycieraczka szyby przedniej i tylnej
36. Przednie koła 20" Tylne koła 26'
37. Błotniki kół przednich
38. Szybkozłącze mechaniczne tylnego ramienia kopiącego
39. Łyżka robocza koparka 600 mm
40. Łyżka ładowarki 6 pozycyjna, wielofunkcyjna otwierana (1,00 m3) z zębami, ze składanymi widłami do palet
41. Łyżka koparkowa skarpowa 1600 mm -pod szybkozłącze mechaniczne
42. Łyżka koparkowa 305 mm -pod szybkozłącze mechaniczne
43. Ładowarko-koparka musi spełniać wymagania w celu dokonania rejestracji.
44. Odległość do serwisu autoryzowanego max. 100 km.
45. Instrukcje, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze świadectwa homologacji, certyfikat zgodności CE.

.