Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pyt. 1

* 1. Po analizie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej zauważyliśmy brak mapy PZT na ulicę Lipową, prosimy do dołączenie mapy do załączników.
	2. Prosimy również o udzielenie informacji o sposobie odbudowy nawierzchni na obu ulicach bo w ogłoszonym zamówieniu nie ma takiej informacji a Zamawiający dołączył projekt drogowy tylko na ulicę Oldzańską.

**Odp.**

* 1. **Zamawiający dołączył mapę PZT. Znajduje się w folderze ,,Branża PZT.zip”**
	2. **Wykop po kanalizacji należy zabezpieczyć w technologii pojedynczego powierzchniowego utrwalenia. Powierzchniowe utrwalenie jest to zabieg utrzymaniowy, polegający na rozłożeniu: warstwy lepiszcza i warstwy kruszywa oraz ich uwałowaniem. Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm. Jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować kationowe emulsje asfaltowe, niemodyfikowane i modyfikowane polimerami w ilości 1,0 ÷ 2,0 kg/m2. Do skropienia stosuje się skrapiarkę ręczną lub mechaniczną. Natychmiast po skropieniu, nawierzchnię posypuje się równomiernie kruszywem i ubija lub wałuje.**

Pyt. 2

W rozdziale 13, pkt 9 SWZ jest zapis stanowiący aby oferta zawierała Formularz Ofertowy wraz z formularzem specyfikacji cenowej. W dokumentach przetargowych Zamawiający nie zamieścił formularza specyfikacji cenowej. Prosimy o zamieszczenie formularza specyfikacji cenowej w wersji edytowalnej.

**Odp.**

**Zamawiający omyłkowo umieścił w SWZ wymaganie dotyczące formularza specyfikacji cenowej. Zamawiający nie będzie wymagał formularza specyfikacji cenowej.**

Pyt. 3

W rozdziale 16, pkt. 6 SWZ Zamawiający informuje o załączonym do dokumentacji przedmiarze robót. Tego załącznika nie ma. Prosimy o jego zamieszczenie.

**Odp.**

**Zamawiający zamieścił przedmiar robót.**

**Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia nie obejmuje branży drogowej.**