**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

1.                  Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej prosimy o informację czy podczas wyceny należy kierować się danymi z opisu technicznego sanitarnego oraz według których rysunków. Przykładowo według profilu KD (Ul. Oldzańska) należy wykonać studnie betonowe DN1000, a według opisu studnie betonowe DN1200. Różnią się również średnice rurociągu na PZT i profilu sanitarnym.

**Studnie betonowe należy wykonać szczelnie z elementów prefabrykowanych o średnicy wewnętrznej  Dw 1000mm.**

**Średnice rurociągów należy dobierać wg profili**

**W przypadku rozbieżności innych niż wymienionej  w pyt. 1 i 3 należy kierować się w kolejności: STWiOR, opis techniczny, PZT, przekroje.**

3. Na profilu sanitarnym nie są widoczne wszystkie odcinki sieci widoczne na PZT (na przykład odcinek D1-D2), prosimy o określenie czy są one w zakresie i czy jest możliwość uzupełnienia dokumentacji.

**Należy wykonać wszystkie odcinki projektowane i widoczne na PZT wraz z wszystkimi przyłączami.**

**W załączeniu profile przyłączy.**