# 

**Znak: GIR.271.1.6.2021 Załącznik nr 3 do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU:**

Dotyczy postępowania pn.: **„Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz gminy Kochanowice”.**

**Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry i dane techniczne autobusu oferowanego przez Wykonawcę** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Autobus z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych | Marka: |
| Model: |
| Wersja: Przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych |
| 2. | Rok produkcji autobusu oraz pojazdu bazowego: min. 2021 | Podać rok produkcji pojazdu bazowego:  Rok produkcji/zabudowy autobus: |
| 3. | Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym | spełnia / nie spełnia |
| 4. | Zbiornik paliwa minimum 90 litrów | Podać pojemność zbiornika paliwa: |
| 5. | Pojemność silnika nie mniej niż 1900cm³ | Podać pojemność silnika: |
| 6. | Moc silnika minimum 190 KM | Podać moc silnika: |
| 7. | Skrzynia biegów automatyczna | spełnia / nie spełnia\* |
| 8. | Rozstaw osi minimum 4200mm | spełnia / nie spełnia\* |
| 9. | Autobus 24 miejsca siedzące (22 pasażerów + kierowca + pilot, w tym dwie osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich). | spełnia / nie spełnia\* |
| 10. | Drzwi autobusu – troje drzwi:  - z lewej strony z przodu – drzwi wejściowe kierowcy,  -z prawej strony z przodu – drzwi wejściowe z obniżonymi stopniami ułatwiającymi wejście do przedziału pasażerskiego,  - z tyłu – tylne drzwi dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni z możliwością wprowadzenia osób na wózkach inwalidzkich. | spełnia / nie spełnia\* |
| 11. | Dodatkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie do przestrzeni pasażerskiej | spełnia / nie spełnia\* |
| 12. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | spełnia / nie spełnia\* |
| 13. | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | spełnia / nie spełnia\* |
| 14. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu | spełnia / nie spełnia\* |
| 15 | Poduszka powietrzna dla kierowcy | spełnia / nie spełnia\* |
| 16 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | spełnia / nie spełnia\* |
| 17 | System kontroli trakcji | spełnia / nie spełnia\* |
| 18 | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | spełnia / nie spełnia\* |
| 19 | Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach | spełnia / nie spełnia\* |
| 20 | Immobiliser | spełnia / nie spełnia\* |
| 21 | Regulacja zasięgu reflektorów | spełnia / nie spełnia\* |
| 22 | Fotel kierowcy komfortowy, resorowany z regulacją wysokości, kąta pochylenia oparcia, regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem | spełnia / nie spełnia\* |
| 23 | Radio cyfrowe z Bluetooth, USB, AUX-in, system nawigacji satelitarnej, zestaw głośnomówiący ze sterowaniem głosowym, ekran dotykowy min. 6 calowy, z możliwością obsługi kamery cofania | spełnia / nie spełnia\* |
| 24 | Szyby w autobusie:  - przedział pasażerski szyby przyciemnione, podwójne, termoizolowane,  - szyba przednia czołowa podgrzewana elektrycznie,  - szyby w drzwiach przednich bocznych sterowane elektrycznie. | spełnia / nie spełnia\* |
| 25 | Szyberdach pełniący rolę wyjścia awaryjnego | spełnia / nie spełnia\* |
| 26 | Klimatyzacja fabryczna, dla przedziału kierowcy. Dodatkowo niezależny układ klimatyzacji dla przedziału pasażerskiego wyposażony w odrębną sprężarkę. Moc układu klimatyzacyjnego w przestrzeni pasażerskiej minimum 12 KW. | spełnia / nie spełnia\* |
| 27 | Ogrzewanie:  - niezależne od pracy silnika ogrzewanie wodne połączone z kaloryferem długości minimum 3,5m umieszczonym na ścianie bocznej pojazdu,  oraz  - niezależne od pracy silnika ogrzewanie suche (nadmuch ciepłego powietrza) moc ogrzewania minimum 4 KW. | spełnia / nie spełnia\* |
| 28 | Przednie i tylne światła do jazdy dziennej, przeciwmgielne światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów | spełnia / nie spełnia\* |
| 29 | Autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem | spełnia / nie spełnia\* |
| 30 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie z systemem monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony | spełnia / nie spełnia\* |
| 31 | Czujniki parkowania przód i tył wraz z kamerą cofania | spełnia / nie spełnia\* |
| 32 | Tachograf + ogranicznik prędkości (100km/h) | spełnia / nie spełnia\* |
| 33 | Automatyczna blokada zamków po ruszeniu z miejsca | spełnia / nie spełnia\* |
| 34 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | spełnia / nie spełnia\* |
| 35 | Chlapacze przód i tył | spełnia / nie spełnia\* |
| 36 | Ogumienie letnie na wyposażeniu autobusu | spełnia / nie spełnia\* |
| 37 | Ogumienie dodatkowe tj. komplet opon zimowych wraz z felgami | spełnia / nie spełnia\* |
| 38 | Podłoga pokryta antypoślizgową i wodoodporną wykładziną, a ściany i sufit pokryte tapicerką miękką, z materiału łatwego do utrzymania czystości | spełnia / nie spełnia\* |
| 39 | Oświetlenie typu LED przedziału pasażerskiego w układzie dzień/noc | spełnia / nie spełnia\* |
| 40 | Dwie półki na bagaż podręczny tj. prawa i lewa strona autobusu | spełnia / nie spełnia\* |
| 41 | Komplet zasłon okiennych | spełnia / nie spełnia\* |
| 42 | Przegroda za fotelem kierowcy wykonana ze szkła bezpiecznego | spełnia / nie spełnia\* |
| 43 | Kolorystyka wnętrza autobusu do wyboru przez Zamawiającego | spełnia / nie spełnia\* |
| 44 | Możliwość zamocowania dwóch wózków inwalidzkich poprzez zamontowanie specjalnego wyposażenia w autobusie:  - system atestowanych szyn podłogowych do mocowania wózków inwalidzkich (zamiennie z fotelami),  - dwa komplety atestowanych pasów do zamocowania dwóch wózków inwalidzkich,  - dwa komplety pasów zabezpieczających w czasie jazdy osoby niepełnosprawne podróżujące na wózkach inwalidzkich,  - fotele montowane w systemie szybkiego demontażu – demontaż bez użycia narzędzi w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych podróżujących na wózkach inwalidzkich,  - magnetyczne tabliczki informacyjne zgodne ze specjalnym przeznaczeniem pojazdu – przewóz osób niepełnosprawnych | spełnia / nie spełnia\* |
| 45 | Wszystkie siedzenia tapicerowane, miękkie, z regulowanymi oparciami, podłokietnikami od strony przejścia oraz przesuwem bocznym (dotyczy foteli dwuosobowych). Fotele w przestrzeni pasażerskiej, w miejscu przewozu i kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich, zamontowane w sposób umożliwiający łatwy i szybki demontaż. Wszystkie fotele wyposażone w pasy trzy-punktowe, za wyjątkiem pierwszych dwóch rzędów foteli, w których wymagane są pasy cztero-punktowe. | spełnia / nie spełnia\* |
| 46 | Wprowadzanie wózków inwalidzkich z tyłu pojazdu za pomocą platformy/ręcznej rampy najazdowej | spełnia / nie spełnia\* |
| 47 | Wykonawca zapewnia serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 200km od siedziby Zamawiającego | spełnia / nie spełnia\* |
| 48 | Wyposażenie dodatkowe:  - atestowane gaśnice – 2szt, w tym jedna min. 2 kg.  - ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,  - podnośnik autobusowy,  - kliny pod koła,  - młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych,  - kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej. | spełnia / nie spełnia\* |
| 49 | Warunki gwarancji:  a) gwarancja na silnik i podzespoły – minimum 2 lata, bez limitów kilometrów,  b) gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata, bez limitów kilometrów,  c) gwarancja na perforację nadwozia – minimum 6 lat,  d) gwarancja na wykonaną zabudowę – minimum 2 lata | spełnia / nie spełnia\* |
| 50 | Kolor nadwozia – srebrny, szary, granatowy, czarny – do uzgodnienia | spełnia / nie spełnia\* |

**\*właściwe zaznaczyć**

**Wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie autobusu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.**

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt **dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną samochodu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia**, a w szczególności:

a) kartę pojazdu,

b) świadectwo homologacji autobusu wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dopuszczenie pojazdu do ruchu jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

c) instrukcję obsługi samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji.

***Niniejszy plik podpisuje Wykonawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***