Koszęcin, dnia 06.04.2017 r.

BI.271.3.2017

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

Z uwagi na rozbieżności dotyczące opraw oświetleniowych opisane w projektach informuje się, że Zamawiający oczekuje zastosowania opraw oświetleniowych LED o całkowitym maksymalnym poborze mocy do 42 W, przy zachowaniu następujących dodatkowych parametrów:

Parametry opraw:

- napięcie zasilania 230V

- całkowity pobór mocy nie więcej niż 42 W (łącznie z układem zasilającym)

- temperatura otoczenia w której lampa pracuje -30°C do +50°C

- barwa 5000K- 8000K

- strumień światła nie mniej niż 3900 lm

- kąty świecenia lampy: wzdłuż drogi 135°-150°, w poprzek drogi 80°-90°