Koszęcin, dnia 21 sierpnia 2017 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszęcinie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-286 Koszęcin, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: ***„Modernizacja bieżni na 60m oraz rozbiegu do skoku w dal”****.*

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bieżni na 60m oraz rozbiegu do skoku w dal wraz z piaskownicą na terenie Szkoły Podstawowej w Koszęcinie.

**Stan istniejący:**

1) istniejąca bieżnia o szerokości ok. 3m i długości ok. 80m usytuowana jest w południowej części boiska przy Zespole Szkół w Koszęcinie. Nawierzchnia bieżni jest nieregularna, z drobnego tłucznia kamiennego, porośnięta trawą i chwastami, obustronnie otoczona obrzeżem betonowym. Tuż przy granicy bieżni usytuowane są schody do rozbiórki, częściowo do przebudowy,

2) istniejący rozbieg do skoku w dal o szerokości ok. 1,5m i długości ok. 35m usytuowany jest w południowej części boiska przy Szkole Podstawowej w Koszęcinie. Nawierzchnia rozbiegu jest nieregularna, z drobnego tłucznia kamiennego, porośnięta trawą i chwastami, obustronnie otoczona obrzeżem betonowym, zakończona piaskownicą o wym. ok. 3,5m x 7m (obrzeża przysypane piaskiem).

**Stan docelowy:**

1) Bieżnia:

Po uprzednim przygotowaniu terenu (oczyszczeniu, wyrównaniu itd.), należy wykonać bieżnię o szerokości 2,5m i długości ok. 80 m, z dwoma torami, obustronnie zakończoną obrzeżem betonowym (nowym). Nawierzchnię bieżni należy wykonać w systemie Novofloor E o grubości warstwy 8-10mm wraz z dolną warstwą stabilizującą Novofloor ST, grubość warstwy minimum 30 mm (lub w systemie o parametrach nie gorszych). Należy wykonać linie z elastycznego lakieru. Kolorystykę i układ linii należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. W zakres wykonania bieżni wchodzi rozbiórka istniejących schodów, wykonanie dwóch nowych stopni schodowych z kostki brukowej oraz uzupełnienie chodnika z kostki w miejscu rozebranych schodów.

2) Rozbieg do skoku w dal:

Po uprzednim przygotowaniu terenu (oczyszczeniu, wyrównaniu itd.), należy wykonać rozbieg o szerokości 1,5m (w świetle istniejących obrzeży) i długości ok. 30m. Istniejące obrzeża należy oczyścić i wyrównać. Nawierzchnię rozbiegu należy wykonać w systemie Novofloor E o grubości warstwy 8-10mm wraz z dolną warstwą stabilizującą Novofloor ST, grubość warstwy minimum 30 mm (lub w systemie o parametrach nie gorszych). W odległości ok. 1m od krawędzi piaskownicy należy wykonać belkę z wymienną deską do odbicia. W zakres wykonania rozbiegu wchodzi również przebudowa piaskownicy (istniejących obrzeży) - docelowy wymiar piaskownicy to 3,5m x 8m.

**II. Miejsce budowy:** Koszęcin, ul. Szkolna.

**III.Wizja lokalna:**W celu prawidłowej wyceny przedmiotu umowy należy przeprowadzić wizję lokalną. Termin wizji należy uprzednio uzgodnić z Dyrektorem Szkoły, tel. 34 352 44 58.

**IV. Oferta powinna zawierać:**

1) cenę brutto, za jaką zostanie wykonany przedmiot zamówienia (cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z projektowaniem, robotami przygotowawczymi, zakupem i dostawą potrzebnych materiałów, robotami budowlanymi i instalacyjnymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy, kierownictwem budowy. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania zamówienia, a nieopisane w niniejszym zaproszeniu),

2) oświadczenie o gotowości podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia,

 3) informację o osobie do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z załączoną kopią stosownych uprawnień,

4) informację o systemie nawierzchni w przypadku, gdy oferowany system jest inny niż opisany w niniejszym zaproszeniu.

**V.** Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia - **do 30 września 2017 r.**

**VI.** Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – **60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego**.

**VII.** Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie – pokój 10, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Modernizacja bieżni na 60m oraz rozbiegu do skoku w dal”****,*w terminie do **28 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00** (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Koszęcinie).

**VIII.** W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt:osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: **Michał Kryś tel. (034) 3210816; 664731935.**

**Uwaga:**

**Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena brutto wykonania przedmiotu umowy.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że:

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

**Dyrektor Szkoły**

 **Adam Małyska**