

**Załącznik 3.2**

**Dodatkowy opis i wymagania dla wyposażenia dotyczącego kuchni do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Leżajsku**

1. Lodówki (w pomieszczeniu kuchni na piętrze):

- drzwi lewe (część chłodząca w górnej części lodówki, a zamrażalnik poniżej), przewody zasilające - dł. 2,0 m.

2. Zamrażarka skrzyniowa (w pomieszczeniu magazynu jarzyn na parterze) malowana proszkowo w kolorze białym:

-minimalna pojemność 200 l, przewód zasilający dł. 1,5 m.

3. Baseny (zlewy głębokie)

- jeden - na piętrze w pomieszczeniu kuchni - wymagane podłączenie z syfonem do istniejącego wlotu kanalizacji fi 50 mm. Wlot w posadzce przy ścianie w odległości 40 cm od naroża ściany (jak na zdjęciu - na końcu opisu\*\*). Istniejąca - gotowa bateria w ścianie z wężem myjącym.

- drugi - na parterze w pomieszczeniu obieralni - wymagany wraz z baterią stojącą i wężykiem do mycia, wymagane podłączenie z syfonem do istniejącej kanalizacji (wlot w ścianie - fi 50 mm) oraz do istniejących zaworów wody ciepłej i zimnej (zawory - typ pralkowy ½ cala z zewnętrznym gwintem).

4. Kuchnie gazowe\* - kuchnie spełniające aktualne wymagania w tym bezpieczeństwa i izolacyjności termicznej obudowy, ustawione „tylnymi ścianami” do siebie wg usytuowania jak na załączniku 4.2.

5. 6. Zmywarka do naczyń z podstawą - podłączenie odpływu do kanalizacji fi 50 mm oraz do istniejącego zaworu wody zimnej typ pralkowy 3/4 cala z gwintem zewnętrznym (umiejscowione w ścianie) - o długości do 50 cm. Przewód zasilający do en. elektr. o długości 3,5 m.

7. Wilk do mięsa - przewód zasilający dł. 1,5 m.

8. Stoły centralne (usytuowanie: jeden na piętrze wg rys. 4.2 , drugi na parterze - wg rys- 4.3) tolerancje wysokości położenia półki +/- 7,5 cm.

9. Szatkownica

- zestaw tarcz zawiera minimum 4 tarcze: 1 szt „na tarte ziemniaki” i 3 tarcze do cięcia na: plastry; wiórki i na słupki (po 1 szt.), przewód zasilający dł. 1,5 m.

11. Taboret gazowy\* - spełniający aktualne wymagania bezpieczeństwa (w tym izolacyjności termicznej obudowy).

12.-17. Garnki - tolerancje wymiarów +/- 20 mm, tolerancje pojemności +/- 1,0 litr.

Uwagi :

1. garnki i tace należy złożyć na dostarczonym stole - na piętrze.
2. lokalizacja dotycząca ustawienia wyposażenia, w tym montażu urządzeń wskazana jest w załącznikach 4.2 i 4.3

\*- *powyższe* *urządzenia gazowe* należy *przyłączyć do miejsc bezpośrednio za istn. zaworami kulowymi z wewnętrznym gwintem 1/2 cala, na wys. 65 cm x 2 szt. i wys. 69,5 cm x 1 szt. (do otwartych przewodów jak na przedstawiono poniżej):*

*(istniejące kształtki przed trzema ww. zaworami zostaną zdemontowane przez użytkownika do czasu realizacji dostawy)*

**

*\*\* - zdjęcie istniejącego basenu na piętrze (do czasu dostawy zostanie zdemontowany przez użytkownika)*

**