Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycją muzealną w Lubomierz”.

Zakres robót budowlanych w poszczególnych pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej:

1. Pomieszczenie Punktu Informacji Turystycznej:

1.1 Roboty tynkarskie

1. Odbicie tynków wewnętrznych (37,62 m2) oraz uzupełnienie ubytków (6,00 m2);
2. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego (71,42 m2);
3. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego (22,71 m2);
4. Wykonanie tynków renowacyjnych o grubości 2 cm (31,62 m2).
   1. Stolarka okienna
5. Renowacja skrzydeł okiennych wraz z naprawą podokienników oraz dwukrotnym malowaniem farbą olejną (1 szt.).
   1. Stolarka drzwiowa
6. Renowacja skrzydeł drzwiowych (1 szt.).
   1. Roboty posadzkarskie
7. Wykonanie warstw wyrównawczych z jastrychu cienkowarstwowego (22,71 m2);
8. Obłożenie posadzek płytkami (22,71 m2), oraz wykonanie cokolików (22,71 m).
   1. Roboty malarskie
9. Usunięcie starej farby, zagruntowanie podłoża oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów (94,13 m2).
10. Pomieszczenie Muzeum Kargula i Pawlaka
    1. Roboty tynkarskie
11. Odbicie tynków wewnętrznych (135,06 m2) oraz uzupełnienie ubytków (18,00 m2);
12. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego (264,48 m2);
13. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego (116,73 m2);
14. Wykonanie tynków renowacyjnych o grubości 2 cm (117,06 m2).
    1. Stolarka okienna
15. Renowacja skrzydeł okiennych wraz z naprawą podokienników oraz dwukrotnym malowaniem farbą olejną (5 szt.).
    1. Roboty posadzkarskie
16. Rozbiórka podłogi drewnianej (85,65 m2);
17. Ułożenie podłogi drewnianej wraz z mocowaniem listew przyściennych (85,65 m2).
    1. Roboty malarskie
18. Usunięcie starej farby, zagruntowanie podłoża oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów (94,13 m2).
19. Holl
    1. Roboty tynkarskie
20. Odbicie tynków wewnętrznych (98,85 m2);
21. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego (78,53 m2);
22. Wykonanie tynków renowacyjnych o grubości 2 cm (98,85 m2).
    1. Stolarka drzwiowa
23. Renowacja skrzydeł drzwiowych (28,00 m2).
    1. Roboty posadzkarskie
24. Rozebranie posadzki cementowej (35,88 m2);
25. Montaż posadzki z płyt z piaskowca wraz z jego hydrofobizacją (35,88 m2);
    1. Roboty malarskie
26. Usunięcie starej farby (92,80 m2), zagruntowanie podłoża oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów (144,76 m2).
    1. Renowacja elementów kamiennych oraz drewnianych
27. Oczyszczenie powierzchni kamiennych wraz ze zniszczeniem mikroorganizmów metodą chemiczną (1768,00 dm2),
28. Restauracja i konserwacja elementów drewnianych (1 kpl).
29. Pomieszczenie WC
    1. Roboty tynkarskie
30. Odbicie tynków wewnętrznych oraz uzupełnienie ubytków (35,27 m2);
31. Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego (14,80 m2);

b) Przetarcie istniejących tynków zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszonego (23,87 m2);

c) Licowanie ścian płytkami (70,42 m2);

d) Komin dymowo-wentylacyjny (1 kpl).

* 1. Stolarka drzwiowa

1. Ościeżnica drewniana (2 szt.) wraz ze skrzydłem drzwiowym (3,20 m2).
   1. Roboty posadzkarskie
2. Obłożenie posadzek płytkami (29,07 m2), oraz wykonanie cokolików (29,40 m)
   1. Roboty malarskie
3. Usunięcie starej farby (9,07 m2), zagruntowanie podłoża (78,87 m2)oraz dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów (78,87 m2).

Zakres robót instalacji elektrycznej:

1. Montaż puszek podtynkowych o średnicy 8 mm (28 szt.).
2. Montaż łączników podtynkowych klawiszowych (12 szt.).
3. Montaż gniazd wtyczkowych 2-bieg. 10A, 250V (8 szt.).
4. Montaż gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieg. Z uz 16A/4 (4 szt.)
5. Montaż gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych na prąd znamionowy 25A – typu Bi-Gs 1-bieg.
6. Montaż podstaw bezpiecznikowych (2 szt.).
7. Montaż skrzynek i rozdzielnic (2 szt.).
8. Montaż opraw świetlówkowych z odbłyśnikiem 4x40W (8 szt.).
9. Montaż wentylatorów promieniowych (2 szt.).
10. Zasobnikowe podgrzewacze wody (4 kpl).
11. Montaż opraw oświetleniowych żarowych (8 szt.).

Zakres robót instalacyjnych:

1. Instalacje kanalizacyjne wewnątrz budynku:
2. Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur o średnicy:

- 50 mm (1 m);

- 75 mm ( 5 m);

- 110 mm (6 m);

1. Montaż studzienki schładzającej (1 szt.);
2. Montaż pompy zatapialnej (1 szt.);
3. Montaż umywalek (2 szt.);
4. Montaż wpustu podłogowego (1 szt.);
5. Montaż ustępu (1 szt.);
6. Montaż pisuaru (1 szt.);
7. Montaż zaworu napowietrzającego (1 szt.).
8. Instalacje wodociągowe wewnątrz budynku:
9. Wykonanie rurociągów z rur o średnicy:

- 15 mm (5 m);

- 18 mm (22 m);

- 22 mm (5 mm);

1. Montaż baterii umywalkowej (1 szt.);
2. Montaż zaworu ustępowego (1 szt.);
3. Montaż zaworu pisuarowego (1 szt.);
4. Montaż zaworu czerpalnego (1 szt.);
5. Montaż urządzenia do podgrzewania wody (1 szt.)
6. Montaż zaworu umywalkowego (2 szt.);
7. Instalacja centralnego ogrzewania wewnątrz budynku:
8. Demontaż rurociągu stalowego (50 m);
9. Demontaż grzejników (4 szt.);
10. Wykonanie rurociągów instalacji c.o. z rur o średnicy:

- 15 mm (32 m);

- 18 mm (6m);

- 22 mm (68 m);

- 28 mm (12 m);

1. Montaż grzejników stalowych dwupłytowych (6 szt.);
2. Montaż głowic termostatycznych (4 szt.);
3. Montaż zaworów grzejnikowych (2 szt.);
4. Montaż zaworów powrotnych grzejnikowych (2 szt.);
5. Montaż automatycznych zaworów odpowietrzających (4 szt.);
6. Montaż zaworów przelotowych (4 szt.).
7. Instalacja grzewcza kotłowni wewnątrz budynku:
8. Wykonanie rurociągów z rur o średnicy:

- 15 mm (10 m);

- 22 mm (20 m);

- 35 mm (20 m);

1. Montaż kotła o mocy 25 kW (1 szt.);
2. Montaż regulatora kotła wraz z okablowaniem (1 szt.);
3. Montaż zaworu czterodrogowego (1 szt.);
4. Montaż zaworów odcinających (6 szt.);
5. Montaż termometrów (4 szt.);
6. Montaż zaworów przelotowych instalacji wodociągowej (5 szt.);
7. Montaż filtrów siatkowych instalacji wodociągowej (2 szt.);
8. Montaż zaworu zwrotnego instalacji wodociągowej (1 szt.);
9. Montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego (1 szt.);
10. Stacja uzdatniania wody (1 szt.);
11. Montaż wodomierza skrzydełkowego do wody zimnej (1 szt.);
12. Montaż manometrów (1 szt.).
13. Instalacja dymowo-wentylacyjna kotłowni:
14. Montaż czopucha kotła wraz z izolacją (1,256 m2);
15. Montaż nawiewu Z-owego 15x20 cm (3,50 m2);
16. Montaż wywiewu spiro o średnicy 200 mm (0,628 m2).