D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\rzut_przyziemie.dwg,Model,2009-06-04 16:12:42,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\Budynek techniczny 2- przekroje.dwg,Model,2009-06-04 16:21:19,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\dach_rzut_przekroj_A_A.dwg,Model,2009-06-04 16:26:12,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\dach_rzut,przekroj_B_B.dwg,Model,2009-06-04 16:27:44,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\rzut_dachu.dwg,Model,2009-06-04 16:31:31,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\przekroj_A_A.dwg,Model,2009-06-04 16:33:35,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\przekroj_B_B.dwg,Model,2009-06-04 16:35:08,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\zbrojenie_osadnika.dwg,Model,2009-06-04 16:36:47,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\zbrojenie_osadnika.dwg,Model,2009-06-04 16:37:23,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\fundamenty_pod_filtry.dwg,Model,2009-06-04 16:39:01,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO rozszerzone A3 (297.00 x 420.00 mm),1:2,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\Elewacja W_N_S_Idwg.dwg,Model,2009-06-04 16:42:17,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (420.00 x 594.00 mm),1:1,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\budowlanka\do_wydruku\Elewacja W_N_S_Idwg.dwg,Model,2009-06-04 16:42:44,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (420.00 x 594.00 mm),1:1,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\profile\mapa_do _profili\Profile_z_numeracja\mapy\budowlanka\461_142_2331_Krobicadwg.dwg,Model,2009-06-04 20:43:55,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.00 x 1000.00 mm),1:5,
D:\agnieszka\AGA\Krobica\Mirsk_wykonawczy_projekt\Krobica_projekt _wykonawczy\profile\mapa_do _profili\Profile_z_numeracja\461_142_183_PLan_zagospodarowania.dwg,Model,2009-06-04 20:56:33,A Samolczyk, Meliopoz,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (914.00 x 738.00 mm),1:1000,
