*Załącznik nr 1*

………………………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP………………………………………..

REGON………………………………….

Tel…………………………………………

Fax………………………………………..

Adres e-mail………………………….

**FORMULARZ CENOWY**

 **Zamawiający:**

 **Gmina Mirsk**

 **Plac Wolności 39**

 **59-630 Mirsk**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2018 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

**„Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”**

**Oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość  | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto (4x5)[zł] | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG | **Philips HeartStart FRx z torbą transportową:**- półautomatyczny- stopień ochrony IP55 - jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego)- najszybszy defibrylatory na rynku, impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO- metronom i komunikaty głosowe- możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych)**- 8 lat gwarancji**- żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań- okres trwałości elektrod 2 lata | 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Torba PSPR-1wg standardu KSRG | Zawartość zestawu:Torba PSP R1Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)Deska ortopedyczna : wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikamiW zestawie komplet czternastu szyn Kramera zapakowane w osobnej torbie : 1500 x 150 mm1500 x 120 mm800 x 120 mm600 x 80 mm1200 x 120 mm800 x 100 mm600 x 70 mm1000 x 100 mm700 x 100 mm250 x 50 mm 2 szt.900 x 120 mm 2 szt.700 ×70 mmW skład zestawu wchodzi również deska ortopedyczna, która ułatwi ewakuację poszkodowanego. Dzięki stabilizacji głowy, jak i zestawie czterech mocujących pasów, osoba poszkodowana może być bezpiecznie przetransportowana wyznaczone miejsce.Nazwa IlośćTorba PSP R1 1Rurki ustno-gardłowe Guedela kompl. 7 szt. 1Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzaklubZestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5 1Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym 3Ssak mechaniczny ręczny 1Worek samorozprężalny dla dorosłych 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 1Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 1Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 1Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar 5Reduktor tlenowy 0-25 l/min 1Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała) 1Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m 1Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN 1Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) 1Torba transportowa na kołnierze 1Opatrunek osobisty W (mały) 1Opatrunek osobisty W (duży) 1Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm 10Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw 5Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw 5Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw 5Opaska dziana 5cm 4Opaska dziana 10cm 8Chusta trójkątna 4Opaska elastyczna 10cm 3Opaska elastyczna 12cm 3Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 1Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 1Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 3Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m 2Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm 1Żel schładzający Water Jel 120ml 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm 2Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm 3Opatrunek wentylowy (zastawkowy) 2Staza taktyczna typu CAT 2Aparat do płukania oka 1Nożyczki ratownicze 1Okulary ochronne 2Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml 5Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml 2Folia izotermiczna 5Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) 1Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) 1Rękawiczki ochronne Nitrylowe 10 szt 1Worek na odpady medyczne, kolor czerwony (2 sztuki ) 1**Gwarancja 2 lata** | 1 kpl |  |  |  |
| 3 | Pilarka ratownicza |

|  |
| --- |
| Pilarka ratownicza profesjonalna HUSQVARNA 550 XP |
| Dane techniczne:Pojemność cylindra: 50.1 cm³ Moc wyjściowa: 2.8 kW Maksymalna zalecana długość prowadnicy: 20 in Maksymalna zalecana długość prowadnicy: 50 cm **Gwarancja 1 rok** |
|  |
|  |
|  |

 | 2 szt. |  |  |  |
| 4. | Urządzenie do wyważania drzwi z narzędziem do cięcia pedałów |

|  |  |
| --- | --- |
| Siła cięcia: | 75 kN |
| Siła rozpierania: | 90 kN (127 kN dla HTS125) |
| Skok: | 100 mm |
| Siła cięcia: | 75 kN |

**Urządzenie do wyważania drzwi z narzędziem do cięcia pedałów LUKAS HTS 90/ LSH 4 (zestaw)**Dane techniczne:**Gwarancja 5 lat** | 1 szt. |  |  |  |
| 5.  | Rozpieracz kolumnowy | Rozpieracz kolumnowy Holmatro RA 4331 (zestaw)Dane techniczne:System: COREMaks. ciśnienie robocze: 720barMaks. siła rozpierania: 161kN/16.4 t

|  |  |
| --- | --- |
| Maks. siła ciągnięcia: 50 kN/5.1 t Skok: 350 mmLiczba tłoków : 1Długość zsuniętego rozpieracza (z głowicami krzyżowymi): 612 mmMaks. długość (wraz z głowicami krzyżowymi bez rurek przedłużających): 962 mmZakres temperatur pracy:  -20oC- + 55oC pojemność oleju (efektywna) 544 cm3 EN13204  R161/350-13.0**Gwarancja 2 lata** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |

 | 1 szt. |  |  |  |

Wymagania:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.

- Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz

atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

- Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, oznakowanie CE - informacja ta winna być także wskazana w złożonej ofercie.

**Ja/My, niżej podpisany/i,**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

**Działając w imieniu i na rzecz:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- cena netto …………………………………………………..

- obowiązujący podatek VAT %

- Ogółem brutto: ……………………………………………...

/słownie brutto/……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy.

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc do daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonej przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego

……………………………………………

 Miejscowość i data

 ……………………………………………………………………

 /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

 podpisywania oferty/