Załącznik nr 8 do SIWZ

**Specyfikacja techniczno-użytkowa dla Zadania II**

**Dostawa i montaż kurtyn na scenę oraz zasłon na 3 okna.**

Specyfikacja zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. W przypadku kolorów istotne jest aby całość zadania zachowała jednakową kolorystykę najlepiej sugerowaną w specyfikacji.

W myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp proponowane przedmioty zamówienia mogą być o porównywalnych parametrach lub równoważne z proponowanymi przez Zamawiającego.

**Z tkaniny pluszowej kotarowej - gramatura płótna 580 gram (+- 40gr.) /1mb. Z impregnatem i atestem trudnopalności.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Elementy zadania II | Kolor  | Szt. | Propozycje Wykonawcy |
| **1.** | Kurtyna przednia sceny: na szerokość mechanizmu 7,40 mb. zachodzącego za światło sceny. Światło sceny wynosi: 5,70m. Składająca się z dwóch części o szerokości ok. 6,50 mb dla każdej części z namarszczeniem materiału. Wysokość kurtyny ok. 4,30 m. Obszyta. Górna krawędź materiału podszyta „na zakładkę” (5-6 cm) i obszyta taśmą wzmacniającą. Oczkowana stosownie do mechanizmu zawieszenia i rozsuwania kurtyny.  | BORDO | 1 komplet (2 części) |  |
| **2.** | Przedni fartuch górny kurtyny – wg wymiarów:8 mb. X 75-80 cm. z tunelem na linkę na górnej krawędzi o wymiarze 2cm - obszyty. | BORDO | 1 szt. |  |
| **3.** | Fartuch tylny – horyzont. Wymiary: szerokość 10 mb. Wysokość ok. 4,10 m, w tym uszyty tunel w górnej krawędzi o szerokości 9 cm - wpust na rurę nośną.  | CZARNY | 1 szt. |  |
| **4.** | Fartuch boczny – kulisa. Nie marszczony.Wymiary: szerokość 115 cm, wysokość ok. 420 cm w tym uszyty tunel w górnej krawędzi o szerokości 7 cm na ramię montażowe (płaskownik).  | CZARNY | 6 szt. |  |
| **5.** | Fartuch górny (przysłaniający oświetlenie sufitowe) Wymiary: szerokość 800 cm. Wysokość: minimum 80 cm + uszyty tunel w górnej krawędzi o szerokości 2 cm na linkę nośną. Oraz wg wymiarów: 850 cm x 80 cm + tunel 2 cm w górnej krawędzi na linkę nośną.  | CZARNY | 3 szt. |  |
| **6.** | Zasłona okienna wg. wymiarów: szerokość 560 cm, wysokość 500 cm + 5 cm na podszycie zakładki w górnej krawędzi.Górna krawędź obszyta taśmą wzmacniającą i oczkowana do zawieszenia na wózkach nośnych.Ilość oczek: 11.  | BORDO | 2 sztuki  |  |
| **7.** | Zasłona okienna wg wymiarów: szerokość 500 cm, wysokość 500 cm + 5 cm na podszycie zakładki w górnej krawędzi.Górna krawędź obszyta taśmą wzmacniającą i oczkowana do zawieszenia na wózkach nośnych.Ilość oczek: 9.  | BORDO | 1 sztuka |  |