**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**TYP MODEL PRODUCENT CIĄGNIKA …………….................………………………………**

| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczno- użytkowe** | **Wartość parametru oferowanego pojazdu**  **(wpisać parametr, rozwiązanie techniczne**  **lub spełnia/nie spełnia)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Warunki ogólne** |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022).  Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą  o ruchu drogowym. |  |
| **2** | **Podwozie z kabiną** |  |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe.  Rok produkcji podwozia nie starsze niż 2018 r. |  |
|  | Napęd na cztery koła (4WD) |  |
|  | Minimalna masa ciągnika bez balastów z płynami eksploatacyjnymi i paliwem min. 3 500 kg. |  |
|  | Silnik wysokoprężny, min. 4-cylindrowy. |  |
| Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 80 KM i nie większa niż 100 KM |  |
|  | Zastosowane opony z roku produkcji ciągnika lub max. z roku poprzedniego. |  |
|  | Maksymalny udźwig podnośnika na końcówkach min. 4 000 kg |  |
|  | Prędkość maksymalna min. 40km/h |  |
|  | Liczba biegów co najmniej 12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu. |  |
|  | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie |  |
|  | Pojazd wyposażony w regulowany zaczep transportowy, zaczep rolniczy |  |
|  | Pojazd wyposażony w przedni TUZ i hydraulikę z przodu ciągnika |  |
|  | Co najmniej 3 pary wyjść hydraulicznych |  |
|  | Kabina komfortowa dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana. |  |
| Kabina homologowana na dwie osoby. |  |
| Fotel kierowcy z amortyzacją, z regulacją obciążenia, wysokości oraz odległości. |  |
| Boczne lusterka zewnętrzne lewe i prawe. |  |
|  | Wydajność hydrauliczna głównej pompy min. 50 l/min. |  |
| Niezależna pompa układu kierowania (wspomagania) o wydajności min.  24 l/min |  |
|  | Pojazd wyposażony w tylny WOM 540/540 obr/min |  |
|  | Instalacja jednoobwodowa i dwuobwodowa pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep. |  |
|  | Pojazd wyposażony w błotniki przednie. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wycieraczki z przodu i z tyłu maszyny. |  |
|  | Pojazd wyposażony w lampę ostrzegawczą „kogut”. |  |
|  | Pojazd wyposażony w trójkąt wyróżniający. |  |
|  | Minimalna szerokość całkowita 2000 mm. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C |  |
| **3** | **Pozostałe wymagania Zamawiającego** |  |
|  | Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
|  | Książka gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim w wersji książkowej |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty odbioru pojazdu. |  |
|  | Dostępność serwisu: 24 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi skuteczne przeszkolenie operatorów w miejscu użytkownika. |  |

……………………………………………………

Podpis Wykonawcy