Załącznik nr 2

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu** | **Cena brutto zł** |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Budki Petrykowskie.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 4 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 4 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cychry.** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Montaż (na istniejących stanowiskach słupowych) 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
2. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 100 m;
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Dąbrówka.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 17 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 17 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziora Tomaszówka.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Posadowienia 2 stanowisk słupowych (według załączonego projektu - realizacja częściowa)
2. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 150 m;
3. Montaż 2 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
4. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziora Nowina.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Montaż (na istniejących stanowiskach słupowych) 3 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
2. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 250 m;
3. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Józefów.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 8 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 8 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Michrów Stefów.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 5 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 5 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowina Przęsławice.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Budowy i montażu nowego punktu zapalania linii napowietrznej
2. Posadowienia 2 stanowisk słupowych
3. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 150 m;
4. Montaż 2 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
5. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp w miejscowości Osieczek.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Posadowienia 1 stanowiska słupowego
2. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 50 m;
3. Montaż 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
4. Montaż (na istniejących stanowiskach słupowych) 12 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
5. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane;
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Pniewy.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 15 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 15 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rosołów.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Posadowienia 3 stanowisk słupowych
2. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 200 m;
3. Montaż 3 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
4. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Teodorówka**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 7 szt.;
2. Montaż 7 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej;
5. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane;
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Witalówka.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 1 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Dostawa lamp w miejscowości Załęże Duże.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Dostawy 3 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej)
 |  |
|  | **Wykonanie linii oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp w miejscowości Wola Grabska - Czekaj.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Budowy i montażu nowego punktu zapalania linii napowietrznej
2. Posadowienia 1 stanowisk słupowych
3. Montaż przewodu sterującego ASXSn 2x25 mm o długości 100 m;
4. Montaż 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
5. Wykonanie ochrony odgromowej oraz uziemień;
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Suma brutto:** |  |