Załącznik nr 1 do zaproszenia

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Cena brutto zł** |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Ciechlin.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 15 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 15 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Wymiana opraw w miejscowości Cychry.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 7 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 7 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej) w tym 1 szt. wraz wysięgnikiem 500 x 2000 mm.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 3. | **Wymiana opraw w miejscowości Jurki.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 1 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanej) 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 4. | **Wymiana opraw w miejscowości Michrówek.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 2 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 2 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 5. | **Wymiana opraw w miejscowości Pniewy.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 4 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 4 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 6. | **Wymiana opraw w miejscowości Przęsławice.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 12 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 12 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 7. | **Wymiana opraw w miejscowości Teodorówka.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 5 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 5 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 8. | **Wymiana opraw w miejscowości Wiatrowiec.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 1 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 1 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 9. | **Wymiana opraw w miejscowości Wilczoruda.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 8 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 8 oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 10. | **Wymiana opraw w miejscowości Wola Grabska / Czekaj.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 5 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 5 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 11. | **Wymiana opraw w miejscowości Wola Pniewska.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 21 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 21 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej);
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
| 12. | **Wymiana opraw w miejscowości Załęże Duże.**Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1. Demontażu i utylizacji zużytych opraw sodowych – 2 szt.;
2. Montaż (w miejsce zdemontowanych) 2 opraw LED wraz z niezbędnym osprzętem (redukcja mocy VM 50W/35W, 4000K IP66, kl. II. 220 – 240V, kompensacja mocy biernej) w tym 1 szt. wraz wysięgnikiem 500 x 2000 mm.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji o lokalizacji linii oświetleniowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne pozwolenia w celu realizacji inwestycji, jeżeli takie będą wymagane.
 |  |
|  | **Suma brutto:** |  |