Załącznik nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Wszystkie stroje i narzędzia powinny posiadać certyfikat CNBOP.**

1. Najnowsze ubranie specjalne zgodne z OPZ KG PSP 3 częściowe warstwa wierzchnia typu Nomex membrana-Proline, wkład termoizolacyjny Duflot-włókna aramidowe z wiskozą Materiał zewnętrzny 93% nomex, 5% kevlar, 2% antistatic lib 75% nomex, 23% kevlar, 2% antystatic,membrana Tencate Ptfe lub Proline 3 podszewka Aramid[ 50% kermel, 50% viskoza], taśmy refleksyjne. Rozmiary do ustalenia z Zamawiającym przy podpisaniu umowy.

2. Buty specjalne skórzane rozmiar 43 i 44, waga 2,7 kg, membrana typu Sympatex, wysokość bez podeszwy ok 280mm, system szybkiego zapinania, sprężynowa centralna klamra do mocowania systemu szybkiego zwalniania, haki do regulacji dopasowania stopy.

3. Ubrania koszarowe piaskowe 3 częściowe z tkaniny Ribstop (Bawełna 50%, Poliester 50%) szelki wypinane w czerwonym kolorze, haftowany napis na plecach „Ochotnicza Straż Pożarna”

4. Polar piaskowy z haftowaną nazwą jednostki oraz imieniem i nazwiskiem (rozmiary w dalszych ustaleniach )

5. Hełm biały z ciemnymi okularami, waga hełmu 1,3 kg, typ B/3b [pełna skorupa], zewnętrzna regulacja rozmiaru, wizjer ochronny twarzy, przyłbica, okulary ciemne.

6. Latarka nahełmowa, boczna, dwudiodowa, iskrobezpieczna, bateryjna, 3 funkcje świecenia, diody typu CREE LED o mocy 210 i 130 lumenów, zasięg głównego światła do 187m, waga wraz z bateriami max 196g, dożywotnia gwarancja producenta.

7. Uchwyt pasujący do latarek o parametrach z pkt.6

8. Deska z kompletem pasów i stabilizatorów głowy wym.184x45cm.

9. Rękawice specjalne piaskowe [ rozmiary 4x10 i 3x9 ], część zewnętrzna wykonana z PBI Matrix, w części chwytnej elastyczny i odporny kevlar oraz powłoka silikonowa, warstwa pośrednia wykonana z włókien aramidowych o zwiększonej gramaturze, membrana typu FR Porelle chroni przed wodą, substancjami chemicznymi i zapewnia odpowiednią wentylację

10. Rękawice techniczne [ rozmiary 6x10 i 1x11 ], jednoczęściowy system ochrony grzbietu dłoni, ochrona między szczytem grzbietu a kciukiem, rękawice cechuje wysoka oddychalność, wnętrze dłoni pokryte jednolitym wodo-i olejoodpornym materiałem typu SKID-X, podwójne szwy z nici z kevlaru, dłoń przed przecięciem i ukłuciem chroni wewnętrzna bariera. Poprawę widoczności zapewnia jaskrawy kolor oraz odblaskowy element na mankiecie.

11. Prądownica turbo 100 EN, regulowana wydajność[L/min.]- od 45 do 200, Maksymalny zasięg strumienia - 36m, długość[bez nasady] 28cm, waga[bez nasady] 2kg.

12. Nożyce dielektryczne 91, Masa 6,5kg, napięcie próby 40kV, napięcie pracy do 20kV, średnica przecinanych prętów max 14 mm.

13. Motopompa pływająca. maksymalna wydajność 1200l/min. wydajność nominalna przy 2 barach 450l/min., maksymalny zasięg rzutu wody 30m, wysokość podnoszenia do 30m słupa wody, nasada tłoczna 75, minimalna głębokość ssania 15mm, Moc[3600 obr/min.] 3,2 kW.

14. Motopompa szlamowa, wydajność 1340 l/min., maksymalna wysokość podnoszenia 27 m, maksymalna wysokość ssania 8m, maksymalna średnica zanieczyszczeń 27 mm, średnice złączy boczne 80/80mm, waga ok. 63kg

15. Zestaw narzędzi elektrycznych[ akumulatorowych ] razem z akcesoriami

W skład wchodzą:

Szlifierka kątowa 18v,115mm, 1100obr/min.

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18v, 80Nm, 0-1700obr/min.

Piła posuwna 18v, 0-2800obr/min. z beznarzędziową wymianą brzeszczotu

Ręczna pilarka tarczowa 18v, 3700obr/min, 156mm z doświetlającą diodą led

Wkrętarka udarowa 18v, 1/4", 165Nm, 0-2900obr/min.

Torba narzędziowa, ładowarka i 3 akumulatory

16. Hooligan uniwersalne narzędzie ratownicze 76 cm, wysokość 76cm, ciężar ok. 5kg, narzędzie to łączy w sobie funkcje topora ciężkiego, łomu i siekierołomu, łom wielofunkcyjny o jednorodnej konstrukcji z gumową rękojeścią, duży hartowany obuch, mocna łapka do wyciągania gwoździ, waga 4,26kg, długość 76cm.

17. Bosak dł. robocza 4050mm, po złożeniu 2150mm.

18. Siodełko wężowe 52/75.

19. Szpadle, widły, łopaty, siekiery po 4 szt.

20. Butla kompozytowa 7l, 3,2kg, pojemność 7l, waga ok.3.2kg, ciśnienie robocze 300bar

21. Szelki bezpieczeństwa P-80.

22. Zwijadło węży pożarniczych ZWP-2b