***KOSZTORYS OFERTOWY***

***UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawawyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 |  | **Roboty rozbiórkowe i demontażowe i utylizacja** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-010428-03-050 | *Rozebranie podłóg białych na wpust* | 128,53 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-010428-04-040 | *Rozebranie legarów* | 385,59 | m |  |  |
| 3 | KNR 4-010106-01-060 | *Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m* | 19,28 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 4-010101-09-050 | *Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III* | 128,53 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 4-010349-02-060 | *Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej* | 2,07 | m3 |  |  |
| 6 | KNR 4-010354-05-050 | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna)* | 17,76 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-010354-04-112 | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okno małe)* | 1,00 | SZT. |  |  |
| 8 | KNR 4-010354-05-050 | *Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi)* | 22,55 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 4-010354-11-040 | *Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych* | 11,15 | m |  |  |
| 10 | KNR 4-010426-03-050 | *Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust* | 32,13 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 4-010427-05-050 | *Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli* | 32,13 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 4-011011-02-060 | *Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami* | 5,32 | m3 |  |  |
| 13 | KNR 4-010106-04-060 | *Usunięcie z parteru budynku gruzu z rozbiórki* | 14,69 | m3 |  |  |
| 14 | KNR 4-010106-04-060 | *Usunięcie z parteru budynku ziemi* | 19,28 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 4-010108-11-060 | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km* | 33,97 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 4-010108-12-060 | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (dopłata za 11 km do transportu docelowego w odległości 12 km)* | 33,97 | m3 |  |  |
| 17 |  | *Koszt utylizacji odpadów rozbiórkowych (odpady niesortowane o kodzie 170904)* | 14,81 | m-g |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 2 |  | **Zamurowania i przemurowania oraz murowanie nowych ścian** |  |  |  |  |
| 18 | KNR 4-010304-01-060 | *Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami* | 0,34 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 2-020121-03-050 | *Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm* | 16,01 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 2-020126-05-040 | *Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych* | 1,50 | m |  |  |
| 21 |  | *Wykonanie nadproża nad drzwiami* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 3 |  | **Podkłady i podłogi z warstwami izolacyjnymi bez warstwy wykańczającej** |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-021101-07-060 | *Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym* | 6,43 | m3 |  |  |
| 23 | KNR 2-021101-01-060 | *Podkłady betonowe na podłożu gruntowym* | 12,85 | m3 |  |  |
| 24 | KNNR 20604-020-050 | *Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej* | 128,53 | m2 |  |  |
| 25 | KNNR 20602-030-050 | *Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo* | 128,53 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 20604-020-050 | *Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej* | 128,53 | m2 |  |  |
| 27 | KNR 2-02U-1129-02-050 | *(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2* | 128,53 | m2 |  |  |
| 28 | KNR 2-02U-1129-03-050 | *(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm* | 128,53 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 4 |  | **Wykonanie nowych tynków wewnętrznych**Nr. Spec.: |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-020806-01-050 | *Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach* | 51,15 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2-020810-06-050 | *Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm* | 5,06 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 5 |  | **Skrobanie starych ścian z farby i przecieranie gładzią wapienną** |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-011202-09-050 | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2* | 380,93 | m2 |  |  |
| 32 | KNR 2-02U-1134-02-050 | *(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe* | 380,93 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 4-010713-01-050 | *Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach* | 380,93 | m2 |  |  |
| 34 | KNR 2-02U-1134-02-050 | *(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe* | 380,93 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 6 |  | **Sufity podwieszane w pomieszczeniach** |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-02U-2030-01-050 | *(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym* | 128,53 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 7 |  | **Roboty malarski** |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-011204-02-050 | *Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian* | 380,93 | m2 |  |  |
| 37 | KNR 4-011204-01-050 | *Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów* | 128,53 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 8 |  | **Okładziny ścian glazurą w łazienkach oraz w kuchni** |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02U-0837-05-050 | *(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"* | 43,78 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 9 |  | **Wykonanie warstw posadzkowych** |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-02U-2805-06-050 | *(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2* | 21,34 | m2 |  |  |
| 40 | KNR 2-02U-2806-06-050 | *(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2* | 76,09 | m2 |  |  |
| 41 | KNR 2-02U-1136-01-050 | *(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych* | 24,72 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 10 |  | **Stolarka okienna** |  |  |  |  |
| 42 | KNR 0-191023-10-050 | *Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2* | 17,76 | m2 |  |  |
| 43 | KNR 0-191023-06-050 | *Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2* | 1,20 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 2-02W0135-02-112 | *Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m* | 8,00 | SZT. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 11 |  | **Stolarka drzwiowa zewnętrzna** |  |  |  |  |
| 45 | KNR 0-191023-12-050 | *Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia* | 5,85 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 12 |  | **Stolarka drzwiowa wewnętrzna** |  |  |  |  |
| 46 |  | *Drzwi wewnętrzne* | 9,00 | kpl. |  |  |
| 47 |  | *Drzwi przesuwne* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 13 |  | **Instalacja Elektryczne** |  |  |  |  |
| 48 |  | *Instalacja Elektryczne* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 14 |  | **Instalacja Sanitarne** |  |  |  |  |
| 49 |  | *Instalacja Sanitarne* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 15 |  | **Kotłownia** |  |  |  |  |
| 50 |  | *Kotłownia* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 16 |  | **Podjazd dla niepełnosprawnych** |  |  |  |  |
| 51 |  | *Podjazd dla niepełnosprawnych* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
| 17 |  | **Wykonanie przyłącza gazowego** |  |  |  |  |
| 52 |  | *Wykonanie przyłącza gazowego* | 1,00 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |
|  |  | **Razem kosztorys netto:****Podatek VAT 23%:****Razem kosztorys brutto:** |  |  |  |  |