PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI MNISZKI, GM. SKULSK.

Adres budowy: Mniszki, 62-560 Skulsk	
Obiekt zlokalizowany na działce ewidencyjnej numer: 202/1, 202/2, 203/1, 203/2.
Zamawiający:  GMINA SKULKSK, UL. TARGOWA 2, 62-560 SKULSK
Data: 11.07.2011r.

Sporządził:                                                                                                                          Sprawdził:

                                                        

 
	
Przedmiar  robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót  	krotność
	jednostka
	ilość
	
1.	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią	
1	KNNR 1 0113-01-050
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	1,00	m2	1 500,00

2	KNR 2-01 0239-02-060
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat .III (B.I .nr 8/96)	1,00	m3	150,00

3	KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po
zagęszczeniu 10·cm	1,00	m2	1500,00	

4	KNR 223/104/1 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych,  grubość warstwy 10·cm	1,00	m2	1500,00	

5	KNR 223/104/2 (1)
Podbudowa z kruszyw łamanych  grubości 9 cm (5cm kruszywo 0-31,5i 4 cm miał kamienny 0-4 mm)	1,00	m2	1500,00	

6	KNNR 2 1206-0201-050
TRAWA: Typ - włókno monofilowe z polipropylenu w 2 odcieniach zielonego, Wysokość - 40mm, dtex - 12.000 - 13.000,  Ilość pęczków min. 8400/m2, Ilość włókien - 100000/m2, Waga -950g/m2, Grubość włókna min. 230 mikronów, szer. blaszki włókna - min. 1,5mm. WYPEŁNIENIE: granulat typu EPDM z recyklingu. MATA ABSORBUJĄCA UDERZENIE: elastyczna prefabrykowana typu PE.	1,00	m2	1 500,00

7	KNR 2-01 0302-01-060
Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II.	1,00	m3	13,60

8	KNR 2-02 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.	1,00	m3	10,30

9	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia - piłkochwyty  wys. 6 m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	2,00	mb	25,00	

10	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia -  z siatki wys. 4m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	1,00	mb	75,00

11	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia -  panele  wys. 2 m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	1,00	mb	20,00	

12	KNNR 6 0101-05-050
Koryta wykonywane ręcznie ,o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I-II	1,00	m2	160,00

13	KNNR 6 0104-03-050
Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1,00	m2	160,00

14	KNNR 6 0404-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	1,00	m2	160,00

15	KSNR 6 0105-02-050
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1,00	m2	160,00

16	KNR 2-31 0511-02-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	1,00	m2	160,00

17	KNR 223/402/2
Brama o wymiarach 380*210 cm (łącznie z słupkami)	1,00	szt.	1,00	

18	KNR 223/402/2
Furtka o wymiarach 140*210 cm (łącznie z słupkami)	2,00	szt.	1,00	

2.	Boisko wielofunkcyjne 	

19	KNNR 6 0101-03-050
Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników ,w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	1,00	m2	1 200,00

20	KNNR 1 0201-07-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II	1,00	m3	240,00

21	KNR 6 231/105/1
Podbudowa piaskowa  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1,00	m2	1 200,00

22	KNR 204/1702/2
Betonowanie, wypełnienie przestrzeni beton  kl. B20 grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm zbrojona włóknem rozproszonym	1,00	m2	1200,00	

23	KNNR 2 1206-0201-050
Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej o gr. warstwy 7mm + 7mm o wymganiach: wytrzymałość na rozciąganie - min. 0,45 N/mm2,  wydłużenie przy zerwaniu min. 66%, odkształcenie pionowe 1,91mm, względna odporność na ścieranie 7,8 wodoprzepuszczalność0,23cm/s, wsp. tarcia posuwistego na mokrej - 0,55, na suchej 0,76.	1,00	m2	1 200,00

24	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia -  z siatki wys. 4 m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	1,00	mb	85,00

25	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia -  panele  wys. 2 m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	1,00	mb	140,00	

26	KNR 223/402/2
Furtka o wymiarach 140*210 cm (łącznie z słupkami)	1,00	szt.	1,00	

3.	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej	

27	KNNR 6 0101-05-050
Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I-II	1,00	m2	230,00

28	KNNR 6 0104-03-050
Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1,00	m2	230,00

28	KNNR 6 0105-02-050
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1,00	m2	230,00

29	KNNR 6 0404-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	1,00	mb	230,00

30	KNR 00-11 0321-02-050
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:60/6,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	1,00	m2	180,00

31	KNR 2-25 0307-0101-050
Budowa ogrodzenia - piłkochwyty  wys. 6 m, na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych	2,00	mb	40,00	

4.	Drenaż w obrębie boisk	

32	KNNR 6 0104-03-050
Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	
1,00	m2	230,00

33	KNNR 6 0105-02-050
Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1,00	m2	230,00

34	KNR 2-11 0101-0211-040
Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych na gł.1,0-1,1 m w gruncie kat. II-III. Rurki drenarskie z NPCW śr.8,0 cm w otulinie filtrac.	1,00	mb	550,00

35	KNKRB-1 0308-01-060
Wykopy liniowe szerokości do 2,5 m o ścianach pionowych głębokości do 9 m z mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych. Kategoria gruntu I-II	1,00	m3	75,00

5.	Budowa ogródka rekreacyjnego	

36	Wiata – szer. 4 m x 6 m
- konstrukcja drewno
- rynny
- malowanie impregnatem
- dach pokryty blachodachówką	1,00	m2	24,00	
37	Gril gastronomiczny z blachy kwasoodpornej
- palenisko  wielofunkcyjne – pole rusztu 1,5 m2	1,00	szt.	1,00	
38	Elementy placu zabaw:
				
	Bocianie gniazdo – typ zestaw	1,00	szt.	1,00	
	Sputnik – typ huśtawka	1,00	szt.	1,00	
	Apollo – typ huśtawka	1,00	szt.	1,00	
	Gumiś – typ bujak	1,00	szt.	1,00	
	Kulfon – typ bujak	1,00	szt.	1,00	
	Granat – typ karuzela	1,00	szt.	1,00	
	Stonoga – typ urządzenie sprawnościowe	1,00	szt.	1,00	
	Żółwik – typ urządzenie sprawnościowe	1,00	szt.	1,00	

6.	Budowa widowni	

39	Trybuna sportowa na 50 miejsc demontowana (3 rzędowa – konstrukcja z ocynku, podest z kraty)	1,00	szt.	1,00	

7.	Wyposażenie kompleksu rekreacyjno-sportowego	

40	Elementy wyposażenia – boisko do siatkówki 
	1,00	komplet	1,00	
	 tuleje do słupków i stojaków				– 2 sztuki	2,00	 szt.	2,00	
	stojaki do siatkówki	2,00	 szt.	2,00	
	dekle maskujące	2,00	 szt.	2,00	
	siatka do siatkówki 			1,00	szt.	1,00	
41	Elementy wyposażenia – boisko do koszykówki	1,00	komplet	1,00	
	tuleje do słupków i stojaków  		2,00	 szt.	2,00	
	stojaki metalowe do koszykówki wraz z tablicami	2,00	 szt.	2,00	
42	Elementy wyposażenia – boisko do tenisa	1,00	komplet	1,00	
	tuleje do słupków i stojaków 	2,00	 szt.	2,00	
	stojaki do tenisa	2,00	 szt.	2,00	
43	Elementy wyposażenia – boisko do piłki nożnej
	1,00	komplet	1,00	
	bramki do piłki nożnej					– 2 sztuki	2,00	szt.	2,00	
	tuleje systemowe mocowane w podkładzie	4,00	szt.	4,00	
	siatka do bramek                                        			2,00	szt.	2,00