**Pytania i odpowiedzi do SIWZ**

Gmina Skulsk

Ul. Targowa 2,

62-560 Skulsk

ZP.271.PN.06.2013 Skulsk, dn. 05.04.2013 r.

Do uczestników postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.**

**„Przebudowa drogi gminnej Celinowo – Czartówek”**

**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilich”**

**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie”**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dniu 28 marca 2013 roku w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W załączeniu pytania i odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania. Dotyczy zadania: **Przebudowa drogi w gminnej Celinowo – Czartówek”**

**Zgodnie z prawem budowlanym charakter dokumentacji technicznej dostosowano do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Droga ta jest drogą gminną dojazdową do pól uprawnych. Jest to droga o małym stopniu skomplikowania.**

Ad. 1.1

Drzewa i krzewy zostały usunięte przez inwestora. Poprawiony przedmiar znajduje się w BIP Gminy Skulsk.

Ad. 1.2.

Opis techniczny został umieszczony na stronie internetowej w BIP

Ad.1.3.

Do w/w zadania nie było opracowanej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Powołano się jedynie na Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.

Ad.1.4.

Tabel robót ziemnych nie opracowano. Roboty ziemne ujęto jako plantowanie powierzchniowe.

Ad.1.5.

Nie uwzględniono wykopów pod przepusty pod zjazdami. Roboty te wynikają z pozycji „mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi”

Ad. 1.6.

Przepusty rurowe wykonane z PCV

Ad. 1.7.

Ścianki czołowe przepustów należy wykonać z Betonu B15

Ad.1.8.

Przy przepustach pod zjazdami można zastosować zakończenia kołnierzowe.

Ad. 1.9.

Brak przekroju konstrukcyjnego na zajazdach.

Ad. 1.10.

Na trzech zjazdach należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego. Są to zjazdy do terenów zabudowanych. Na pozostałych wykonać nawierzchnię z kamienia. – zjazdy do pól uprawnych.

Ad.1.11

W przedmiarze nie ujęto wykonania ław pod przepusty pod zjazdami

Ad.1.12.

Nie opracowano projektu stałej organizacji ruchu. Jest to droga gminna dojazdowa do pól uprawnych.

Ad.1.13.

Pozycja 28 w przedmiarze ( po zmianie poz. 21) dotyczy słupków prowadzących.

Ad.1.14.

Bariery ochronne stalowe jednostronne ocynkowane.

Ad.1.15.

Na planie sytuacyjnym omyłkowo zaznaczono dodatkowo bariery ochronne o długości 240 m. Nie są one w zakresie realizacji zadania.

Ad. 1.16.

Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony wraz z załączonymi wykazami cen materiałów, robocizny i sprzętu.

Ad.1.17.

Rozliczenie inwestycji będzie dokonane w formie kosztorysowej.

Ad.1.18.

Wykonawca nie będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej

Ad.1.19.

Zamawiający zezwala na stosowanie wytycznych WT1 i WT2 z 2010 roku

Ad. 1.20.

Zamawiający nie będzie żądał ponoszenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zapis w SIWZ został umieszczony omyłkowo.

Ad.1.21.

Pojawiający się w przedmiarze oraz SIWZ informacja o rodzaju użytego materiału jest przykładowa. Może być użyte dowolne kruszywo zgodnie z PN. Nie można zastosować gruzu betonowego i ceglanego oraz kruszywa wapiennego.

Odpowiedzi do zapytań. Dotyczy zadania: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pilich”**

**Zgodnie z prawem budowlanym charakter dokumentacji technicznej dostosowano do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Droga ta jest drogą gminną dojazdową do pól uprawnych. Jest to droga o małym stopniu skomplikowania.**

Ad.2.1.

Zjazdy zlokalizowane są przy dojazdach do zabudowań znajdujących się przy przebudowywanej drodze.

Ad.2.2.

Brak przekroju konstrukcyjnego na zajazdach.

Ad.2.3.

Wykonawca nie będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej

Ad.2.4.

Zamawiający zezwala na stosowanie wytycznych WT1 i WT2 z 2010 roku

Ad.2.5.

Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony wraz z załączonymi wykazami cen materiałów, robocizny i sprzętu.

Ad.2.6.

Rozliczenie inwestycji będzie dokonane w formie kosztorysowej.

Ad.2.7.

Do w/w zadania nie było opracowanej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Powołano się jedynie na Ogólnych Specyfikacjach Technicznych

Ad.2.8.

Zamawiający nie będzie żądał ponoszenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zapis w SIWZ został umieszczony omyłkowo.

Ad.2.9

Pojawiający się w przedmiarze oraz SIWZ informacja o rodzaju użytego materiału jest przykładowa. Może być użyte dowolne kruszywo zgodnie z PN. Nie można zastosować gruzu betonowego i ceglanego oraz kruszywa wapiennego.

Odpowiedzi do zapytań. Dotyczy zadania: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie”**

**Zgodnie z prawem budowlanym charakter dokumentacji technicznej dostosowano do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Droga ta jest drogą gminną dojazdową do pól uprawnych. Jest to droga o małym stopniu skomplikowania.**

Ad.3.1.

Brak w dokumentacji przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdów.

Ad.3.2.

Pozycja 2 przedmiaru dotyczy wykonania koryta na włączeniu do drogi powiatowej.

Ad.3.3.

Brak w dokumentacji opisu technicznego.

Ad.3.4.

Wykonawca nie będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Ad.3.5.

Zamawiający zezwala na stosowanie wytycznych WT1 i WT2 z 2010 roku.

Ad.3.6.

Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony wraz z załączonymi wykazami cen materiałów, robocizny i sprzętu.

Ad.3.7.

Rozliczenie inwestycji będzie dokonane w formie kosztorysowej.

Ad.3.8.

Do w/w zadania nie było opracowanej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Powołano się jedynie na Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.

Ad.3.9.

Pobocza wykonane na szerokość 0,5 m.

Ad.3.10.

Nie opracowano projektu stałej organizacji ruchu. Jest to droga gminna dojazdowa do pól uprawnych.

Ad.3.11.

Zjazdy zlokalizowane są przy dojazdach do zabudowań znajdujących się przy przebudowywanej drodze.

Ad.3.12.

Nawierzchnia trzech zjazdów nieuwzględniona w poz. 7 przedmiaru robót jest wykonania z tłucznia kamiennego.

Ad.3.13.

Lokalizacja przepustu 0+390 km. Długość przepustu 6,00 m.

Ad.3.14

W dokumentacji znajduje się uproszczony plan sytuacyjny zamieszczony do dokumentacji przetargowej

Ad.3.15.

Zamawiający nie będzie żądał ponoszenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zapis w SIWZ został umieszczony omyłkowo.

Ad.3.16.

Pojawiający się w przedmiarze oraz SIWZ informacja o rodzaju użytego materiału jest przykładowa. Może być użyte dowolne kruszywo zgodnie z PN. Nie można zastosować gruzu betonowego i ceglanego oraz kruszywa wapiennego.