Ogólna charakterystyka budowanych dróg na terenie gminy Skulsk

1. Droga w miejscowości Łuszczewo-Galiszewo działka nr 429 obręb Łuszczewo. Jezdnia drogi z kruszywa łamanego. Ruch na drodze gminnej można zaliczyć do ruchu kategorii KR1. Szerokość jezdni 4,00 m ( dwa pasy po 2,0 m.) Spadek poprzeczny jezdni 2%.
2. Droga w miejscowości Koszewo działka nr 383, 384, 393, 306/2, 397/1 obręb Kalina. Jezdnia drogi z kruszywa łamanego. Ruch na drodze gminnej można zaliczyć do ruchu kategorii KR1. Szerokość jezdni 4,00 m ( dwa pasy po 2,0 m.) Spadek poprzeczny jezdni 2%.
3. Droga w miejscowości Gawrony działka nr 199 obręb Gawrony. Jezdnia drogi z kruszywa łamanego. Ruch na drodze gminnej można zaliczyć do ruchu kategorii KR1. Szerokość jezdni 4,00 m ( dwa pasy po 2,0 m.) Spadek poprzeczny jezdni 2%.