|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | **Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia**  **CZĘŚĆ 1. Sprzęt i wyposażenie kuchni**  Karta szczegółowego wyposażenia, która po wypełnieniu kolumny 6. jest załącznikiem do Oferty Wykonawcy | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **LP.** | | **Nazwa wyposażenia** | | **Ilość** | **Wymaganie Zamawiającego:**  wyszczególnienie **–** tam gdzie nie wprost podanych odchyłek „ in ±” - podane parametry należy przyjmować jako minimalne, jako najbardziej zbliżone do oczekiwanego standardu Zamawiającego | |  | **Oferta Wykonawcy** | **Ofertowa cenowa  w zł [z VAT]** |
| **1.** | | **2.** | | **3.** | **4.** | |  | **5.** | **6.** |
|  | | **Taboret elektryczny**  **5kW, 400V** | | 1 | Taboret elektryczny, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm o mocy 5kW, przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l. Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  | *TAK / NIE* |  |
| 1. **Kryczny** | | **Kocioł warzelny elektryczny**  **9 kW, 400V** | | 1 | Kocioł warzelny, wykonany ze stali nierdzewnej o poj. 150dm3. Wyposażony w płaszcz wodny zapobiegający przypaleniu., przyłącze wody, pokrywę z zawiasem, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, regulowane nóżki, regulator mocy, kran spustowy o dużym przepływie, manometr.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **3.** | | **Kuchenka elektryczna**  **10,4 kW, 400V** | | 1 | Kuchenka elektryczna, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 4 płyty grzejneo mocy 2,6kW, kontrolkę pracy, sześciostopniowy zakres pracy, trzy poziomy prowadnic, piekarnik elektryczny z termo obiegiem wyposażony w jeden ruszt, kontrolki zasilania i pracy.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **4.** | | **Patelnia elektryczna**  **7,8 kW 400V** | | 1 | Patelnia elektryczna, z przechyłem ręcznym, misa nierdzewna o pojemności 45 l, do termicznej obróbki produktów spożywczych, zastosowanie we wszelkich zapleczach kuchennych zbiorowego żywienia. Wyposażona w termostat umożliwiający utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem, gabaryty pozwalające wkomponować patelnię w urządzenia liniowe.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **5.** | | **Piec konwekcyjno-parowy**  **10,8kW 400V** | | 1 | Piec konwekcyjno-parowy 10 x GNelektryczny idealny do wszelkiego rodzaju kuchni wraz z pełnym wyposażeniem( zestaw blach: do gotowania warzyw, smażenia frytek, gotowania jajek, grillowania warzyw i mięs, pieczenia pizzy, do smażenia, pieczenia pieczywa, ruszt do pieczenia kurczaków. Wyposażony w bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na wentylator,pięciostopniową regulację zaparowania komory,czytelny i łatwy w obsłudze panel, lampki kontrolne poszczególnych funkcji. Obudowa oraz komora w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Komora z oświetleniem halogenowym. Drzwi z podwójną szybą, wyposażone w uszczelkę. Demontowane prowadnice w komorze.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  |  |  |
| **6.** | | **Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy** | | 1 | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy, dopasowany do pieca opisanego w pkt. 5 tabeli.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **7.** | | **Regał na pojemniki** | | 1 | Regał magazynowy ze stałymi półkami o wym. ok.600/600/1800+/- 20 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć, przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń, posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiające przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty iatest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **8.** | | **Regał gretingowy ociekowy-5 półkowy** | | 1 | Regał ociekowy gretingowy,  5-półkowy (blacha perforowana)ze stałymi półkami o wym. ok.600/600/1800+/- 20 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć,przeznaczony do gastronomii, stabilny i wytrzymały oraz posiadający łatwość utrzymania czystości. Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **9.** | | **Regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej na czyste pojemniki** | | 1 | Regał magazynowy ze stałymi półkami o wym. ok. 1400/600/1800 +/- 20 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć, przeznaczony do przechowywania czystych pojemników, posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiające przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce. Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **10** | | **Regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej na brudne pojemniki** | | 1 | Regał magazynowy ze stałymi półkami o wym. ok. 1400/600/180 +/- 20 mm 0, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć, przeznaczony do przechowywania brudnych pojemników, posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiające przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce. Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  | *TAK / NIE* |  |
| **11** | | **Regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej** | | 1 | Regał magazynowy ze stałymi półkami o wym. ok. 900/600/1800 +/- 20 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć, przeznaczony do przechowywania żywności i pojemników, posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiające przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce. Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **12** | | **Regał 5 półkowy ze stali nierdzewnej** | | 1 | Regał magazynowy ze stałymi półkami o wym. ok. 800/600/1800 mm +/- 20 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wilgoć, przeznaczonydo przechowywania brudnych pojemników, posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiające przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce. Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **13** | | **szafa przelotowa 5półkowa ze stali nierdzewnej** | | 1 | Szafa przelotowa 5 półkowa ze stali nierdzewnej o wym. ok. 1400/600x1800 mm +/- 20 mm , drzwi suwane lub uchylne, opcjonalnie możliwy montaż zamka,odporna na wilgoć,posiadająca solidną konstrukcję i wzmacniane półki Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **14** | | **Stół jezdny**  **- 3 półkowy** | | 4 | Stół jezdny ze stali nierdzewnejo wym. ok. 800/600/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadająca solidną konstrukcję i wzmacniane półki.Nogi wyposażone są w kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem.   Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **15.** | | **Stół przyścienny z szufladami** | | 1 | Stół przyściennyz szufladami, ze stali nierdzewnejo wym. ok. 1200/700/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane szuflady.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **16.** | | **Stół przyścienny z szafką i suwanymi drzwiami** | | 1 | Stół przyściennyz szafką i suwanymi drzwiami, ze stali nierdzewnejo wym. ok. 1200/700/850 mm +/- 20 mm, odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacniane szuflady.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **17.** | | **Stół chłodniczy**  **0,34 kW, 230V** | | 1 | Stół chłodniczy o wym. 1360/700/850 +/- 20mm z blatem roboczym, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, pojemniki, z automatycznym odmrażaniem.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **18.** | | **Stół z półką ze stali nierdzewnej** | | 1 | Stół z półką ze stali nierdzewnejo wym. ok. 1200/600/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacnianąpółkę.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **19.** | | **Stół ze zlewem jednokomorowym i półką** | | 2 | Stół ze zlewem jednokomorowym i półką, z rantem pozwalającym zachować higienę, ze stali nierdzewnejo wym. ok. 800/600/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacnianąpółkę.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **20.** | | **Stół ze zlewem dwukomorowym i półką** | | 2 | Stół ze zlewem dwukomorowym i półką, z rantem pozwalającym zachować higienę, ze stali nierdzewnejo wym. ok.1400/600/850 mm +/- 20 mm, odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacnianąpółkę.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **21.** | | **Stół z półką** | | 2 | Stół z półką, ze stali nierdzewnejo wym. ok.600/600/850 mm +/- 20 mm, odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję i wzmacnianąpółkę.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **22.** | | **Stół ze zlewem jednokomorowym i otworem na odpady** | | 1 | Stół ze zlewem jednokomorowym i otworem na odpady, z rantem pozwalającym zachować higienę, ze stali nierdzewnejo wym. ok. 1200/600/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **23.** | | **Stół ze stali nierdzewnej** | | 1 | Stół ze stali nierdzewnejo wym. ok. 1200/600/850 mm +/- 20 mm , odporny na wilgoć,posiadający solidną konstrukcję.Nogi wyposażone są w stopki z zakresem regulacji, celem wypoziomowania ich w kuchni.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **24.** | | **Zamrażarka komorowa**  **300 l, 230V** | | 1 | Zamrażarka komorowa300 l, energooszczędna , z elektronicznym sterownikiem z wyświetlaczem temperatury, posiadająca grube ścianki izolacyjne, rozmrażanie ręczne, regulowane nóżki, 1 kosz w komplecie.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  |  |  |
| **25.** | | **Chłodziarka**  **500l, 230V** | | 1 | Chłodziarka500lw obudowie ze stali nierdzewnej, energooszczędna, automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin, dobra izolacja termiczna, cyfrowy wyświetlacz temperatury, termostat elektroniczny, regulowane nóżki.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. | |  |  |  |
| **26.** | | **Szafa chłodnicza dwudzielna**  **1200l, 230V** | | 1 | Szafa chłodnicza dwudzielna1200l, energooszczędna, wykonana ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłowy, z elektronicznym sterownikiem z wyświetlaczem temperatury, posiadająca grube ścianki izolacyjne, regulowane nóżki, samodomykające drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania drzwi.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **27.** | | **Szafa chłodnicza podręczna**  **0,11kW, 230V** | | 1 | Szafa chłodnicza podręczna o wym. 600/600/1850 +/-20mm, wykonana ze stali nierdzewnej, energooszczędna, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłowy, z elektronicznym sterownikiem z wyświetlaczem temperatury, posiadająca grube ścianki izolacyjne, regulowane nóżki, samodomykające drzwi z zamkiem, profilowany uchwyt otwierania drzwi.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **28.** | | **Chłodziarka podblatowa z blatem**  **230V** | | 1 | Chłodziarka podblatowa z blatem o wym. 600/600/820 +/-20mm, wykonana ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, filtr przeciwpyłowy, z elektronicznym sterownikiem z wyświetlaczem temperatury, energooszczędna , posiadająca grube ścianki izolacyjne, uchwyt otwierania drzwi.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atest pozwalający na kontakt z żywnością. | |  |  |  |
| **29.** | | **Zmywarka**  **3,3 kW, 230V** | | 1 | Zmywarka3,3 kW, o wymiarach ok. 600/600/850 +/-20mm, z funkcją wyparzania, sterowanie elektroniczne, energooszczędna, oszczędne zużycie wody, urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. | |  |  |  |
| **30.** | | **Okap przyścienny trapezowy 230V** | | 1 | Okap przyścienny trapezowy o wym. ok. 1800/1100/450 +/-20mm,  wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,  wyposażony w labiryntowe łapacze tłuszczu i oświetlenie.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. | |  |  |  |
| **31.** | | **Okap przyścienny trapezowy 230V** | | 1 | Okap przyścienny trapezowy o wym. ok. 2100/1100/450 +/-20mm,  wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,  wyposażony w labiryntowe łapacze tłuszczu i oświetlenie.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. | |  |  |  |
| **32.** | | **Naświetlacz do jaj** | | 1 | Naświetlacz do jaj, jednorazowy wsad jaj 30szt., trwałość promienników UV –min. 7500h, wyposażony w kratkę ze stali chromowanej.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. | |  |  |  |
| **33.** | | **Roleta z profili aluminiowych** | | 1 | Roleta z profili aluminiowych o wym. ok. 700/2000+/-20mm.  Gwarancja 2 lata. | |  |  |  |
| **34.** | | **Obieraczka do ziemniaków 230V** | | 1 | Obieraczka do ziemniaków i warzyw bulwiastych, wyposażona w stalową powłokę ścierną talerza, taśmy ścierne boczne oraz wyjmowalny separator, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, 2 wyłączniki bezpieczeństwa, sterowanie czasomierzem. Wsad min. do 10 kg.  Gwarancja 2 lata obejmująca gwarancję na części i bezpłatną naprawę. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. | |  |  |  |
| **35.** | | **Szafka odzieżowa dwudzielna** | | 4 | Szafka odzieżowa dwudzielna o wym. ok. 400/600/1800 +/-20mm., metalowe, posiadające zamek.  Gwarancja 2 lata. | |  |  |  |
| **36.** | | **Szafka na sprzęt porządkowy** | | 1 | Szafka na sprzęt porządkowy o wym. ok. 800/600/1800 +/-20mm., metalowe, posiadająca zamek.  Gwarancja 2 lata. | |  |  |  |
|  | | | | | | |  | **RAZEM:** |  |
|  |  |  |
|  | | słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    data: ……………………………………………… | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

( podpis wykonawcy

lub upełnomocnionej osoby do podpisania w imieniu wykonawcy)