**Uchwała Nr ....................  
Rady Gminy Starogard Gdański**

z dnia ……. lipca 2017 r.

**w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

**§ 1.** Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie dla **Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie** , środków trwałych dotyczących nowego **pomieszczenia biblioteki** przebudowanej z pomieszczenia pomocniczego, w zakresie:

a) budowlanka:

- nowa konstrukcja dachu- ok. 6,6m3 drewna z tarcicy nasyconej

- pokrycie dachowe (po ok. 175m2 foli/membrany i blachy trapezowej) wraz z opierzeniem i orynnowaniem

- okna połaciowe VELUX -12 szt.(80x120cm)

- docieplenie nowych ścian z gazobetonu płytami styropianowymi różnej grubości (łącznie ok. 70m2)wraz z opierzeniami

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej- łącznie ok. 44m2

- renowacja starego dachu–papa termozgrzewalna 65m2+styropapa spadkowa 65m2

- stolarka okienna wewnętrzna- 5,7m2 z PCV + 4,3m2 o odporności ogniowej EI15 z aluminium.

- stolarka drzwiowa - ok.4m2(2szt.) o odporności ogniowej EI30 z aluminium ( system SAPA BULDING SYSTEM SFB 2074.)- wbudowane hol- korytarz do części kuchennej oraz kuchnia –punkt przedszkolny.

- drzwi dymoszczelne z aluminium o pow. 3,52m2-1 szt. (system MORAD AZ45, klasa szczelności Sa i Sm)wyposażone z elektrotrzmacze (wbudowane na holu jako oddzielenie stref pożarowych)

- wykonanie posadzki pomieszczenia biblioteki- uzupełnienia posadzki cementowej, izolacje z płyt styropianowych, izolacje z folii polietylenowej, warstwy wyrównawcze i wygładzające z zaprawy samopoziomującej oraz wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe –wszystkie warstwy po ok. 72m2

- gładzie gipsowe na ścianach+ tynki wewnętrzne zwykłe- po 205,3m2

- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowane do konstrukcji dachowej- ok. 72,4m2

b) instalacje elektryczne w zakresie:

- przewody wtynkowe- 120m

- oprawy oświetleniowe typu LED-15 szt.

- gniazda wtykowe -10 szt.

- instalacja strukturalna-1kpl.

- instalacja dla elektrotrzymacza drzwi dymoszczelnych

- centrala zamknięć ogniowych wraz czujkami dymu

- instalacja odgromowa nawiązująca do istniejącej- 42m

c) instalacje sanitarne w zakresie:

- grzejniki stalowe dwupłytowe CV22/COM Perfexim o wym. 600mmx700m – szt. 4, wyposażone w głowice termostatyczne

- rury instalacyjne PP ok 38mb fi 25Mapa z lokalizacją przedmiotowej inwestycji stanowi **załącznik nr 1**do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy   **Jacek Olszewski** |