[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.29
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
nfn=STUDIO  ARCHITEKTURY  Waldemar Bober
afn=44-310  Radlin  ul. Rymera  51d
nb=Wewnętrzne Instalacje elektryczne - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach przy ul. Strażackiej na Posterunek Policji
ab=44-266 Świerklany ul. Strażacka 1, działka nr 1218/147; 1183/147; 972/153; 154
ni=Gmina Świerklny
ai=Świerklany ul. Kościelna 85
nw=STUDIO  ARCHITEKTURY  Waldemar Bober
aw=44-310  Radlin  ul. Rymera  51d
br=ELEKTRYCZNA
nk=Jan Pander
dt=18.12.2018 r.
kln=131013101310CPV  45000000-7  Roboty budowlane1310CPV  45300000-0  Budowlane prace instalacyjne   13101310         CPV  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne13101310           CPV  45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego1310                  CPV  45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych1310                  CPV  45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych1310                  CPV  45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego1310
pcn=III kw. 2018 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Założenia  kosztorysowe, charakterystyka obiektu  :          1310Kosztorys  inwestorski opracowano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury1310z dnia 18 maja 2004r.  Dz. U. Nr 130 poz.1389.13101. Charakterystyka obiektu i robót.1310Projekt instalacji elektrycznych obejmuje opracowanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń1310Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach przy ul. Strażackiej na Posterunek Policji. 1310W zakres projektu wchodzą następujące instalacje elektryczne:1310- wyłącznika przeciwpożarowego prądu;1310- instalacji wewnętrznych linii zasilania;1310- oświetlenia ogólnego;1310- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;1310- instalacji gniazd wtyczkowych;1310- zasilania 3-fazowego; 1310- instalacji przeciwporażeniowej i uziemienia masztu antenowego;1310- instalacji zasilania urządzeń klimatyzacji;1310- demontażu istniejącej instalacji; 1310- robót przygotowawczych i pomiarowych.     1310 13102. Przedmiar robót został ujęty w kosztorysie inwestorskim w dalszej części opracowania.131013103. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej - kalkulacje szczegółowe1310    cen jednostkowych robót podano w załączniku nr 1.131013104. Tabela elementów scalonych przedstawiona została w dalszej części opracowania.131013105. Założenia wyjściowe do kosztorysowania:1310 a) jednostkowe nakłady rzeczowe przyjęto na podst. katalogów KNR, KNR-W. 1310 b) stawkę robocizny przyjęto według III kw. SEKOCENBUD 2018 r. - 16,88 zł/r-g1310 c) ceny czynników produkcji tj. materiałów i sprzętu przyjęto na podstawie III kw.1310     SEKOCENBUD 2018 r. oraz cenników producentów. 1310 d) wskaźnik kosztów pośrednich według III kw. SEKOCENBUD 2018 r.- 65,70%. 1310 e) wskaźnik narzutu zysku według III kw. SEKOCENBUD 2018 r.- 10,60%.1310 f) koszty zakupu w cenie materiałów.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 495]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 496]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 505]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 493]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 577]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 569]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 570]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.88
cw=16.88	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ZASILANIE  I  ROZDZIAŁ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ.
wa=0
kn=0	0	0
id=3321
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=3322
pd=		Kalkulacja Własna		Kalkulacja Własna		0
na=Montaż tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 z wykuciem i otynkowaniem - tablica rozdzielcza TL i TB (wg rys. nr 6).
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1   5.3.2    

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3400
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-04	5-08	0405-04		0
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 - tablica wyłącznika T-WPP 160A,  obudowa z tworzywa, IP44, o wymiarach 400x600x250, kompletna z wyłącznikiem kompaktowym 160A z wyzwalaczem wzrostowym i zabezpieczeniami, według rys. nr 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1   5.3.2    

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3418
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-01	5-08	0405-01		1
mpn=_1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - zestaw gniazdo wtyczkowe 3-faz. 3P/N/PE 32A + gniazdo wtyczkowe 1-faz. 2P+Z w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 355x265x152 mm, z zamkiem, IP65, klasa ochronności II, odporność na uderzenia IK10, znamionowe napięcie izolacji 690V, wraz z obróbką i naprawą tynku elewacji.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1   5.3.2    

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3401
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-04	5-08	0108-04		0
na=Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rura osłonowa HDPE fi 75/3,0 gr. ścianek o sztywności SN=5,5 kN/m2 (współcz. do R x1,5).
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1.0+1.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4325		0.955*1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3325
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-04	5-10	0114-04		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKYżo 5x70 mm\2 w rurze pt. i kanale ZK, T-WPP.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,0+2,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3410
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0117-03	5-10	0117-03		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKYżo 5x16 mm\2 w bruździe pod tynkiem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5,0+10,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3403
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-03	5-10	0118-03		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKYżo 5x16 mm\2 w korytku metalowym i kanale tablic.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3411
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - przewód przewód bezhalogenowy ognioodporny o odporności ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 4x2,5 mm\2, żyły miedziane jednodrutowe , powłoka zewnętrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa.
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	22.0+20,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3414
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-02	5-08	0212-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód przewód bezhalogenowy ognioodporny o odporności ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 4x2,5 mm\2, żyły miedziane jednodrutowe , powłoka zewnętrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa.
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p-poż PWP1; PWP2; PWP-UPS wyposażone w sygnalizację świetlną koloru zielonego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1					

[POZYCJA]
id=3465
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-01	5-08	0405-01		1
mpn=_1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - obudowa metalowa o wymiarach 300x200x150 mm z drzwiczkami przeszklonymi do przycisków PWP-1, PWP-UPS.1310.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1   5.3.2    

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3415
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	KNR	5-10 4500-07	5-10	4500-07		1
mpn=1211
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabla YKYżo 5x70 mm\2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3417
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0409-06	5-10	0409-06		1
mpn=_1211
na=Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Cu o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zestaw montażowy mufy kablowej przelotowej z rur  termokurczliwych, ze złączkami miedzianymi do zaprasowania dla kabli 5-żył. o izolacji polimerowej i przekroju 70 mm2, 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3404
pd=(N.Z.) OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB	KNR	5-10 4500-05	5-10	4500-05		0
na=Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabla YKYżo 5x16 mm\2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2					

[POZYCJA]
id=3413
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0605-02	5-10	0605-02		0
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 4 - przewodów PH90.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3463
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - wyłącznik różnicowo-prądowy 4-bieg. o szerokości 71,2 mm, prąd znamionowy 63 A, prąd różnicowy 0,03A, napięcie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 z podłączeniem w tablicy istniejacej TB.
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3464
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach , wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- wył. nadpr. o szerokości jednego modułu 17,7 mm, prąd znamionowy 10 i 16 A, zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA, napięcie znamionowe 230/400V, charakterystyka B, mocowany na szynie TH 35  z podłączeniem w istniejącej tablicy TB.
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  OŚWIETLENIA  PODSTAW.  I GNIAZD  WTYCZKOWYCH.
wa=0
kn=0	0	0
id=3331
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=3420
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - przewód YDY 2x1,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3332
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - przewód YDYżo 3x1,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3333
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym- przewód YDYżo 3x1,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3335
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDYżo 3x1,5 mm\2 w korytku metalowym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3336
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-01	5-08	0210-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - przewód YDYżo 4x1,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3337
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym- przewód YDYżo 4x1,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3339
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.-przewód YDYżo 3x2,5 mm\2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=325
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	325.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3340
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-02	5-08	0212-02		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDYżo 3x2,5 mm\2 w korytku metalowym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3421
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły - uchwyty zamknięte do rur winidurowych UZE 22.
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.3   

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3422
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		0
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne, średnica fi 22 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3423
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 3x2,5 mm\2 w rurach winidurowych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3344
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05 analogia	5-08	0109-05 analogia		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) - rury nstalacyjne karbowane (peszel) fi 16 mm niepalna na stropie systemowym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20.0+20,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3345
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 3x1,5 mm\2 w rurach winidurowych karbowanych (peszel) na stropie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3346
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - przewód YDYżo 4x1,5 mm\2 w rurach winidurowych karbowanych (peszel) na stropie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3347
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - dla osprzętu pt. i hermetycznego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=102
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1    

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	43+39+15+1+4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3349
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-06	5-08	0301-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie konsolki,do puszek na konstrukcji stropu podwieszonego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.3    

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3350
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - puszki jednokrotne PK 60.
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3351
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3352
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-03	5-08	0304-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3353
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-07	5-08	0304-07		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3424
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk "światło" pt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - wyłącznik 1-bieg. pt. i pt. IP44.
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	5+8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3356
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przełącznik świecznikowy pt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3357
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04	5-08	0307-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przełącznik schodowy pt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3425
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-02	5-08	0308-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3359
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda wtyczkowe pt i IP44.
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	11+8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3361
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem - gniazda wtyczkowe 2P+Z,10/16 A,250 V hermetyczne.
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd komputerowych 3G (3 szt. gniazd wtyczkowych 2P+Z w kanale DLP).
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3362
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05	5-08	0502-05		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3427
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	11+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3363
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=26
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	3+7+8+4+4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3364
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0503-06	5-08	0503-06		0
na=Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowań 2) - dla opraw w stropie modułowym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	6+2+2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3442
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-09	5-08	0511-09		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W, końcowych - oprawa nastropowa LED (typ A) 36W, obudowa blacha stalowa lakierowana na biało, raster blacha aluminiowa paraboliczny matowy, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 4900lm; IP20; skuteczność świetlna min. 130lm/W, temp. barwowa 4000K.
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3443
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-09	5-08	0511-09		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W, końcowych - oprawa nastropowa LED (typ B) 30W, obudowa blacha stalowa lakierowana na biało, raster blacha aluminiowa paraboliczny matowy, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 4100lm; IP20; skuteczność świetlna min. 130lm/W, temp. barwowa 4000K.
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3444
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-05	5-08	0511-05		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W, końcowych - oprawa nastropowa LED (typ C) 26W, obudowa blacha stalowa lakierowana na biało, dyfuzor PMMA, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 3200lm; IP44, IK06; skuteczność świetlna min. 120lm/W, temp. barwowa 3000K, długość lampy 540 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3445
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-03	5-08	0512-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek kołowych 22 i 40W zawieszanych końcowych - oprawa dostropowa LED (typ D) 16W; obudowa blacha stalowa dyfuzor PC mrożony, kształt okrągły, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 1600lm; IP44, skuteczność świetlna min. 100lm/W, temp. barwowa 3000K.
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3446
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07	5-08	0504-07		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa nastropowa LED (typ E) 16W, obudowa blacha stalowa dyfuzor PC mrożony, kształt okrągły, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 1600lm; IP44, skuteczność świetlna min. 100lm/W, temp. barwowa 3000K.
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3447
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-08	5-08	0515-08		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem, przykręcane końcowe-2x40W - oprawa nastropowa LED (typ F) 27W, obudowa PC szary, dyfuzor PC pryzmatyczny, kształt tubularny, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 2500lm; IP66, skuteczność świetlna min. 140lm/W, temp. barwowa 4000K
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3448
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07	5-08	0504-07		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - oprawa nastropowa lub ścienna LED (typ Z) 28W, typu plafon, dyfuzor PC opalowy, kształt okrągły, napięcie zasilania 230V, 50Hz; strumień świetlny 1700lm; IP65, skuteczność świetlna min. 60lm/W, temp. barwowa 4000K
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3449
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-03	5-08	0512-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek kołowych 22 i 40W zawieszanych końcowych - oprawa doświetlająca LED (typ E1d), dostropowa (pod tynk); oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; 50Hz; stopień ochrony IP65; z autotestem (AT); moc źródła 3W; strumień świetlny 355lm; czas pracy awaryjnej min. 1h;świadectwo CNBOP; rozsył światła "obszar"
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3450
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0512-03	5-08	0512-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek kołowych 22 i 40W zawieszanych końcowych - oprawa doświetlająca LED (typ E2d), dostropowa (pod tynk); oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; częstotliwość 50Hz; stopień ochrony IP20; z autotestem (AT); moc źródła 3W; strumień świetlny 347lm; czas pracy awaryjnej min. 1h; świadectwo CNBOP; rozsył światła "droga"
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3451
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W, końcowych - oprawa doświetlająca LED (typ E1n), nastropowa (na tynk); oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; 50Hz; stopień ochrony IP65; z autotestem (AT); moc źródła 3W; strumień świetlny 355lm; czas pracy awaryjnej min. 1h;świadectwo CNBOP; rozsył światła "obszar"
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3452
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W, końcowych - oprawa doświetlająca LED (typ E2n), nastropowa (na tynk); oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; częstotoliwość 50Hz; stopień ochrony IP65; z autotestem (AT); moc źródła 3W; strumień świetlny 347lm; czas pracy awaryjnej min. 1h; świadectwo CNBOP; rozsył światła "droga"
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3453
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-01	5-08	0515-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem,zawieszane końcowe 2x40W -  oprawa doświetlająca LED (typ Ez), montaż nasufitowy lub naścienny; oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; napięcie zasilania 230V; częstotliwość 50Hz; stopień ochrony IP65; z autotestem (AT); moc źródła 5W; strumień świetlny 300lm; czas pracy awaryjnej min. 1h; temperatura otoczenia rozszerzona od -20st.C do +35st.C; CNBOP.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3377
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0604-02 analogia	5-14	0604-02 analogia		1
mpn=1211
na=Przyklejanie tabliczek opisowych - piktogram fotoluminescencyny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3378
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0816-16	5-08	0816-16		0
na=Podłączenie silników w obudowie specjalnej, kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 - wentylatory 1-faz.,  klimatyzatory,szafki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	1+4+5+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3380
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=103
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1    

[PRZEDMIAR]
wo=103	1	19+84					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  SIŁOWA.
wa=0
kn=0	0	0
id=3238
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=3245
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - przewód YDYżo 5x4,0 mm\2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3264
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0605-03	5-10	0605-03		0
na=Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 8 - analogia, przewodu  YDYżo 5x z podłączeniem szafy SBG.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  PRZECIWPORAŻENIOWA  I  UZIEMIENIE  MASZTU  ANTENOWEGO.
wa=0
kn=0	0	0
id=3381
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=3385
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05	5-08	0109-05		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) - rury instalacyjne karbowane fi 16.
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3386
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-04	5-08	0204-04		0
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur - przewód LY 10 mm\2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3387
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01	5-08	0620-01		0
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm - obejmy na rury i urządzenia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4+2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyrównawcza SW w tablicy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3466
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-03	5-08	0604-03		0
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - drut stalowy DFeZn 8 mm (połączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej).
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.3;  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3467
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		0
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3468
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01	5-08	0620-01		1
mpn=1211
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm - obejma masztu antenowego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=KORYTKA  KABLOWE  METALOWE.
wa=0
kn=0	0	0
id=3389
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=3390
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01	5-08	0803-01		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3392
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-05	5-08	0809-05		0
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie - kołki kotwiące fi 10 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	2*30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3406
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-04	5-08	0701-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (2 mocow.) - wieszak sufitowy WSO 100.
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3407
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		0
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm - korytko metalowe z pokrywą  szer.100 mm i wysokości 50 mm (100H50)
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3398
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-09	5-08	0705-09		0
na=Przykręcanie pokryw do korytek 'U575' szer. 100 mm - pokrywy do korytek 100mm H-50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3408
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-10	5-08	0705-10		0
na=Wykonanie łuku na korytku U575.
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.3.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  POMIARY.
wa=0
kn=0	0	0
id=2272
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=3454
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3455
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		0
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - sprawdzenie połączeń wyrównawczych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3456
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		0
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2274
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=34
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	28+6					

[POZYCJA]
id=2275
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2					

[POZYCJA]
id=2277
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		0
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	6+2					

[POZYCJA]
id=3297
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2278
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=9
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=2533
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar skuteczności zerowania - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=90
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[POZYCJA]
id=2281
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku..
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=16
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=2282
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		0
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   6.2.3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3457
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-03	4-01	0339-03		0
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla rur HDPE 75/3 mm karbowanych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0					

[POZYCJA]
id=3458
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle - dla rur  dla rur karbowanych giętkich RVkL 16 i kabli pod tynk.
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	25,0+15,0					

[POZYCJA]
id=3212
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle.
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=527
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	22,0+20,0+125,0+25,0+325,0+10,0					

[POZYCJA]
id=2698
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	70.0+15.0					

[POZYCJA]
id=3300
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0313-10	5-10	0313-10		1
mpn=1211
na=Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o średnicy do 2 cegły z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm - rura o średnicy zewnętrznej do 40 mm (ściany) z uszczelnieniem masą ogniochr.
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=4
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3460
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-13	4-03	1004-13		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2					

[POZYCJA]
id=3298
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-11	4-03	1004-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3461
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-13	4-03	1003-13		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=6
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3215
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=35
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=3214
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3462
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=15
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=3459
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		0
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł - po ułożeniu rur HDPE 75/3 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0					

[POZYCJA]
id=2701
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=652
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=652	1	40,0+527,0+85.0					

[POZYCJA]
id=2306
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=0.587
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-01  5.2.1   

[PRZEDMIAR]
wo=0.587	1	0.587					

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY  DEMONTAŻOWE.
wa=0
kn=0	0	0
id=3288
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=3432
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0812-06	9	0812-06		1
mpn=1211
na=Odłączenie kabli o przekroju żył do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3429
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1129-01	4-03	1129-01		0
na=Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2  - tablic bezpiecznikowych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3431
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1146-01	4-03	1146-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2 - istniejącej tablicy.
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3430
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0907-05	4-03	0907-05		0
na=Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.-analogia, kabli od tablic.
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3290
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1116-04	4-03	1116-04		0
na=Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.0					

[POZYCJA]
id=3291
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - odkucie przewodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.0					

[POZYCJA]
id=3292
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.0					

[POZYCJA]
id=3293
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=0.072
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST-01   5.2.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.072	1	0.072					

[POZYCJA]
id=3428
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0204-07	9	0204-07		1
mpn=1211
na=Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - żyrandola.
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3304
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07	4-03	1133-07		0
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych-żarowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3308
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3309
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01	4-03	1124-01		0
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy).
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=3310
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02	4-03	1122-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=3313
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1120-01	4-03	1120-01		0
na=Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - puszek pt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01  5.4.1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

