[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.15.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=44-266 Świerklany ul. Strażacka 1,   działki nr: 1218/147,1183/147,972/153,154, obręb: Świerklany, jednostka ewidencyjna
ni=Urząd Gminy Świerklany
nw=STUDIO ARCHITEKTURY BOBER   ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=45310000-3,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1,Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
cpv=45312200-9,Instalowanie alarmów włamaniowych
cpv=45314320-0,Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
cpv=45312320-6,Instalowanie telewizji napowietrznej

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=18.709

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II (ATH 1)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=93.389

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.802

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III (ATH 2)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=198.348

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.87

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV (ATH 3)
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.14

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=65.99

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy gr.II (ATH 5)
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=44.806

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy gr.III
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=18.97

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy gr.III (ATH 6)
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Monterzy gr.IV
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.25

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Monterzy gr.IV (ATH 7)
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=30

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Robotnicy
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=519.552

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 8)
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=26.25

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Szkoleniowiec systemów bezpieczeństwa
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=46

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Akumulator 17Ah/12V
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Antena Procom CXL-2-3LW
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.114

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Centrala sygnalizacji włamania (CSW)
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Ciasto wapienne
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.096

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Czujka optyczna dymu
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Czujka pasywna podczerwieni + MW
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Czujka stłuczenia szkła, Grade2
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Czujnik zalania wodą
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Czytnik kontroli dostepu
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=DVB-T wzmacniacz sumujący, FM VHF/UHF regulowany
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=DVB-T/UHF zewnętrzna antena telewizji naziemnej
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Dysk HDD 4TB PURPLE
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Ekspander 8 wejść
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Ekspander syntezerów mowy
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Eletrozaczep rewersyjny
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=FM antena radiowa zewnętrzna
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Gniazda końcowe RTV /SAT p/t z puszką
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kabel I-l 1000
id=0000019	3
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kabel U/UTP 250 MHz kat.5e, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat gwarancji
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=535.6

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kabel U/UTP 250 MHz kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat gwarancji
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=634.4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kabel U/UTP UTP 4x2x0,5 kat 5e
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kamera kopułowa 2Mpx 2,8-12mm IP66
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kamera zewnętrzna bullet IP 2MP,2,8-12mm,IR IP66
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kanał  30 x 30 biały z pokrywą
id=0000028	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kausze
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Klawiatura LCD
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=187

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kontaktron magnetyczny
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kontroler sieciowy
id=0000034	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Koryta metalowe szer. 50 wys.50
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0
il=40

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Koryta siatkowe szer. 200 wys.54
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=70

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kpl. zaślepiająco-filtracyjny z maskownicą i włókniną, 2 maskownice pełne, 1 maskownica szczotkowa
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Licencja na kodek audio G.729
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Listwa zasilająca 8 gniazd bez zabezpieczenia (8xIEC320)
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia (9xDIN49440)
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Maszt antenowy z uchwytami mocującymi
id=0000041	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Moduł baterii do zasilaczy awaryjnych rack 2U
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Moduł ethernetowy
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.6 SL, T568A/B
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Obudowa centrali mieszcząca płytę główną i ekspandery z transformatorem 100VA (natynkowa) z drzwiczkami zamykanymi na klucz
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Obudowa dla klawiatury / podtynkowa
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Obudowa zasilacza i akumulatora z drzwiczkami zamykanymi na klucz z zasilaczem (KD)
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Obudowa zewnętrzna IP65, zamykana
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Opaska kablowa, kolor naturalny ( 290x3.6), kpl. 500szt
id=0000049	3
jm=kpl	090
ce=0
il=30

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Panel krosowy modularny bez prowadnicy kabli 24 port UTP, kat.6, T568A/B, 1U
id=0000050	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Panel videodomofonowy cyfrowy z modułem komunikacyjnym
id=0000051	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykły
id=0000052	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.66

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL UTP/STP/PiMF, uchwyt Mosaic 45, RAL9010
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL UTP/STP/PiMF, uchwyt Mosaic 45, RAL9010 (0-0336793-1)
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=PolyPhaser IS B50LN C2
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Półka stała 19" z 4 punktami mocowania, głębokość 400
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Prowadnica kabli pionowa (pierścień)
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Przełącznik Bypass do UPS
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Przełącznik switch 16xRJ45, z PoE
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Przewód koncentryczny 75? 1,02/4,6/6,8 mm Cu 110dB PVC
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przewód telekomunikacyjny miedziany OMY 2x1,0mm
id=0000061	3
jm=m	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Przewód telekomunikacyjny miedziany YTDY  14x0,50mm
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Przewód telekomunikacyjny miedziany YTDY 4x0,50mm
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przewód telekomunikacyjny miedziany YTDY 8x0,50mm
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=520

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Przycisk zwalniający drzwi
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Puszka podtynkowa, głeboka 60mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Ramka M45 2M, biała
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Ramka natynkowa z daszkiem
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rejestrator sieciowy 12 kanałowy
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rura instalacyjna typu Peschel fi 18mm
id=0000072	3
jm=m	040
ce=0
il=93.6

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rura PCV110
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Sygnalizator wewnętrzny optyczno-akustyczny
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny z akumulatorem
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Szafa domofonowa (SD) z wyposażeniem 600x250x80 mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Szafa STV z wyposażeniem montażowym (IP65) 400x300x200mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Szafa teleinformatyczna 45U, 800x800
id=0000078	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Szekla
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Ściągacz
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Śruby kotwiące
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Termostat zamykający
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Uchwyt czujki
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Uchwyt M45 2M
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Uchwyty do koryt siatkowych ścienne z kpl. śrub mocujących
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=110

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Unifon cyfrowy IP
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Uniwersalny moduł monitorujący GPRS
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Wideodomofon VoIP 3 przyciski – 2N, kamera
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Wtyk RJ45
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zaciski do lin
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Zasilacz do paneli cyfrowych
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Zasilacz UPS 4800W, rack 19", /zgodnie z pkt. 2.2.16/
id=0000093	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Zaślepka modułu M45, 22,5x45
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Zespół wentylatorów do szaf
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA TELETECHNICZNE

[ELEMENT 2]
na=Instalacje przewodowe /okablowanie/
nsn=5.3.4

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-01
na=Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
jm=m	40
ob=40

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.2

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=40

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0109-02
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
jm=m	40
ob=50
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-01
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
jm=szt	20
ob=20
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-16
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-01
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6A/
jm=m	40
ob=50
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6A/
jm=m	40
ob=560
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0805-02
na=Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3
jm=szt	20
ob=140

[RMS 1]
nz=0.1513	0	0.1513
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0701-04
na=Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do stropu - 2 mocowania /Uchwyty do koryt siatkowych ścienne z kpl. śrub mocujących/
jm=szt	20
ob=70

[RMS 3]
nz=0.1166	0	0.1166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0705-08
na=Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 200mm - /Koryta siatkowe szer. 200 wys.54/
jm=m	40
ob=70
nsn=5.3.1

[RMS 3]
nz=0.1891	0	0.1891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Gniazda końcowe
nsn=5.3.4

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1011-11
na=Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym
jm=szt	20
ob=18

[RMS 2]
nz=0.4316	0	0.4316
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1011-12
na=Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym
jm=szt	20
ob=18

[RMS 2]
nz=0.1764	0	0.1764
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm /Puszka podtynkowa, głeboka 60mm/
jm=szt	20
ob=18
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm - p.a
jm=szt	20
ob=18
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=9	1	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MTŻiŁ 	KNR	5-06 1704-03
na=Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazda wtykowego, na podłożu drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 45 kat 6A/
jm=szt	20
ob=30
nsn=5.3.4

[RMS 7]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0514-01
na=Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
jm=koniec
ob=30
nsn=5.4.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4

[RMS 3]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
jm=szt	20
ob=30
nsn=5.3.4

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt i szafa rack
nsn=5.4.4

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 0205-01
na=Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/
jm=element
ob=2
nsn=5.4.4

[RMS 7]
nz=6.77	0	6.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
jm=szt	20
ob=60
nsn=5.4.4

[RMS 35]
nz=30	1	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=30	1	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGiE wyd.III	KNR	7-08 0701-01
na=Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 42U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki metalowe otwierane (800x800)/
jm=pole
ob=1
nsn=5.4.4

[RMS 1]
nz=20.74	0	20.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-08
na=Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z pkt. 2.2.16/
jm=szt	20
ob=3

[RMS 13]
nz=8.75	0	8.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Min.Łączności wyd.III 1994	KNR	5-05 0203-01
na=Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2
jm=konców
ob=30
nsn=5.4.4

[RMS 7]
nz=0.6242	0	0.6242
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sieć
jm=kpl.
ob=1
nsn=5.4.4
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1994	KNR	5-05 1032-01
na=Pomiar rezystancji toru abonenckiego
jm=pomiar
ob=30
nsn=5.4.4

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1205-05
na=Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.4.4

[RMS 3]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5.4.4

[RMS 3]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

[ELEMENT 2]
na=Instalacje przewodowe /okablowanie/
nsn=5.3.4

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0109-02
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
jm=m	40
ob=20
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-01
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.2121	0	0.2121
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-16
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-01
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e/
jm=m	40
ob=50
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e/
jm=m	40
ob=365
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń
nsn=5.4.3

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04
na=Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu /sieciowy rejestrator video/
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02
na=Montaż zewnętrznej kamery TVU /kamera zewnętrzna/
jm=szt	20
ob=4
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
na=Montaż wewnętrznej kamery TVU
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0514-01
na=Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
jm=koniec
ob=7
nsn=5.4.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5

[RMS 4]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01
na=Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
jm=szt	20
ob=7
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-02
na=Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU
jm=szt	20
ob=7
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-03
na=Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Szkolenie obsługi w zakresie instalacji telewizji dozorowej
jm=r-g	149
ob=8
nsn=5.4.2

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-03
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 75 kroków programowych (instrukcji)
jm=system
ob=1
nsn=5.4.2

[RMS 14]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1992	KNR	4-03 1205-05
na=Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.4.2

[RMS 4]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 0205-01
na=Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego i światłowodowego /przełącznik switch 24xRJ45, z PoE/
jm=element
ob=1
nsn=5.4.4

[RMS 8]
nz=6.77	0	6.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0805-02
na=Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3
jm=szt	20
ob=3

[RMS 1]
nz=0.1513	0	0.1513
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm /Puszka podtynkowa, głeboka 60mm/
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm - p.a
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MTŻiŁ 	KNR	5-06 1704-03
na=Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazda wtykowego, na podłożu drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 45 kat 6A/
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.3.4

[RMS 7]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
jm=szt	20
ob=7
nsn=5.3.4

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA

[ELEMENT 2]
na=Instalacje przewodowe /okablowanie/
nsn=5.3.3

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YTDY 8x0,5/
jm=m	40
ob=500
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YTDY 14x0,5/
jm=m	40
ob=100
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YDY 3x1,5/
jm=m	40
ob=10
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń
nsn=5.4.3

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-02
na=Montaż modułowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=21.95	0	21.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-02
na=Montaż w centrali alarmowej dodatkowego nadajnika / odbiornika sygnałów (monitoringu)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 14]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0103-02
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej (grupowej) konwencjonalnej w centrali alarmowej o 8 liniach
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0106-03
na=Montaż w centrali alarmowej dodatkowego podłączenia sieciowego typu LAN /moduł ethernetowy/
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01
na=Analogia - montaż syntyzera mowy /ekspander syntezerów mowy/
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=3.26	0	3.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-06
na=Montaż obudowy o wielkości do 21 HE
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah /Akumulator 17Ah/12V/
jm=szt	20
ob=4
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01
na=Montaż klawiatury szyfrowej /klawiatura LCD, 2 linie parametryczne do centrali/
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.25	0	2.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-05
na=Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni i mikrofalowej /Czujka z czujnikiem mikrofalowym i podwójnym pyroelementem/
jm=szt	20
ob=10
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0202-01
na=Montaż akustycznej czujki stłuczenia szkła
jm=szt	20
ob=10
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0206-06
na=Montaż specjalnej czujki  zalania wodą
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-02
na=Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
jm=szt	20
ob=5
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-01
na=Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożrowych (czujek) w wykonaniu konwencjonalnym
jm=szt	20
ob=9
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych
jm=szt	20
ob=9
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05
na=Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=7.36	0	7.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-05
na=Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=7.36	0	7.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-04
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 12 elementach liniowych
jm=szt	20
ob=34
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)
jm=system
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=35.1	0	35.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Szkolenie obsługi w zakresie systemów bezpieczeństwa (R= 20r-g)
jm=r-g	149
ob=4
nsn=5.4.3

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA VIDEDOMOFONOWA

[ELEMENT 2]
na=Instalacja przewodowe /okablowanie/

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-01
na=Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.1

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0210-01
na=Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e/
jm=m	40
ob=10

[RMS 4]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e/
jm=m	40
ob=40
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń
nsn=5.3.4

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0404-07
na=Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża /szafa domofonowa (SD) z wyposażeniem/
jm=szt	20
ob=1

[RMS 2]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-94	KNR	5-08u1 0500-08
na=Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o wymiarach 140x140mm, z  ręcznym przygotowaniem podłoża ceglanego
jm=szt	20
ob=1

[RMS 14]
nz=0.902	0	0.902
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-94	KNR	5-08u1 0400-01
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej,  tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej /videodomofon/
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 14]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i zabudowa zasilacza domofonu w szafie /zasilacz do paneli cyfrowych/
jm=szt	20
ob=1

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-94	KNR	5-08u1 0400-02
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /unifon IP/
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 14]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1

[RMS 4]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0514-01
na=Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową,
jm=koniec
ob=2

[RMS 4]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ

[ELEMENT 2]
na=Instalacja przewodowe /okablowanie/

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0805-02
na=Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3
jm=szt	20
ob=140

[RMS 1]
nz=0.1513	0	0.1513
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0701-04
na=Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg do stropu - 2 mocowania /Uchwyty do koryt siatkowych ścienne z kpl. śrub mocujących/
jm=szt	20
ob=40

[RMS 3]
nz=0.1166	0	0.1166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0705-08
na=Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" o szerokości 200mm - /Koryta metalowe szer. 50 wys.50/
jm=m	40
ob=40
nsn=5.3.1

[RMS 3]
nz=0.1891	0	0.1891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-01
na=Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.1

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0210-01
na=Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach /przewód koncentryczny 75? 1,02/4,6/6,8 mm Cu 110dB PVC/
jm=m	40
ob=10

[RMS 4]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /przewód koncentryczny 75? 1,02/4,6/6,8 mm Cu 110dB PVC/
jm=m	40
ob=90
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YDY 3x2,5/
jm=m	40
ob=40
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń
nsn=5.3.4

[POZYCJA]
pd= 	KNR	5-06 1208-06
na=Montaż na zewnętrznych ścianach budynków na podłożu betonowym, konstrukcji wsporczych o ciężarze do 15kg z 4-ma punktami mocowania p.a
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=4.35	0	4.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 	KNR	5-06 1601-03
na=/Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5NN na podłożu betonowym p.a. /DVB-T wzmacniacz sumujący, SAT multiswitch
jm=szt	20
ob=1

[RMS 10]
nz=11.56	0	11.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0514-01
na=Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
jm=koniec
ob=2
nsn=5.4.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4

[RMS 3]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0404-08
na=Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża
jm=szt	20
ob=1

[RMS 2]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0805-02
na=Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3
jm=szt	20
ob=10

[RMS 1]
nz=0.1513	0	0.1513
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm /Puszka podtynkowa, głeboka 60mm/
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0302-01
na=Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm - p.a /gniazda końcowe RTV /SAT p/t z puszką/
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.3.4

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 	KNR	5-06 0901-01
na=Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych z 3 kierunkami odciągów, o wysokości 3m z 2 segmentów
jm=maszt
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5

[RMS 8]
nz=75.66	0	75.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

[ELEMENT 2]
na=Instalacje przewodowe /okablowanie/
nsn=5.3.3

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-01
na=Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
jm=m	40
ob=20

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.2

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0109-02
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
jm=m	40
ob=20
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=20

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5e/
jm=m	40
ob=100
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=10	1	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0207-01
na=Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /kabel YTDY 4x0,5/
jm=m	40
ob=10
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YTDY 4x0,5/
jm=m	40
ob=80
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel OMY 2x1,0/
jm=m	40
ob=90
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /kabel YDY 3x1,5/
jm=m	40
ob=20
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=pomiar
ob=2
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=2
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0802-02
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm
jm=szt	20
ob=20
nsn=5.3.3

[RMS 1]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż urządzeń
nsn=5.4.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-02
na=Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 2 wejściami kontrolowanymi
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=11.81	0	11.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02
na=Montaż czytnika idetyfikującego PIN-kod
jm=szt	20
ob=2

[RMS 14]
nz=5.78	0	5.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-06
na=Montaż obudowy o wielkości do 21 HE
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02
na=Montaż elektromechanicznego (blokowego) zamka jako elementu blokującego
jm=szt	20
ob=2

[RMS 14]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym p.a.
jm=szt	20
ob=4

[RMS 14]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 130Ah /Akumulator 17Ah/12V/
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-02
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów magistrali)
jm=szt	20
ob=2
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=5.32	0	5.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-02
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)
jm=system
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=35.1	0	35.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Szkolenie obsługi w zakresie systemów bezpieczeństwa (R= 20r-g)
jm=r-g	149
ob=8
nsn=5.4.3

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0803-01
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm
jm=szt	20
ob=50

[RMS 2]
nz=0.0557	0	0.0557
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0809-01
na=Osadzenie kołków plastykowych rozporowych w ścianie lub stropie
jm=szt	20
ob=50

[RMS 2]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-94	KNR	5-08u1 0800-04
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z cegły
jm=m	40
ob=50

[RMS 14]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1993	KNR	5-08 0212-01
na=Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /Kabel I-l 1000/
jm=m	40
ob=70
nsn=5.3.4

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1201-01
na=Sprawdzenie stanu izolacji induktorem
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	4-03 1205-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar
jm=pomiar
ob=1
nsn=5.3.3

[RMS 3]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 	KNR	5-06 1003-04
na=Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o długości 40m
jm=antenę
ob=1

[RMS 8]
nz=16.23	0	16.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-06
na=Montaż obudowy o wielkości do 21 HE
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.4.3

[RMS 14]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 	KNR	5-06 1116-01
na=Montaż  izolatorów rozpórkowych w linii zasilającej wysokiej częstotliwości p.a.
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0514-01
na=Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
jm=koniec
ob=3
nsn=5.4.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4

[RMS 3]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

