[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.29
nan=INSTALACJE SANITARNE
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	2	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU REMIZY OSP - INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
ab=UL. STRAŻACKA 1, 44-266 ŚWIERKLANY
ni=GMINA ŚWIERKLANY
ai=44-264 JANKOWICE, UL. ŚWIERKLAŃSKA 54
nw= 
br=SANITARNA
nk=INŻ. ŁUCJAN ŁUKOSZEK
dt=LISTOPAD 2018R.
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
pcn=IV KWARTAŁ 2018R.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU1310wewnętrznej instalacji c.o.1310dla projektowanej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21310w Rydułtowach, ul. Obywatelska 30.1310Projektowana jest budowa instalacji wentylacji mechanicznej z instalacja elektryczną.13101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA1310wykonania budowy instalacji wentylacji mechanicznej z instalacją elektryczną.131013101.Podstawa opracowania:1310Dokumentacja projektowa wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej.1310131013102.Podstawa prawna i metodyczna:1310Kosztorys opracowano wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i ppodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych ... ( Dz. U. 2004r. nr 130 poz. 1389) - akt obowiazujący oraz zasad określonych w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" - wydawnictwo 1310z grudnia 2001r. metodą uproszczoną wg. Wzoru Wk=L x Cj.1310Nakłady rzeczowe wyliczono na bazie katalogów: KNR 4-01, KNR-W 4-01, KNR-W 2-15, KNR INSTAL, KNR-W 2-16, KNR 0-34, KNR 2-17, KNR-W 2-17, KNNR 4, KNNR 9, KNR 9-16, KNR-W 7-12, KNNR 5, KNR 5-08.1310Ceny jednostkowe z lokalnego rynku oraz cenników wydawnictwa SEKOCENBUD kwartalniki IV kw. 2017r., robocizna - najczęściej występująca dla instalacji sanitarnych dla miasta Rybnika - 13,90 zł, koszty pośrednie 64,6% do R i S, zysk 10,4% do R, S i Kp. 

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1716]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1215]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1216]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1717]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.21
cw=16.21	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WOD.-KAN.
wa=0
kn=0	0	0
id=3769
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=DEMONTAŻE RUROCIAGÓW I PRZYBORÓW1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3770
nu=1.1
cpv=45330000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=3771
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03	4-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	15,00+25,00+15,00					

[POZYCJA]
id=3772
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3778
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00					

[POZYCJA]
id=3779
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00					

[POZYCJA]
id=3781
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-06	4-02	0232-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3782
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-08	4-02	0232-08		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3862
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-05 z.o.2.9. 	4-02	0233-05	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny zaworu mosiężnego lub zasuwy żeliwnej burzowej o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3861
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0233-13 z.o.2.9. 	4-02	0233-13	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny czyszczaków PVC o śr.do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3785
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-01 z.o.2.9. 	4-02	0235-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3786
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04 z.o.2.9. 	4-02	0235-04	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3787
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-06 z.o.2.9. 	4-02	0235-06	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3789
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08 z.o.2.9. 	4-02	0235-08	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3790
nu=1.2
cpv=45330000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=3791
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33,00					

[POZYCJA]
id=3792
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,00					

[POZYCJA]
id=3793
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[POZYCJA]
id=3796
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,00					

[POZYCJA]
id=3797
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00					

[POZYCJA]
id=3798
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[POZYCJA]
id=3801
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=3802
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0121-01	2-15	0121-01		1
na=Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=3803
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - kątowy dn 15/10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3804
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - podłączenie przyborów i odcinające
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=3805
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3808
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Zawory ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3809
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=91	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	33,00+13,00+6,00+22,00+11,00+6,00					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=3810
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91,00					

[POZYCJA]
id=3811
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
na=Szafki z blachy ocynkowanej 20x30x12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3885
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3886
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3817
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23,00					

[POZYCJA]
id=3818
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00					

[POZYCJA]
id=3819
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66,00					

[POZYCJA]
id=3820
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=13
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=3822
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3823
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-06	2-15	0209-06		1
na=Montaż rur wywiewnych pcv o śr. 110/75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3887
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0209-06	2-15	0209-06		1
na=Montaż rur wywiewnych pcv o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3825
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-01	2-15	0222-01		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3826
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3888
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0223-05	2-15	0223-05		1
mpn=1211
na=Klapa zwrotna fi 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=WYPOSAŻENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=3827
nu=1.3
cpv=45330000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=3828
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3829
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3830
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe czasowe ścienne z regulatorem temperatury i wylewką ścienną o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3831
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe, wiszące, białe, z otworem na baterie
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3832
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
na=Półpostument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3833
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 55x60 cm, wisząca, biała z baterią jednouchwytową pod łokcie ze stałą wylewką o dł. min. 12,5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 2 komorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3837
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Odwodnienie liniowe nierdzewne - natrysk, l=1,0 m oraz drzwi frontowe szklane o szer. 0,90 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3838
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Miska ustępowa wisząca na stelażu z płuczką, biała z deską sedesową z przyciskiem spłukującym dwudzielnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3890
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Miska ustępowa stojąca typu kompakt, biała z deską sedesową z przyciskiem spłukującym dwudzielnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3839
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Miska ustępowa systemowa typu komakt dla niepełnosprawnych 70x35,5 cm, biała z deską sedesową z przyciskiem spłukującym dwudzielnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3841
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z przykryciem ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY IZOLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3843
nu=1.4
cpv=45320000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3844
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	33,00+22,00					

[POZYCJA]
id=3845
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	13,00+6,00+11,00+6,00					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3849
nu=1.5
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3897
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
na=Obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - GKBI
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	5.00*0.80					

[POZYCJA]
id=3850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0332-07	4-01	0332-07		1
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.26	1	0.25*0.35*3					

[POZYCJA]
id=3851
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm - stropy
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=3852
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=3892
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Tuleje osłonowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3853
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
uw=SST-IS-2
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	24+9					

[POZYCJA]
id=3893
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,00					

[POZYCJA]
id=3858
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,00					

[POZYCJA]
id=3894
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce - przewody wodne
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.68	1	17.00*0.20*0.20					

[POZYCJA]
id=3859
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	22.00+54.00+17,00					

[POZYCJA]
id=3895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0403-01	3	0403-01		1
na=Rozbiórka elementów betonowych - podłoże betonowe - wykucie bruzdy w posadzce - ciągi kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0.5
jm=m3 bet.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	1,00*1,00*0,50					

[POZYCJA]
id=3896
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Rura ochronna fi 160 mm, l=0,60 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3884
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4.1	1	0.26*0.20+24*0.05*0.40+9*0.05*0.25+76.00*0.12*0.25+0,68+0,50					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA P.POŻ.
wa=0
kn=0	0	0
id=3863
nu=2
cpv=45330000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=3882
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Włączenie do istniejącego pionu
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3865
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04		1
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3869
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3871
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-03	2-15	0138-03		1
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3873
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02	2-15	0142-02		1
na=Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3874
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3875
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3876
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3877
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1518-01	2-02	1518-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS-1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3879
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0332-07	4-01	0332-07		1
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,75*0,75*1					

[POZYCJA]
id=3880
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3881
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=3883
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	0,56*0,25					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=3296
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=DEMONTAŻE
wa=0
kn=0	0	0
id=3257
nu=3.1
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3594
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Spuszczenie wody ze starej instalacji w budynku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,00					

[POZYCJA]
id=3260
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00					

[POZYCJA]
id=3692
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00					

[POZYCJA]
id=3262
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=3269
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3693
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-01	4-02	0521-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3694
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0522-03	4-02	0522-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 0.5-2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3695
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0522-06	4-02	0522-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 2.5-3.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3275
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01 1107-04 	4-04	1107-01	 1107-04 	1
mpn=15:0:50915,10121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,50					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3298
nu=3.2
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3696
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm  na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,00					

[POZYCJA]
id=3697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=3698
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm  na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=3699
pd=		AW		AW		0
na=dostawa grzejników stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=3702
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22-500-1,40 bocznozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3703
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22-500-2,00 bocznozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3700
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,40 bocznozasilany
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3701
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 22-600-1,60 bocznozasilany
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3705
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 11-500-1,20 dolnozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3706
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-900-0,80 dolnozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3707
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11-900-1,20 dolnozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3704
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22-500-1,20 dolnozasilane
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3395
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne o śr. zewn. 15 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=3394
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint - zawory powrotne z nastawą wstępną, funkcja napełniania i opróżniania
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3600
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników - zestawy zaworowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny z nastawą wstępną dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3708
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowica termostatyczna antykradzieżowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=3346
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	27,00+4,00+10,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3347
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
na=Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41,00					

[POZYCJA]
id=3348
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-05	INSTAL	0307-05		1
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco bez regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=9
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=3349
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY IZOLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3718
nu=3.3
cpv=45320000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3719
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00					

[POZYCJA]
id=3721
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3709
nu=3.4
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3711
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3713
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Tuleje osłonowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3712
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
uw=SST-IS-2
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3714
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	5,00+2,00					

[POZYCJA]
id=3717
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce - przewody c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	8.00*0.20*0.20					

[POZYCJA]
id=3715
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0207-02	4-01	0207-02		1
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	7.00+8,00					

[POZYCJA]
id=3374
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-06	4-01	0709-06		1
na=Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2					

[POZYCJA]
id=3608
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	2*0.05*0.40+6*0.05*0.25					

[ELEMENT 1]
na=WENTYLACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=3609
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3610
nu=4.1
cpv=45331200-8
wn=		

[POZYCJA]
id=3722
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o wydajności Vn=30 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3723
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o wydajności Vn=50 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3729
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 % - fi 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=0.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	3.14*0.10*2,00					

[POZYCJA]
id=3730
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - fi 125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3.53	1	3.14*0.125*9,00					

[POZYCJA]
id=3731
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - zawór wywiewny fi 125
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3732
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0204-03	2-17	0204-03		1
na=Wentylator kanałowy dn 150 mm, Vw=225 m3/h z regulatorem obrotów i sterowaniem czasowm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3733
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0204-01	2-17	0204-01		1
na=Wentylator ścienny wywiewny DN 100 mm ze  sterowaniem czasowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3734
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0204-01	2-17	0204-01		1
na=Wentylator ścienny wywiewny DN 125 mm ze  sterowaniem czasowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3649
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Pomiar i regulacja układów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3726
nu=4.2
cpv=45320000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3727
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0312-01	2-16	0312-01		1
na=Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej o gr. 30 powierzchni płaskich
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=0.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	3,14*0,16*0,50+3,14*0,185*0,60					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3653
nu=4.3
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3724
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3662
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3768
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
na=Obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - GKBI
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=8.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	(6.00+5.00)*0.80					

[POZYCJA]
id=3663
pd=		K.I.		K.I.		0
na=Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	1*0.05*0.51					

[ELEMENT 1]
na=KLIMATYZACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=3735
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3736
nu=5.1
cpv=45331200-8
wn=		

[POZYCJA]
id=3739
pd=						0
na=Dostawa układu klimatyzacji systemu SPLIT z pompa ciepła - jednostki zewnętrznej o mocy Qch=6,3 kW do montażu na ścianie na konsoli wsporczej i jednostki wewnętrznej ściennej o mocy Qch=6,3 kW, z filtrem, pompka skroplin, ze sterownikiem i trójnikami
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3740
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0104-01	7-24	0104-01		0
na=Montaż jednostki zewnętrznej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3741
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01	2-17	0320-01		1
mpn=_1211
na=Montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej ściennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-01	4	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja freonowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=3765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15,88 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - instalacja freonowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=3745
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-01	7-24	0240-01		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3766
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-05	7-24	0240-05		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3748
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=3750
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
na=Syfon kondensatu z wodną i mechaniczną blokadą antyzapachową - podłaczenie do pionu kanalizacji sanitarnej i deszczowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3751
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-07	7-24	0513-07		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3752
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		0
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3753
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3754
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE
wa=0
kn=0	0	0
id=3755
nu=5.2
cpv=45320000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3756
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 23-04	15	23-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 13 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5,00+5,00					

[POZYCJA]
id=3757
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 23-06	15	23-06		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów instalacji freonu izolacją z kauczuku gr. 19 mm + ALU
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,00+2,00					

[POZYCJA]
id=3758
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 26-04	15	26-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 25 mm + ALU
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3759
nu=5.3
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=3767
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
na=Obudowa przewodów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - GKBI
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-IS

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	5.00*0.50					

