[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.29
pe=2
op=0
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	1	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	1	5	0	1
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	Podatek VAT
wn=			

[STRONA TYT]
nb=Remont pomieszczeń w budynku Remizy OSP w Świerklanach Dolnych przy ul. Strażackiej
ab=Strażacka,44-266 Świerklany Dolne
ni=Gmina Świerklany
ai=ul. Kościelna 85,44-266 Świerklany
br=Budowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	PV
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=189
ns=189

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane  ROBOTY BUDOWLANE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45000000
nu=1
cpv=45000000-7
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty remontowe i renowacyjne  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453000
nu=1.1
cpv=45453000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=45453001
pd=KNR 4-01 1216-0100	KNR	4-01 1216-0100	4-01	1216-0100		0
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=126.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126.22	1	102,91+23,31					

[POZYCJA]
id=45453002
pd=KNR 4-01 0354-0800	KNR	4-01 0354-0800	4-01	0354-0800		0
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o  powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=2.4	1	1,2*2					
ko=	pom.1.2 - okno		
wo=2.94	1	2*1,47					

[POZYCJA]
id=45453003
pd=KNR 4-01 0354-0700	KNR	4-01 0354-0700	4-01	0354-0700		0
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o  powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=1	1	1					
ko=	pom.02		
wo=1	1	1					
ko=	pom.011		
wo=1	1	1					
ko=	pom.010		
wo=1	1	1					
ko=	pom.09		
wo=1	1	1					
ko=	pom.08		
wo=1	1	1					
ko=	pom.04		
wo=1	1	1					
ko=	pom.03		
wo=2	1	2					
ko=	pom.06		
wo=2	1	2					
ko=	pom.07		
wo=1	1	1					
ko=	pom.1.1		
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453004
pd=KNR 4-01 0422-0100	KNR	4-01 0422-0100	4-01	0422-0100		0
na=Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=19.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	POM.01		
wo=5.1	1	1,35+3,75					
ko=	POM.011		
wo=2	1	1+1					
ko=	POM.03		
wo=2.4	1	1,2+1,2					
ko=	POM.04		
wo=2.4	1	1,2+1,2					
ko=	POM.05		
wo=2.4	1	1,2+1,2					
ko=	POM.06		
wo=2.4	1	1,2+1,2					
ko=	POM.07		
wo=2.4	1	1,2+1,2					

[POZYCJA]
id=45453005
pd=KNR 4-01 0336-0700	KNR	4-01 0336-0700	4-01	0336-0700		0
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w  ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=29.83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NADPROŻE N1		
wo=3.7	1	2*1,85					
ko=	NADPROŻE N2		
wo=3.75	1	1*3,75					
ko=	NADPROŻE N3		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N4		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N5		
wo=3.5	1	2*1,75					
ko=	NADPROŻE N6		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N7		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N8		
wo=3.48	1	2*1,74					
ko=	NADPROŻE N9		
wo=3.08	1	2*1,54					

[POZYCJA]
id=45453006
pd=KNR 4-01 0349-0200	KNR	4-01 0349-0200	4-01	0349-0200		0
na=Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na  zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13.155
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=1.17	1	3,25*0,18*2					
ko=	pom.02		
wo=4.132	1	1,82*0,12*2,73+1*0,12*2,73+6,68*0,12*2,65+1,23*2,05*0,43					
ko=	pom.03		
wo=2.517	1	1*0,12*2,0+2,34*0,12*2,0+2,6*0,12*2,53+1,05*2,05*0,43					
ko=	pom.04		
wo=1.495	1	1,86*0,12*2,55+1,05*0,43*2,05					
ko=	pom.05		
wo=0.926	1	1,05*2,05*0,43					
ko=	pom.06		
wo=0.625	1	1,22*2,05*0,25					
ko=	pom.07		
wo=2.29	1	1,05*2,05*0,43+1,75*0,12*2,2+1*0,12*2,2+0,88*0,33*2,2					

[POZYCJA]
id=45453007
pd=KNR 4-01 0332-0500	KNR	4-01 0332-0500	4-01	0332-0500		0
na=Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian o grubości 1/2 cegły na  zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18.67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=10.72	1	2,68+2,68+2,68+2,68					
ko=	pom.1.1		
wo=7.95	1	2,65+2,65+2,65					

[POZYCJA]
id=45453008
pd=KNR 4-01 0422-0500	KNR	4-01 0422-0500	4-01	0422-0500		0
na=Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=19.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	19,1					

[POZYCJA]
id=45453009
pd=KNR 4-01 0819-1500	KNR	4-01 0819-1500	4-01	0819-1500		0
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=47.992
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.03		
wo=14.851	1	5,87*2,53					
ko=	pom.04		
wo=10.481	1	4,11*2,55					
ko=	pom.07		
wo=22.66	1	10,3*2,2					

[POZYCJA]
id=45453010
pd=KNR 4-01 0811-0700	KNR	4-01 0811-0700	4-01	0811-0700		0
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=126.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126.22	1	102,91+23,31					

[POZYCJA]
id=45453011
pd=KNR 4-01 0354-1100	KNR	4-01 0354-1100	4-01	0354-1100		0
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych  zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=13.29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.29	1	11,29+2					

[POZYCJA]
id=45453012
pd=KNR 4-01 0354-1100	KNR	4-01 0354-1100	4-01	0354-1100		0
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych  wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13.29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.29	1	2,12+2,2+1,07+1,57+1,7+1,62+1,01+2					

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453088
nu=1.2
cpv=45262520-2
wn=			

[POZYCJA]
id=45453013
pd=KNR 4-01 0313-0300	KNR	4-01 0313-0300	4-01	0313-0300		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z  wykuciem gniazd dla belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.262
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NADPROŻE N1		
wo=0.034	1	2*0,43*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N2		
wo=0.02	1	2*0,25*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N3		
wo=0.034	1	2*0,43*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N4		
wo=0.026	1	2*0,33*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N5		
wo=0.034	1	2*0,43*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N6		
wo=0.026	1	2*0,33*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N7		
wo=0.034	1	2*0,43*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N8		
wo=0.02	1	2*0,25*0,2*0,2					
ko=	NADPROŻE N9		
wo=0.034	1	2*0,43*0,2*0,2					

[POZYCJA]
id=45453014
pd=KNR 4-01 0313-0200	KNR	4-01 0313-0200	4-01	0313-0200		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z  wykuciem bruzd dla belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NADPROŻE N1		
wo=0.159	1	1,85*0,43*0,2					
ko=	NADPROŻE N2		
wo=0.188	1	3,75*0,25*0,2					
ko=	NADPROŻE N3		
wo=0.132	1	1,54*0,43*0,2					
ko=	NADPROŻE N4		
wo=0.102	1	1,54*0,33*0,2					
ko=	NADPROŻE N5		
wo=0.151	1	1,75*0,43*0,2					
ko=	NADPROŻE N6		
wo=0.102	1	1,54*0,33*0,2					
ko=	NADPROŻE N7		
wo=0.132	1	1,54*0,43*0,2					
ko=	NADPROŻE N8		
wo=0.087	1	1,74*0,25*0,2					
ko=	NADPROŻE N9		
wo=0.132	1	1,54*0,43*0,2					

[POZYCJA]
id=45453015
pd=KNR 4-01 0313-0400	KNR	4-01 0313-0400	4-01	0313-0400		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=26.43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NADPROŻE N1		
wo=3.3	1	2*1,65					
ko=	NADPROŻE N2		
wo=3.55	1	1*3,55					
ko=	NADPROŻE N3		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N4		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N5		
wo=3.1	1	2*1,55					
ko=	NADPROŻE N6		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N7		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N8		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N9		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=			

[POZYCJA]
id=45453016
pd=KNR 2-05 0208-0400	KNR	2-05 0208-0400	2-05	0208-0400		0
na=Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu  do 50,0 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	30/1000					

[POZYCJA]
id=45453017
pd=KNR 4-01 0313-0600	KNR	4-01 0313-0600	4-01	0313-0600		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.  Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako  oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=26.43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NADPROŻE N1		
wo=3.3	1	2*1,65					
ko=	NADPROŻE N2		
wo=3.55	1	1*3,55					
ko=	NADPROŻE N3		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N4		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N5		
wo=3.1	1	2*1,55					
ko=	NADPROŻE N6		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N7		
wo=2.68	1	2*1,34					
ko=	NADPROŻE N8		
wo=3.08	1	2*1,54					
ko=	NADPROŻE N9		
wo=2.68	1	2*1,34					

[POZYCJA]
id=45453018
pd=KNR 4-01 0304-0200	KNR	4-01 0304-0200	4-01	0304-0200		0
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z  bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-  wapiennej /wapno suchogaszone/
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.558
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.02		
wo=3.18	1	10*2,65*0,12					
ko=	pom.03		
wo=0.443	1	0,9*2,05*0,24					
ko=	pom.04		
wo=0.182	1	0,4*2,53*0,18					
ko=	pom.08		
wo=1.015	1	0,9*0,55*2,05					
ko=	pom.06		
wo=0.642	1	0,24*0,15*2,0+2,16*2,2*0,12					
ko=	pom.07		
wo=1.082	1	1,8*2,2*0,12+1,15*2,2*0,24					
ko=	pom.1.02		
wo=5.014	1	2*1,5*0,55+0,18*2,65*4,04+0,12*2,65*4,52					

[POZYCJA]
id=45453019
pd=KNR-I 0-14 2010-0600		KNR-I 0-14 2010-0600 		KNR-I 0-14 2010-0600 		0
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia  na rusztach metalowych pojedyńczych z pokryciem obustronnym,  dwuwarstwowe 100-101
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16.39	1	16,390					
ko=			

[POZYCJA]
id=45453020
pd=KNR 2-05 1003-0300	KNR	2-05 1003-0300	2-05	1003-0300		0
na=Montaż blachy gr.2mm - wzmocnienie ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=257.323
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=257.323	1	16,39*15,7					

[ELEMENT 2]
na=Tynkowanie 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45410000
nu=1.3
cpv=45410000-4
wn=			

[POZYCJA]
id=45453021
pd=KNR 4-01 0711-0201	KNR	4-01 0711-0201	4-01	0711-02	01	0
na=Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-  wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach  prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno  miejsce-2m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=162.439
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=10.625	1	0,5*(2+1,35+2)+(3,25*2)+0,2*(2+3,25+2)					
ko=	pom.02		
wo=28.7	1	10*2,65+0,44*(2+2+1)					
ko=	pom.10		
wo=4.932	1	1,8*2,74					
ko=	pom.09		
wo=12.111	1	4,57*2,65					
ko=	pom.08		
wo=8.235	1	3,05*2,7					
ko=	pom.03		
wo=7.455	1	0,9*2,05*2+0,5*2,53+0,5*(2+2+1)					
ko=	pom.04		
wo=2.721	1	0,42*2,55+0,33*(2+2+1)					
ko=	pom.05		
wo=3.32	1	(0,26+0,15+0,15)*2,0+0,44*(2+2+1)					
ko=	pom.06		
wo=10.804	1	2,16*2,2*2+0,26*(2+2+1)					
ko=	pom.07		
wo=22.968	1	(1,8+1,15+1,15+1,8)*2,2*0,8*2+0,44*(2+2+1)					
ko=	pom.011		
wo=2.2	1	0,44*(2+2+1)					
ko=	pom.1.02		
wo=48.368	1	2*1,5+2*2,65*4,04+2*2,65*4,52					

[ELEMENT 2]
na=Pokrywanie podłóg i ścian 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45430000
nu=1.4
cpv=45430000-0
wn=			

[POZYCJA]
id=45453022
pd=NNRNKB 2-02U 1134-0101	NNRNKB	2-02U 1134-0101	2-02U	1134-01	01	0
na=Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=126.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126.22	1	102,91+23,31					

[POZYCJA]
id=45453023
pd=NNRNKB 2-02U 1130-0201	NNRNKB	2-02U 1130-0201	2-02U	1130-02	01	0
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy  samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w  pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=24.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.02		
wo=13.65	1	13,65					
ko=	pom.08		
wo=11.13	1	11,13					

[POZYCJA]
id=45453024
pd=NNRNKB 2-02U 1130-0301	NNRNKB	2-02U 1130-0301	2-02U	1130-03	01	0
na=Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy  wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej  "CERESIT CN 72"  (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=45

[PRZEDMIAR]
wo=24.78	1	24,78					

[POZYCJA]
id=45453025
pd=NNRNKB 2-02U 1134-0201	NNRNKB	2-02U 1134-0201	2-02U	1134-02	01	0
na=Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=463.702
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=30.044	1	11,6*2,59					
ko=	pom.02		
wo=62.275	1	23,5*2,65					
ko=	pom.03		
wo=48.085	1	9,73*2,53+2,7*3,26+5,82*2,52					
ko=	pom.04		
wo=16.397	1	6,43*2,55					
ko=	pom.05		
wo=17	1	6,8*2,5					
ko=	pom.06		
wo=18.48	1	8,4*2,2					
ko=	pom.07		
wo=29.832	1	8,24*2,2+5,32*2,2					
ko=	pom.08		
wo=39.555	1	14,65*2,7					
ko=	pom.09		
wo=38.028	1	14,35*2,65					
ko=	pom.10		
wo=23.4	1	8,54*2,74					
ko=	pom.11		
wo=44.2	1	17*2,6					
ko=	pom.1.01		
wo=30.581	1	2,65*(4,52+4,52+1,25+1,25)					
ko=	pom.1.02		
wo=32.913	1	2,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
ko=	pom.1.03		
wo=32.913	1	2,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
wo=-0.001	1	-0.001	korekta obmiaru				

[POZYCJA]
id=45453026
pd=KNR-I 0-12 0829-0100		KNR-I 0-12 0829-0100 		KNR-I 0-12 0829-0100 		0
na=Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi  na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=143.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.03		
wo=31.1	1	9,73*2+5,82*2					
ko=	pom.04		
wo=12.86	1	6,43*2					
ko=	pom.07		
wo=27.12	1	8,24*2+5,32*2					
ko=	pom.1.01		
wo=23.08	1	2,0*(4,52+4,52+1,25+1,25)					
ko=	pom.1.02		
wo=24.84	1	2,0*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
ko=	pom.1.03		
wo=24.84	1	2,0*(4,04+4,04+2,17+2,17)					

[POZYCJA]
id=45453027
pd=KNR-I 0-12 0829-0900		KNR-I 0-12 0829-0900 		KNR-I 0-12 0829-0900 		0
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą  kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=143.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=143.84	1	143,84					

[POZYCJA]
id=45453028
pd=KNR-I 0-12 1120-0100		KNR-I 0-12 1120-0100 		KNR-I 0-12 1120-0100 		0
na=Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni  sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z  przecinaniem płytek układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=107.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=11.6	1	11,6					
ko=	pom.02		
wo=23.5	1	23,5					
ko=	pom.03		
wo=2.7	1	2,7					
ko=	pom.04		
wo=0	1	0					
ko=	pom.05		
wo=6.8	1	6,8					
ko=	pom.06		
wo=8.4	1	8,4					
ko=	pom.07		
wo=0	1	0					
ko=	pom.08		
wo=14.65	1	14,65					
ko=	pom.09		
wo=14.35	1	14,35					
ko=	pom.10		
wo=8.54	1	8,54					
ko=	pom.11		
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=45453029
pd=KNR-I 0-12 1120-0500		KNR-I 0-12 1120-0500 		KNR-I 0-12 1120-0500 		0
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30  cm,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej  metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=107.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=107.54	1	107,54					

[POZYCJA]
id=45453030
pd=KNR-I 0-12 1118-0100		KNR-I 0-12 1118-0100 		KNR-I 0-12 1118-0100 		0
na=Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni  sztucznych układanych na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=129.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=129.88	1	102,91+2,7*0,3+5,8*0,3+2,2*0,3+1,5*0,3+23,31					

[POZYCJA]
id=45453031
pd=KNR-I 0-12 1118-0900		KNR-I 0-12 1118-0900 		KNR-I 0-12 1118-0900 		0
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej  metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=129.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=129.88	1	106,57+23,31					

[ELEMENT 2]
na=Nakładanie powierzchni kryjących 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45442000
nu=1.5
cpv=45442000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=45453032
pd=KNR-W 4-01 1216-0100	KNR-W	4-01 1216-0100	4-01	1216-0100		0
na=Zabezpieczenie podłóg ,okien  folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=148.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=148.45	1	125,14+23,31					

[POZYCJA]
id=45453033
pd=KNR-W 4-01 1204-0800	KNR-W	4-01 1204-0800	4-01	1204-0800		0
na=Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem  nierównośći (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=468.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	sufity		
wo=125.14	1	102,91+6,76+8,45+3,27+3,75					
wo=23.31	1	23,31					
ko=	ściany		
ko=	pom.01		
wo=30.044	1	11,6*2,59					
ko=	pom.02		
wo=62.275	1	23,5*2,65					
ko=	pom.03		
wo=16.985	1	9,73*0,53+2,7*3,26+5,82*0,52					
ko=	pom.04		
wo=3.537	1	6,43*0,55					
ko=	pom.05		
wo=17	1	6,8*2,5					
ko=	pom.06		
wo=18.48	1	8,4*2,2					
ko=	pom.07		
wo=2.712	1	8,24*0,2+5,32*0,2					
ko=	pom.08		
wo=39.555	1	14,65*2,7					
ko=	pom.09		
wo=38.028	1	14,35*2,65					
ko=	pom.10		
wo=23.4	1	8,54*2,74					
ko=	pom.11		
wo=44.2	1	17*2,6					
ko=	pom.1.01		
wo=7.501	1	0,65*(4,52+4,52+1,25+1,25)					
ko=	pom.1.02		
wo=8.073	1	0,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
ko=	pom.1.03		
wo=8.073	1	0,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
wo=-0.001	1	-0.001	korekta obmiaru				

[POZYCJA]
id=45453034
pd=NNRNKB 2-02U 1134-0101	NNRNKB	2-02U 1134-0101	2-02U	1134-01	01	0
na=Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=148.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=148.45	1	125,14+23,31					

[POZYCJA]
id=45453035
pd=KNR-W 4-01 1204-0200	KNR-W	4-01 1204-0200	4-01	1204-0200		0
na=Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi starych  tynków  wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=319.862
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.01		
wo=30.044	1	11,6*2,59					
ko=	pom.02		
wo=62.275	1	23,5*2,65					
ko=	pom.03		
wo=16.985	1	9,73*0,53+2,7*3,26+5,82*0,52					
ko=	pom.04		
wo=3.537	1	6,43*0,55					
ko=	pom.05		
wo=17	1	6,8*2,5					
ko=	pom.06		
wo=18.48	1	8,4*2,2					
ko=	pom.07		
wo=2.712	1	8,24*0,2+5,32*0,2					
ko=	pom.08		
wo=39.555	1	14,65*2,7					
ko=	pom.09		
wo=38.028	1	14,35*2,65					
ko=	pom.10		
wo=23.4	1	8,54*2,74					
ko=	pom.11		
wo=44.2	1	17*2,6					
ko=	pom.1.01		
wo=7.501	1	0,65*(4,52+4,52+1,25+1,25)					
ko=	pom.1.02		
wo=8.073	1	0,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
ko=	pom.1.03		
wo=8.073	1	0,65*(4,04+4,04+2,17+2,17)					
wo=-0.001	1	-0.001	korekta obmiaru				

[POZYCJA]
id=45453036
pd=KNR-W 4-01 1204-0100	KNR-W	4-01 1204-0100	4-01	1204-0100		0
na=Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi starych  tynków  wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=148.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=148.45	1	125,14+23,31					

[POZYCJA]
id=45453037
pd=KNR 4-01 1215-0800	KNR	4-01 1215-0800	4-01	1215-0800		0
na=Mycie posadzek po robotach malarskich
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=148.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=148.45	1	125,14+23,31					

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45421000
nu=1.6
cpv=45421000-4
wn=			

[POZYCJA]
id=45453038
pd=NNRNKB 2-02U 1026-0600	NNRNKB	2-02U 1026-0600	2-02U	1026-0600		0
na=Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z  przekładką termiczną systemu PI 50 (Orgbud W-wa)  D1- EI30
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.877	1	1,37*2,1					

[POZYCJA]
id=45453039
pd=NNRNKB 2-02U 1026-0600	NNRNKB	2-02U 1026-0600	2-02U	1026-0600		0
na=Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z  przekładką termiczną systemu PI 50 (Orgbud W-wa)  D2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.877	1	1,37*2,1					

[POZYCJA]
id=45453040
pd=KNR-W 2-02 1025-0100	KNR-W	2-02 1025-0100	2-02	1025-0100		0
na=Ościeżnice drzwiowe sysemowe  D3,D4,D5,D6,D7,D9,D10,D12
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	8+2					

[POZYCJA]
id=45453041
pd=KNR-W 2-02 1022-0100	KNR-W	2-02 1022-0100	2-02	1022-0100		0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe  wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone  D3,D4,D5,D6,D7,D9,D10,D12
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=17.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	D3		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D4		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D5		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D6		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D7		
wo=1.6	1	0,8*2					
ko=	D9		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D10		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D12		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D1- 1 piętro		
wo=1.8	1	0,9*2					
ko=	D2 - 1 piętro		
wo=1.8	1	0,9*2					

[POZYCJA]
id=45453042
pd=KNR 2-02 1204-0400	KNR	2-02 1204-0400	2-02	1204-0400		0
na=Drzwi  przeciwpożarowe,jednostronne o powierzchni  ponad 2 m2.,D11
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.184
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.184	1	1,04*2,1					

[POZYCJA]
id=45453043
pd=KNR 2-02 1204-0100	KNR	2-02 1204-0100	2-02	1204-0100		0
na=Drzwi stalowe D8
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10.878
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.878	1	2,59*2,1*2					

[POZYCJA]
id=45453044
pd=NNRNKB 2-02U 1025-0401	NNRNKB	2-02U 1025-0401	2-02U	1025-04	01	0
na=Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z  wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi  (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16.807
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	O1		
wo=3.111	1	2,02*1,54					
ko=	O2		
wo=3.255	1	2,1*1,55					
ko=	O3		
wo=3.785	1	0,87*1,45+0,87*1,45*2					
ko=	O4		
wo=2.132	1	1,47*1,45					
ko=	O5		
wo=2.32	1	1,6*1,45					
ko=	O6		
wo=2.204	1	1,52*1,45					

[POZYCJA]
id=45453045
pd=NNRNKB 2-02U 1025-0301	NNRNKB	2-02U 1025-0301	2-02U	1025-03	01	0
na=Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z  wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi  (Orgbud W-wa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.582
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	O7		
wo=0.582	1	0,91*0,64					
ko=			

[POZYCJA]
id=45453046
pd=KNR 4-01 0321-0200	KNR	4-01 0321-0200	4-01	0321-0200		0
na=Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5  w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=45453047
pd=KNR 4-01 0321-0100	KNR	4-01 0321-0100	4-01	0321-0100		0
na=Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w  ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2					

[ELEMENT 2]
na=Roboty elewacyjne 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45443000
nu=1.7
cpv=45443000-4
wn=			

[POZYCJA]
id=45453048
pd=KNR-I 0-23 2612-0200		KNR-I 0-23 2612-0200 		KNR-I 0-23 2612-0200 		0
na=Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER.  Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=11.214
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.214	1	0,2*(1,54+2,02+1,54+1,55+21+1,55+1,45+0,87+1,45+1,45+1,47+1,45+1,45+1,6+1,45+1,45+1,52+1,45+0,64+0,91+0,64)+0,2*(1,47+1,47+1,47+1,47+0,87+0,87)					

[POZYCJA]
id=45453049
pd=KNR-I 0-23 2612-0700		KNR-I 0-23 2612-0700 		KNR-I 0-23 2612-0700 		0
na=Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER.  Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11.214
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.214	1	11,214					

[POZYCJA]
id=45453050
pd=NNRNKB 2-02U 0541-0200	NNRNKB	2-02U 0541-0200	2-02U	0541-0200		0
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w  rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)  parapety zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.316
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.316	1	11.29*0,4+2*0,4					

[POZYCJA]
id=45453051
pd=KNR-I 0-23 2612-0800		KNR-I 0-23 2612-0800 		KNR-I 0-23 2612-0800 		0
na=Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER.  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=56.07
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.07	1	1,54+2,02+1,54+1,55+21+1,55+1,45+0,87+1,45+1,45+1,47+1,45+1,45+1,6+1,45+1,45+1,52+1,45+0,64+0,91+0,64+1,47*4+0,87+0,87					

[POZYCJA]
id=45453052
pd=KNR-I 0-23 0931-0100		KNR-I 0-23 0931-0100 		KNR-I 0-23 0931-0100 		0
na=Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11.214
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.214	1	11,214					

[POZYCJA]
id=45453053
pd=KNR-I 0-23 0931-0400		KNR-I 0-23 0931-0400 		KNR-I 0-23 0931-0400 		0
na=Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku  mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na ościeżach o  szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11.214
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.214	1	11,214					

[POZYCJA]
id=45453054
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna 		Kalkulacja własna 		0
na=Zakup i montaż logo POLICJA
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=MASZT 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453087
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45262520
nu=2.1
cpv=45262520-2
wn=			

[POZYCJA]
id=45453055
pd=KNR 4-01 0313-0300	KNR	4-01 0313-0300	4-01	0313-0300		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z  wykuciem gniazd dla belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.108
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	4*0,3*0,3*0,3					

[POZYCJA]
id=45453056
pd=KNR 4-01 0313-0400	KNR	4-01 0313-0400	4-01	0313-0400		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	B1		
wo=3.3	1	3,3					
ko=	B2		
wo=4.04	1	2,02+2,02					

[POZYCJA]
id=45453057
pd=KNR 4-01 0313-0600	KNR	4-01 0313-0600	4-01	0313-0600		0
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.  Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako  oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.04	1	4,04					

[POZYCJA]
id=45453058
pd=						0
na=Kalkulacja własna - montaż masztu antenowego wraz z odciągami
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Naprawa i konserwacja dachów  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45261900
nu=2.2
cpv=45261900-3
wn=			

[POZYCJA]
id=45453059
pd=KNR 4-01 0515-0200	KNR	4-01 0515-0200	4-01	0515-0200		0
na=Uzupełnienie pokrycia dwoma warstwami papy asfaltowej dachów  betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20.8	1	4,16*5					

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  WYPOSAŻENIE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45450000
nu=3
cpv=45450000-6
wn=			

[ELEMENT 2]
na=POM.011 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453089
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=45453060
pd=						0
na=krzesło obrotowe, w całości tapicerowane, mechanizm synchro,  wysuw siedziska, regulowane podłokietniki, kółka miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453061
pd=						0
na=krzesło stacjonarne, tworzywowe, z podłokietnikami i pulpitem
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=45453062
pd=						0
na=szafa aktowa 5OH 80x42x188
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453063
pd=						0
na=szafa aktowa 2OH 80x42x77
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453064
pd=						0
na=kontener podbiurkowy 3 szufladowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453065
pd=						0
na=biurko prostokątne 200x80x74
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453066
pd=						0
na=biurko prostokątne 160x60x74
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453067
pd=						0
na=biurko prostokątne 140x60x74
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=POM.09 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453090
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=45453068
pd=						0
na=krzesło obrotowe, w całości tapicerowane, mechanizm synchro,  wysuw siedziska, regulowane podłokietniki, kółka miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453069
pd=						0
na=krzesło stacjonarne, tworzywowe, z podłokietnikami i pulpitem
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453070
pd=						0
na=szafa aktowa 5OH 80x42x188
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453071
pd=						0
na=szafa aktowa 2OH 80x42x77
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453072
pd=						0
na=kontener podbiurkowy 3 szufladowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45453073
pd=						0
na=biurko prostokątne 160x80x74
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 2]
na=POM.08 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45453091
nu=3.3
wn=			

[POZYCJA]
id=45453074
pd=						0
na=krzesło obrotowe, w całości tapicerowane, mechanizm synchro,  wysuw siedziska, regulowane podłokietniki, kółka miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453075
pd=						0
na=krzesło stacjonarne, tworzywowe, z podłokietnikami i pulpitem
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=45453076
pd=						0
na=szafa aktowa 5OH 80x42x188
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453077
pd=						0
na=kontener podbiurkowy 3 szufladowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45453078
pd=						0
na=biurko prostokątne 160x80x74
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  ZAGOSPODAROWANIE ZEWNĘTRZNE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=45233253
nu=4
cpv=45233253-7
wn=			

[POZYCJA]
id=45453079
pd=KNR 2-31 0807-0300	KNR	2-31 0807-0300	2-31	0807-0300		0
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonow.14x12cm lub żużlowej  14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem  spoin zaprawą cement.w torowiskach tramwaj.
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	4,0*2,2					

[POZYCJA]
id=45453080
pd=KNR 2-31 0802-0500	KNR	2-31 0802-0500	2-31	0802-0500		0
na=Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o  grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	8,8					

[POZYCJA]
id=45453081
pd=KNR 2-31 0401-0200	KNR	2-31 0401-0200	2-31	0401-0200		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20  cm. Kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=45453082
pd=KNR 2-31 0407-0500	KNR	2-31 0407-0500	2-31	0407-0500		0
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=45453083
pd=KNR 2-31 0402-0300	KNR	2-31 0402-0300	2-31	0402-0300		0
na=Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.52	1	13*0,04					

[POZYCJA]
id=45453084
pd=KNR 2-31 0103-0200	KNR	2-31 0103-0200	2-31	0103-0200		0
na=Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	4*2,2					

[POZYCJA]
id=45453085
pd=KNR 2-31 0107-0200	KNR	2-31 0107-0200	2-31	0107-0200		0
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym.  Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po  zagęszczeniu ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.452
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.452	1	0,15*4,4*2,2					

[POZYCJA]
id=45453086
pd=KNR 2-31 0511-0300	KNR	2-31 0511-0300	2-31	0511-0300		0
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm  układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn  Informacyjny nr 8/96)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	4,0*2,2					

