[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	13.09.1
nan=
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Urząd Gminy Wilczyn
ai=
nw=
aw=
nfn=Biuro Kosztorysowe DELTA
afn=62-050 Mosina, ul.Pożegowska 27A
nb=Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki 53/3, obręb Kaliska, gmina Wilczyn
ab=działka nr 53/3, obręb Kaliska, gmina Wilczyn
br=Budowlane
nk=

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Stopnie kominiarskie wraz z dachówką wspornikową
id=0000001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Wyposażenie łazienek w uchwyty dla niepełnosprawnych, malowane proszkowo, tj:  poręcz kątowa stała 30x61 cm przy wc - 1 szt; poręcz ścienna łukowa uchylna dł.60 cm przy umywalce - 1 szt; poręcz ścienna łukowa stała dł.60 cm przy umywalce - 1 szt
id=0000001 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Ławy kominiarskie stalowe dł.80 cm
id=0000001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Lustro ścienne wiszące uchylne
id=0000002 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Mata strukturalna pod blachę tytan-cynk
id=0000010 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Schody na strych, drewniane opuszczane 70x130 cm
id=0000100 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Kotwa stalowa ocynkowana fi 16 mm do mocowania murłat
id=0010000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Podokienniki zewnętrzne szer.w rozwinięciu do 30 cm z blachy tytan-cynk
id=0010000 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Ścianki systemowe z drzwiami z laminatu, odporne na działanie wody - do pom.sanitarnych
id=0100001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Gaz płynny propan-butan
id=1020100 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Pręty zbrojeniowe
id=1102310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Druty stalowe ciągnione żarzone CZ
id=1120699 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60
id=1200218 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Blacha tytan-cynk 0,60 mm
id=1210106 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Blacha tytan-cynk gr.0,60 mm
id=1210106 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe, malowane w kolorze jasnym, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, z kompletem okuć - wg projektu ozn.D1
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, pełne, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz4
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz2
id=1311801 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz1
id=1311802 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz3
id=1311802 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Ścianka wewnętrzna z kształtowników PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi, szklona szkłem bezpiecznym, kolor antracyt
id=1312199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Łączniki wzdłużne lw 60x110
id=1325011 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Łączniki krzyżowe lk 60x60
id=1325012 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Pręt mocujący
id=1325013 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Wieszak w 60x100
id=1325018 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK
id=1325404 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK
id=1325414 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Siatka fi 3 10x10 cm
id=1331799 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Uchwyt do rur spustowych fi 100
id=1342902 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Uchwyt do rynien półokrągłych fi 150
id=1343004 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Wkręty, gwoździe do płyt gips
id=1343599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Rolety drzwiowe wraz z kasetami, w kolorze jak drzwi, z napędem sterowanym elektrycznie
id=1352520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Rolety nadokienne wraz z kasetami, w kolorze jak okna, z napędem sterowanym elektrycznie
id=1352520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Rynna półokrągła z blachy OC fi 150
id=1356004 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Rura spustowa okrągła z bl cynk fi 100
id=1356112 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Narożniki stal z kątownika
id=1360490 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa
id=1470901 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa
id=1470999 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Masa uszczelniająca "Silikon"
id=1471201 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn
id=1471399 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Farby akrylowe zmywalne o podwyższonej odporności na ścieranie. Farby kolorowe
id=1518120 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Farby akrylowe. Kolor biały
id=1518120 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Lakierobejca impregnująca
id=1522199 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Masa klejowa do płytek
id=1552602 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Folia dachowa paroprzepuszczalna
id=1560102 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Folia izolacyjna budowlana 0,2 mm
id=1560102 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Folia izolacyjna budowlana 0,3 mm
id=1560102 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Folia wiatroizolacyjna elewacyjna
id=1560102 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Płyta PCW nieplastyfikowana g=5
id=1562304 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS100-038 grub 8 cm
id=1562537 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Płyty styropianowe EPS70-038
id=1562620 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Styropian o obniżonej chłonności wody Aqua EPS-P 120
id=1562620 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Płyta styropianowa EPS70-038
id=1562622 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Dyble plastikowe
id=1565620 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Okno z kształtowników PCW w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K
id=1589010 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Piaski do zapraw i wypraw
id=1601199 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Gips budowlany zwykły
id=1740101 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Gips budowlany szpachlowy
id=1740110 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Gipsy budowlane szpachlowe
id=1740110 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm
id=1750602 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Cegły budowlane pełne kl.15
id=1800199 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Blok wap-piask SILKA M12 34x12x19
id=1810302 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19
id=1810305 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Kompletne pokrycie dachu z dachówki ceramicznej
id=1820004 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Płytki klinkierowe ręcznie formowane gr.14 mm o wym. 240x71 mm np NF14 kolekcja Vascu nr 759
id=1840212 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Nadproża prefabrykowane L-19
id=1900199 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych fabrycznie wykończonych, w kolorze jak okleina okien, szer.do 30 cm 
id=1940795 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Bloczki betonowe M-6 38x25x12
id=2201003 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Emulsja asfaltowa Dysperbit
id=2300199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Masy asfaltowe izolacyjne
id=2300599 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Papy asfaltowe izolacyjne
id=2301000 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Papy termozgrzewalne podkładowa V60 S35
id=2301520 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Płyty z wełny mineralnej Panelrock gr.10+5 cm
id=2310499 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Płyty z wełny mineralnej miękkiej gr.10 cm
id=2310499 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Płyty z wełny mineralnej miękkiej gr.18 cm
id=2310499 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Podkład pod tynk
id=2351105 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Podkład pod tynk 
id=2351105 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Zaprawa klejowa do siatki
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Zaprawa klejowa do styropianu
id=2351121 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Tynk silikonowy gr.1,5 mm
id=2351142 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Środek gruntujący 
id=2351301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Zaprawa klejąca do płytek klinkierowych
id=2351331 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Zaprawa spoinująca do płytek klinkierowych
id=2351337 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Tynk na bazie żywic np.Sto-SuperLit
id=2351343 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Beton żwirowy C8/10
id=2370610 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Beton żwirowy C12/15
id=2370630 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Beton żwirowy C20/25
id=2370660 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Zaprawy wapienne
id=2380800 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Zaprawy  cementowo-wapienne
id=2380810 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowo-wapienne
id=2380810 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Zaprawy cementowe
id=2380820 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowa M-4
id=2380822 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka
id=2381811 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Zaprawy klejowe - suche mieszanki
id=2382399 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Płytki posadzkowe granitogres 60x60 cm
id=2521007 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Płytki ceramiczne ścienne 30x60
id=2530040 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
id=2602003 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3
id=2602013 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2
id=2642012 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Konstrukcja dachu z wiązarów deskowych
id=2642015 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Listwy i łaty iglaste nasycone
id=2644099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Płyty wiórowe OSB gr 15 mm
id=2660404 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Ościeżnica drewniana systemowa regulowana w okleinie drewnopodopnej 
id=2715299 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wypełnione płytą wiórową otworowaną, okleina drewnopodobna, komplet okuć - wg projektu
id=2729001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wypełnione płytą wiórową otworowaną, okleina drewnopodobna, komplet okuć, skrzydła otwierane na 180 stopni i skrzydła wahadłowe - wg projektu
id=2729001 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Listwy drewniane rusztu pod elewację drewnianą
id=2793901 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Belki drewniane rusztu ocieplenia pod elewację drewnianą
id=2793908 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Deski elewacyjne ze świerku skandynawskiego gr.19 mm
id=2794002 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm
id=3901001 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Siatki z włókna szklanego
id=3901199 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe korowane na stemple
id=3950099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Drewno opałowe szczapy
id=3950199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Przewód went kołowy F z PP do 200
id=6505602 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Kształtki went kołowe F z PP do 200
id=6505702 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Kratka wentylacyjna z PCV
id=6526001 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=Podpora kanału wentyl kołowego fi 200
id=6581104 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-6
id=6801501 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=Wkręty stalowe samogwintujące fi 6,3
id=6803508 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=Kołek kotwiący
id=8441402 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=8462699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniając
id=8501043 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=Kołki kotwiące
id=8990599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe
id=8990899 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=S	0
na=Koparka gąsienicowa 1,2 m3
id=11166 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 100 kM
id=11334 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=S	0
na=Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h
id=12522 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=S	0
na=Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg
id=34111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=S	0
na=Wyciąg szybowy 1,5 Mg
id=34212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=S	0
na=Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg
id=34312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg
id=34312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=S	0
na=Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg
id=34412 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=S	0
na=Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg
id=35111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=S	0
na=Srodek transportowy do 5,0 Mg
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=S	0
na=Środek transportowy 
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=S	0
na=Środek transportowy do 5,0 Mg
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=S	0
na=Pompa do betonu na samochodzie Stetter
id=44141 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=S	0
na=Giętarka mechaniczna do prętów
id=71212 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=S	0
na=Nożyce mechaniczne do prętów
id=71231 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=S	0
na=Prościarka automatyczna do prętów
id=71251 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze i ziemne

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami - zebranie warstwy ziemi wraz z wywozem urobku. Odległość wywozu skalkuluje Oferent
pd=		KNR 201-02-07-02-10
ob=103.5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zebranie ziemi o gr.30 cm
wo=	1	0,30*23,0*15,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.11309
np=0

[RMS 129]
nz=0.032
np=0

[RMS 143]
nz=0.0729
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy koparkami w gruncie kat 1-3 na odkład - wykopy pod fundamenty
pd=		KNR 201-02-16-05-00
ob=72.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod ławy
wo=	1	
wo=	1	0,80*(0,60+0,60)*(12,92+12,92+2,45+2,64)
wo=	1	0,80*(0,60+0,80)*(10,86+1,20+9,54+10,61+1,20+9,80)
ko=	Pod stopę
wo=	1	0,80*(0,60+1,52)*(0,60+1,0)
ko=	Minus dokop ręczny
wo=	1	-8,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.10356
np=0

[RMS 129]
nz=0.0216
np=0

[POZYCJA]
na=Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 - dokop ręczny
pd=		KNR 201-03-10-02-00
ob=8.08
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto 10% objętości wykopów
wo=	1	80,80*0,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.41
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypywanie mechaniczne wykopów gruntem z wykopów
pd=		KNR 201-02-30-01-10
ob=72.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	72,80+8,0
ko=	Minus zasypka ręczna
wo=	1	-8,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 130]
nz=0.0127
np=0

[POZYCJA]
na=Ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat 1-3
pd=		KNR 201-05-01-01-00
ob=8.08
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto 10% objętości mas ziemnych
wo=	1	80,80*0,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.167
np=0

[POZYCJA]
na=Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3
pd=		KNR 201-02-36-03-00
ob=80.8
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	72,80+8,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.10702
np=0

[RMS 131]
nz=0.031
np=0

[ELEMENT 1]
na=Fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje

[POZYCJA]
na=Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 gr.10 cm
pd=		KNR 202-11-01-01-00
ob=6.23
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,10*0,70*(12,92+12,92+2,45+2,64)
wo=	1	0,10*0,90*(10,86+1,20+9,54+10,61+1,20+9,80)
wo=	1	0,10*1,62*1,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.51
np=0

[RMS 88]
nz=1.03
np=1

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-02-01-00
ob=7.42
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ł2
wo=	1	0,40*0,60*(12,92+12,92+2,45+2,64)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=7.75
np=0

[RMS 29]
nz=0.53
np=1

[RMS 90]
nz=1.015
np=1

[RMS 100]
nz=0.007
np=1

[RMS 101]
nz=0.005
np=1

[RMS 116]
nz=0.004
np=1

[RMS 139]
nz=0.05
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-02-02-01
ob=13.83
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ł1
wo=	1	0,40*0,80*(10,86+1,20+9,54+10,61+1,20+9,80)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=5.66
np=0

[RMS 30]
nz=0.42
np=1

[RMS 90]
nz=1.015
np=1

[RMS 100]
nz=0.005
np=1

[RMS 101]
nz=0.004
np=1

[RMS 115]
nz=0.003
np=1

[RMS 140]
nz=0.03
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m3 z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-04-01-00
ob=0.61
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	SF1
wo=	1	0,40*1,52*1,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=8.58
np=0

[RMS 30]
nz=0.27
np=1

[RMS 90]
nz=1.015
np=1

[RMS 100]
nz=0.005
np=1

[RMS 101]
nz=0.005
np=1

[RMS 116]
nz=0.004
np=1

[RMS 141]
nz=0.04
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie elementów żelbetowych - fundamenty
pd=		KNR 202-02-90-02-01
ob=0.6
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	540,0/1000
wo=	1	0,61*0,100

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=44.9
np=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1

[RMS 135]
nz=0.8
np=0

[RMS 139]
nz=1.6
np=0

[RMS 145]
nz=4.8
np=0

[RMS 146]
nz=5.8
np=0

[RMS 147]
nz=4.3
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach
pd=		KNR 202-06-18-01-00
ob=24.46
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,30*(20,75+1,20+12,10+20,75+1,20+12,10+2,90+2,63)*1,1
wo=	1	0,25*0,64

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.106
np=0

[RMS 11]
nz=0.1
np=1

[RMS 75]
nz=1.15
np=1

[RMS 139]
nz=0.003
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ściany fundamentowe grub 25 cm z bloczków betonowych kl.15 na zaprawie cementowej
pd=		KNR 202-01-37-02-00
ob=44.56
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,60*(20,75+1,20+12,10+20,75+1,20+12,10+2,90+2,63)
ko=	Poszerzenie pod komin
wo=	1	0,60*0,64

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.95
np=0

[RMS 71]
nz=18.8
np=1

[RMS 94]
nz=0.04
np=1

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynki cementowe kategorii I wykonywane ręcznie - pod izolację pionową
pd=		KNR 202-08-03-01-00
ob=125.17
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	125,17

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2357
np=0

[RMS 95]
nz=0.0131
np=1

[RMS 135]
nz=0.0195
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważna - na ścianach fundamentowych 
pd=		KNR 202-06-03-01-00
ob=125.17
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Od wewnątrz
wo=	1	0,60*(20,75+1,20+12,10+20,75+1,20+12,10+2,90+2,63)
ko=	Od zewnątrz
wo=	1	1,10*(20,75+1,20+12,10+20,75+1,20+12,10+2,90+2,63)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1011
np=0

[RMS 72]
nz=0.5
np=1

[RMS 141]
nz=0.0005
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważna - nastepne dwie warstwy. Krotność=2
pd=		KNR 202-06-03-02-00
ob=125.17
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	125,17

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=2
ws=2

[RMS 1]
nz=0.0859
np=0

[RMS 72]
nz=1
np=1

[RMS 141]
nz=0.0004
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi o obniżonej chłonności wody np.Aqua EPS-P 120 lub równoważne o gr.15 cm na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=16.73
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,20*(21,53+0,53+1,20+1,55+12,70+21,24+0,43+21,53+1,20+1,73)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 55]
nz=0.1575
np=1

[RMS 82]
nz=6
np=1

[RMS 137]
nz=0.0135
np=0

[RMS 139]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przyklejenie siatki na ocieplonych ścianach z wykonaniem gładzi z zaprawy klejowej
pd=		KNR 202-26-12-06-60
ob=16.73
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	16,73

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6112
np=0

[RMS 81]
nz=4
np=1

[RMS 113]
nz=1.135
np=1

[RMS 137]
nz=0.007
np=0

[RMS 141]
nz=0.0052
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na ścianach fundamentowych
pd=		KNR 202-06-18-01-00
ob=24.46
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	24,46

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.106
np=0

[RMS 11]
nz=0.1
np=1

[RMS 75]
nz=1.15
np=1

[RMS 139]
nz=0.003
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcje murowe

[POZYCJA]
na=Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr.24 cm na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-01-04-09-40
ob=268.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany zewnetrzne
wo=	1	3,24*(21,22+9,32+1,20+0,54+1,74)*2-(1,20*2,10*7+1,20*1,40*2+1,20*0,50*5+1,20*2,50+1,20*2,50+1,20*2,10+0,90*2,10+0,90*2,10)
ko=	Ściany zewnetrzne
wo=	1	0,5*12,34*4,35*2+0,60*12,34*2
ko=	Ściany wewnetrzne
wo=	1	3,24*(2,27+0,24+2,87)-0,90*2,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.24
np=0

[RMS 66]
nz=15.3
np=1

[RMS 97]
nz=3.59
np=1

[RMS 136]
nz=0.29
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna
pd=		KNR 202-01-26-01-00
ob=14
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.62
np=0

[POZYCJA]
na=Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi
pd=		KNR 202-01-26-02-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.24
np=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych
pd=		KNR 202-01-26-05-00
ob=57
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,20*2+1,50*30+1,80*2+3,0*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 69]
nz=1.02
np=1

[RMS 135]
nz=0.02
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kominy wolnostojace wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cem-wapiennej
pd=		KNR 202-01-22-01-00
ob=4.61
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	(8,19+0,35)*0,90*0,38
wo=	1	(6,58+0,35)*0,64*0,38

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=14.32
np=0

[RMS 64]
nz=388
np=1

[RMS 92]
nz=0.261
np=1

[RMS 135]
nz=1.58
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki działowe do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych gr.12 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem nadproży
pd=		KNR 202-01-05-02-40
ob=119.26
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,25*(2,0+4,01+2,12+0,15+4,60+1,69+2,0+2,75+1,41+6,98+7,86+1,80+2,98+2,16)-0,90*2,10*10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.75
np=0

[RMS 65]
nz=15.3
np=1

[RMS 97]
nz=1.47
np=1

[RMS 136]
nz=0.12
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcje żelbetowe i stalowe

[POZYCJA]
na=Trzpienie żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu C20/25
pd=		KNR 202-02-11-01-00
ob=0.63
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,24*0,24*3,62*3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=20.17
np=0

[RMS 13]
nz=1.8
np=1

[RMS 30]
nz=0.63
np=1

[RMS 90]
nz=1.02
np=1

[RMS 100]
nz=0.02
np=1

[RMS 135]
nz=1.75
np=0

[RMS 140]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wieńce żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
pd=		KNR 202-02-11-04-00
ob=5.94
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	W1
wo=	1	0,24*0,24*(21,26+1,20+9,36+21,26+1,20+11,32+2,91+2,66)
ko=	Wieniec skośny ścian szczytowych
wo=	1	0,24*0,24*(7,50+7,40+0,67+0,37)*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=18.63
np=0

[RMS 13]
nz=2.5
np=1

[RMS 29]
nz=0.58
np=1

[RMS 90]
nz=1.02
np=1

[RMS 100]
nz=0.018
np=1

[RMS 101]
nz=0.009
np=1

[RMS 135]
nz=1.78
np=0

[RMS 141]
nz=0.07
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie elementów żelbetowych
pd=		KNR 202-02-90-02-01
ob=0.51
jm=Mg	034
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Trzpienie i wieńce
wo=	1	514,0/1000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=44.9
np=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1

[RMS 135]
nz=0.8
np=0

[RMS 139]
nz=1.6
np=0

[RMS 145]
nz=4.8
np=0

[RMS 146]
nz=5.8
np=0

[RMS 147]
nz=4.3
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja dachu drewnianego

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z 1-warstwy papy asfaltowej izolacyjnej na sucho
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=8.22
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pod murłatę
wo=	1	0,20*20,54*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 74]
nz=1.19
np=1

[RMS 135]
nz=0.0045
np=0

[RMS 141]
nz=0.0012
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kotew stalowych ocynkowanych fi 16 mm dla mocowania murłat
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=41.08
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,54*2/1,0

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Dach z prefabrykowanych wiązarów deskowych z drewna klasy C30 zaimpregnowanego
pd=		KNNR N002-04-04-03-00
ob=304
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	304,0

[RMS 1]
nz=0.25
np=0

[RMS 103]
nz=1
np=1

[RMS 135]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=15
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Deskowanie połaci dachowych deskami gr.25 mm zaimpregnowanymi
pd=		KNR 202-04-10-01-00
ob=303.99
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7,40*20,54*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.32
np=0

[RMS 30]
nz=0.08
np=1

[RMS 102]
nz=0.028
np=1

[RMS 135]
nz=0.01
np=0

[RMS 140]
nz=0.03
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Pokrycie dachowe

[POZYCJA]
na=Izolacja z folii dachowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
pd=		KNNR N002-06-04-02-00
ob=334.39
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7,40*20,54*2*1,1

[RMS 1]
nz=0.065
np=0

[RMS 48]
nz=1.1
np=1

[RMS 135]
nz=0.004
np=0

[RMS 148]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie ponad 24 cm - kontrłaty
pd=		KNR 202-04-10-04-00
ob=303.99
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	7,40*20,54*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.26
np=0

[RMS 29]
nz=0.07
np=1

[RMS 102]
nz=0.006
np=1

[RMS 104]
nz=0.003
np=1

[RMS 135]
nz=0.01
np=0

[RMS 141]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ołacenie połaci dachowych łatami o rozstawie ponad 24 cm - łaty
pd=		KNR 202-04-10-04-00
ob=304
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	304,0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.26
np=0

[RMS 29]
nz=0.07
np=1

[RMS 102]
nz=0.006
np=1

[RMS 104]
nz=0.008
np=1

[RMS 135]
nz=0.01
np=0

[RMS 141]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie kompletnego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej płaskiej w kolorze grafitowym, matowej
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=304
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	304,0

[RMS 1]
nz=1.3
np=0

[RMS 67]
nz=1.03
np=1

[POZYCJA]
na=Różne obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm ciemna patyna wraz z podkładką z maty strukturalnej
pd=		KNR 202-05-07-01-01
ob=53.22
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pas nadrynnowy
wo=	1	0,20*41,08
ko=	Attyki - elementy poziome
wo=	1	0,80*7,50*4
ko=	Attyki - elementy pionowe
wo=	1	(0,30+0,35+0,05)*7,50*4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.0137
np=0

[RMS 6]
nz=1.1
np=1

[RMS 14]
nz=0.055
np=1

[RMS 15]
nz=5.3
np=1

[RMS 94]
nz=0.002
np=1

[RMS 141]
nz=0.0067
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rynny dachowe półokrągłe z gotowych elementów z blachy tytan-cynk fi 15 cm, ciemna patyna
pd=		WKNR W202-05-22-02-00
ob=41.08
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	20,54*2

[RMS 1]
nz=0.455
np=0

[RMS 14]
nz=0.019
np=1

[RMS 33]
nz=2
np=1

[RMS 37]
nz=1.03
np=1

[RMS 140]
nz=0.0032
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury spustowe z gotowych elementów z blachy tytan-cynk fi 10 cm, ciemna patyna
pd=		WKNR W202-05-29-01-01
ob=16
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	4*4,0

[RMS 1]
nz=0.513
np=0

[RMS 14]
nz=0.0053
np=1

[RMS 32]
nz=0.33
np=1

[RMS 38]
nz=1.03
np=1

[RMS 140]
nz=0.0024
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rury wentylacyjne z blachy tytanowo-cynkowej lub systemowe dachowkowe, ciemna patyna
pd=		KNR 202-05-07-06-01
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.796
np=0

[RMS 14]
nz=0.076
np=1

[RMS 16]
nz=8.14
np=1

[RMS 141]
nz=0.0104
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Stopnie kominiarskie stalowe
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=28
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	28

[RMS 2]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Ławy kominiarskie stalowe dł.80 cm
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2

[RMS 4]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Obudowa kominów z płyty OSB na ruszcie wraz z ociepleniem wełną mineralną gr.10 cm
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=7.61
jm=m2	050
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Kominy - obudowa
wo=	1	1,45*(0,90+0,38)*2+1,0*0,48
ko=	Kominy - obudowa
wo=	1	1,50*(0,64+0,38)*2+0,74*0,48

[POZYCJA]
na=Różne obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm ciemna patyna wraz z podkładką z maty strukturalnej
pd=		KNR 202-05-07-01-01
ob=8.06
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Kominy
wo=	1	(1,20+0,30)*(0,90+0,38)*2*1,1+1,0*0,48*1,1
ko=	Kominy
wo=	1	(1,00+0,30)*(0,64+0,38)*2*1,1+0,74*0,48*1,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.0137
np=0

[RMS 6]
nz=1.1
np=1

[RMS 14]
nz=0.055
np=1

[RMS 15]
nz=5.3
np=1

[RMS 94]
nz=0.002
np=1

[RMS 141]
nz=0.0067
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS70-038 grub 10 cm na zaprawie klejowej - ściany szczytowe od strony poddasza
pd=		KNR 202-26-12-01-60
ob=68.49
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,5*12,34*4,35*2+0,60*12,34*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.329
np=0

[RMS 54]
nz=0.0525
np=1

[RMS 82]
nz=6
np=1

[RMS 137]
nz=0.0135
np=0

[RMS 140]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian
pd=		KNR 202-26-12-03-60
ob=273.96
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	68,49*4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0347
np=0

[RMS 57]
nz=1.04
np=1

[RMS 137]
nz=0.0002
np=0

[RMS 140]
nz=0.0002
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach
pd=		KNR 202-26-12-06-60
ob=68.49
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	68,49

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6112
np=0

[RMS 81]
nz=4
np=1

[RMS 113]
nz=1.135
np=1

[RMS 137]
nz=0.007
np=0

[RMS 140]
nz=0.0052
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr.18 cm w pasie dolnym konstrukcji drewnianej dachu wraz z wykonaniem rusztu sznurowego
pd=		KNR 202-06-13-03-00
ob=193.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	10,49*9,32+10,24*9,32

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[RMS 78]
nz=1.05
np=1

[RMS 135]
nz=0.0077
np=0

[RMS 141]
nz=0.0089
np=0

[RMS 148]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.10 cm na suficie podwieszonym
pd=		KNR 202-06-13-03-00
ob=193.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,20

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.095
np=0

[RMS 77]
nz=1.05
np=1

[RMS 135]
nz=0.0077
np=0

[RMS 141]
nz=0.0089
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja z 1-warstwy folii paroizolacyjnej gr.0,2 mm 
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=193.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,20

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 49]
nz=1.19
np=1

[RMS 135]
nz=0.0045
np=0

[RMS 139]
nz=0.0012
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na rusztach metalowych CD i UD podwójnych podwieszonych
pd=		WKNR W202-20-05-03-00
ob=193.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,20

[RMS 1]
nz=2.39
np=0

[RMS 23]
nz=0.52
np=1

[RMS 24]
nz=1.33
np=1

[RMS 25]
nz=0.91
np=1

[RMS 26]
nz=0.91
np=1

[RMS 27]
nz=0.4
np=1

[RMS 28]
nz=2.6
np=1

[RMS 34]
nz=18.5
np=1

[RMS 62]
nz=0.0003
np=1

[RMS 63]
nz=1.05
np=1

[RMS 112]
nz=1
np=1

[RMS 114]
nz=0.00064
np=1

[RMS 135]
nz=0.058
np=0

[RMS 141]
nz=0.0289
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na rusztach metalowych CDiUD - druga warstwa płyt
pd=		WKNR W202-20-05-04-00
ob=193.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,20

[RMS 1]
nz=0.494
np=0

[RMS 34]
nz=16
np=1

[RMS 61]
nz=0.00043
np=1

[RMS 63]
nz=1.05
np=1

[RMS 114]
nz=0.00028
np=1

[RMS 135]
nz=0.0075
np=0

[RMS 140]
nz=0.0124
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk cementowo-wapienny na ścianach kategorii III wykonany ręcznie
pd=		KNR 202-08-03-03-00
ob=428.79
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.01
wo=	1	3,0*(5,45+6,19+5,45)-(1,50*2,50+0,90*2,10)
ko=	1.02
wo=	1	3,0*(10,34+9,32+2,0)*2-(3,0*6,19+0,90*2,10)
ko=	1.03
wo=	1	3,0*(5,40+2,98)*2-0,90*2,10*2
ko=	1.04
wo=	1	3,0*(2,16+1,20)*2-0,90*2,10*4
ko=	1.05
wo=	1	3,0*(2,16+1,63)*2-0,90*2,10
ko=	1.06
wo=	1	3,0*(2,27+2,87+0,26)*2-0,90*2,10
ko=	1.07
wo=	1	3,0*(6,98+1,45)*2-0,90*2,10*5
ko=	1.08
wo=	1	3,0*(2,29+1,70+2,29+2,75)*2-0,90*2,10*3
ko=	1.09
wo=	1	3,0*(2,27+1,70+2,27+2,75)*2-0,90*2,10*3
ko=	1.10
wo=	1	3,0*(2,12+2,41)*2-0,90*2,10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6
np=0

[RMS 91]
nz=0.0027
np=1

[RMS 93]
nz=0.0227
np=1

[RMS 135]
nz=0.0378
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Tynk cementowo-wapienny na ościeżach kategorii III wykonany ręcznie
pd=		KNR 202-08-10-06-00
ob=1.3
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,20*(2,50+1,50+2,50)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.9574
np=0

[RMS 91]
nz=0.0027
np=1

[RMS 93]
nz=0.0239
np=1

[RMS 135]
nz=0.0397
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej (płynnej folii) w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni na powierzchniach poziomych i pionowych
pd=		KNR B002-03-04-02-00
ob=107.75
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Posadzki
wo=	1	
ko=	Pom.3,8,9,10
wo=	1	16,83+10,84+11,04+5,80
ko=	Ściany
wo=	1	
ko=	1.03
wo=	1	3,0*(5,40+2,98)*2-0,90*2,0*2
ko=	1.08
wo=	1	3,0*1,70
ko=	1.09
wo=	1	3,0*1,70
ko=	1.10
wo=	1	3,0*2,12

[RMS 1]
nz=0.21
np=0

[RMS 126]
nz=1.22
np=1

[RMS 140]
nz=0.01
np=0

[POZYCJA]
na=Licowanie ścian płytkami o wym.30x60 cm gr.10 mm mocowanymi na klej
pd=		KNNR N002-08-03-02-03
ob=169.74
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	1.03
wo=	1	3,0*(5,40+2,98)*2-0,90*2,0*2
ko=	1.06 fartuszek
wo=	1	0,60*0,60
ko=	1.08
wo=	1	3,0*(2,29+1,70+2,29+2,75)*2-0,90*2,0*3
ko=	1.09
wo=	1	3,0*(2,27+1,70+2,27+2,75)*2-0,90*2,0*3
ko=	1.10
wo=	1	3,0*(2,12+2,41)*2-0,90*2,0

[RMS 1]
nz=2.3
np=0

[RMS 47]
nz=4.8
np=1

[RMS 99]
nz=1.05
np=1

[RMS 133]
nz=0.0303
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach
pd=		KNR 202-08-15-06-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.5672
np=0

[RMS 60]
nz=0.0015
np=1

[RMS 61]
nz=0.0025
np=1

[RMS 114]
nz=0.0027
np=1

[RMS 135]
nz=0.0029
np=0

[RMS 140]
nz=0.0039
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i oscieżach
pd=		KNR 202-08-15-04-00
ob=260.35
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	428,79+1,30-169,74

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.5333
np=0

[RMS 39]
nz=0.043
np=1

[RMS 60]
nz=0.0015
np=1

[RMS 61]
nz=0.0025
np=1

[RMS 114]
nz=0.0027
np=1

[RMS 135]
nz=0.0029
np=0

[RMS 140]
nz=0.0043
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży 2-krotnie z zagruntowaniem farbami akrylowymi. Farby w kolorze białym - sufity
pd=		KNR 202-15-05-03-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1839
np=0

[RMS 45]
nz=0.276
np=1

[RMS 141]
nz=0.0003
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży farbami akrylowymi - dodatek za dalsze malowanie - sufity
pd=		KNR 202-15-05-04-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0529
np=0

[RMS 45]
nz=0.129
np=1

[RMS 141]
nz=0.0002
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży 2-krotnie z zagruntowaniem farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej odporności na ścieranie. Farby kolorowe wg projektu.
pd=		KNR 202-15-05-03-00
ob=260.35
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,35

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.1839
np=0

[RMS 44]
nz=0.276
np=1

[RMS 141]
nz=0.0003
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie podłoży farbami akrylowymi - dodatek za dalsze malowanie
pd=		KNR 202-15-05-04-00
ob=260.35
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	260,35

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0529
np=0

[RMS 44]
nz=0.129
np=1

[RMS 141]
nz=0.0002
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Schody na strych, drewniane opuszczane o wym.70x130 cm
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=5
np=0

[RMS 7]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Przewód wentylacyjny z PCV kołowy fi 150 podwieszony pod sufitem
pd=		KNR 217-01-27-02-10
ob=0.94
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,0*2*3,14*0,075

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.19
np=0

[RMS 52]
nz=0.005
np=1

[RMS 118]
nz=0.75
np=1

[RMS 119]
nz=0.28
np=1

[RMS 121]
nz=1.13
np=1

[RMS 122]
nz=0.14
np=1

[RMS 142]
nz=0.43
np=0

[RMS 148]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kratki wentylacyjne z PCV do kanałów murowanych
pd=		KNR 217-01-37-01-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.13
np=0

[RMS 120]
nz=1
np=1

[RMS 123]
nz=0.001
np=1

[RMS 142]
nz=0.1
np=0

[RMS 148]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, malowane proszkowo, tj:  poręcz kątowa stała 30x61 cm przy wc - 1 szt; poręcz ścienna łukowa uchylna dł.60 cm przy umywalce - 1 szt; poręcz ścienna łukowa stała dł.60 cm przy umywalce - 1 szt
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=3
np=0

[RMS 3]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Lustro ścienne wiszące uchylne dla niepełnosprawnych
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

[RMS 1]
nz=2
np=0

[RMS 5]
nz=1
np=1

[ELEMENT 1]
na=Podłoża i posadzki

[POZYCJA]
na=Podkład na gruncie z piasku gr.20 cm
pd=		KNR 202-11-01-07-02
ob=39.4
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,20*193,15*1,02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=4.52
np=0

[RMS 59]
nz=1.08
np=1

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podkład na gruncie z betonu C12/15 gr.10 cm
pd=		KNR 202-11-01-01-10
ob=19.7
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,10*193,15*1,02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.04
np=0

[RMS 89]
nz=1.03
np=1

[RMS 144]
nz=0.1
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma z folii PE gr.0,3 mm z wywinięciem na ściany
pd=		KNR 202-06-16-01-00
ob=212.47
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15*1,1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=2
ws=2

[RMS 1]
nz=0.0872
np=0

[RMS 50]
nz=1.19
np=1

[RMS 135]
nz=0.0045
np=0

[RMS 139]
nz=0.0012
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.15 cm
pd=		KNR 202-06-09-03-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0933
np=0

[RMS 53]
nz=1.05
np=1

[RMS 135]
nz=0.0032
np=0

[RMS 139]
nz=0.0047
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm zatarta na ostro
pd=		KNR 202-11-02-01-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.3732
np=0

[RMS 73]
nz=0.07
np=1

[RMS 89]
nz=0.0206
np=1

[RMS 117]
nz=0.12
np=1

[RMS 135]
nz=0.0309
np=0

[RMS 139]
nz=0.0003
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 7 cm. Krotność=5
pd=		KNR 202-11-02-03-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4.775
wm=5
ws=5

[RMS 1]
nz=0.0749
np=0

[RMS 89]
nz=0.0105
np=1

[RMS 135]
nz=0.0158
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zbrojenie warstwy wyrównawczej z betonu siatką stalową fi 3 mm o oczkach 10x10 cm
pd=		KNR 202-11-06-07-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.0775
np=0

[RMS 31]
nz=1.02
np=1

[RMS 135]
nz=0.0011
np=0

[RMS 141]
nz=0.0017
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Posadzki z płytek granitogres o wym.60x60 cm gr.10 mm na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-28-06-05-00
ob=193.15
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.791
np=0

[RMS 47]
nz=7.22
np=1

[RMS 96]
nz=0.27
np=1

[RMS 98]
nz=1.02
np=1

[RMS 135]
nz=0.03
np=0

[RMS 139]
nz=0.04
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Cokoliki z płytek granitogres na zaprawie klejowej
pd=		KNR 202-28-09-04-00
ob=251.1
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	193,15*1,3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.346
np=0

[RMS 47]
nz=0.54
np=1

[RMS 96]
nz=0.06
np=1

[RMS 98]
nz=0.103
np=1

[RMS 135]
nz=0.004
np=0

[RMS 139]
nz=0.006
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłoga poddasza z płyty OSB grub 2 x 15 mm mocowanej do konstrukcji dachu. Przyjęto pas szer.2,0 m na całej długości budynku
pd=		KNR 202-40-07-01-02
ob=41.46
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,0*(10,49+10,24)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=2
ws=2

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[RMS 105]
nz=1.1
np=1

[RMS 135]
nz=0.02
np=0

[RMS 141]
nz=0.03
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka okienna i drzwiowa

[POZYCJA]
na=Okno z kształtowników PCW w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K
pd=		KNR 202-10-25-03-00
ob=24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	O1
wo=	1	1,20*2,10*7
ko=	O2
wo=	1	1,20*1,40*2
ko=	O3
wo=	1	1,20*0,50*5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.639
np=0

[RMS 43]
nz=0.33
np=1

[RMS 58]
nz=1
np=1

[RMS 124]
nz=8.13
np=1

[RMS 132]
nz=0.03
np=0

[RMS 141]
nz=0.04
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rolety nadokienne wraz z kasetami, w kolorze jak okna, z napędem sterowanym elektrycznie
pd=		WKNR W202-10-38-01-00
ob=24
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	24,0

[RMS 1]
nz=0.5
np=0

[RMS 36]
nz=1
np=1

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz1
pd=		WKNR W202-10-40-02-00
ob=3.75
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz1
wo=	1	1,50*2,50*1

[RMS 1]
nz=3.31
np=0

[RMS 20]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.32
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 124]
nz=4.3
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 141]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz2
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=2.31
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz2
wo=	1	1,10*2,10*1

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 19]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.34
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 127]
nz=5
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 141]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz3
pd=		WKNR W202-10-40-02-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz3
wo=	1	1,20*2,0

[RMS 1]
nz=3.31
np=0

[RMS 21]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.32
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 124]
nz=4.3
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 141]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe w okleinie drewnopodobnej, pełne, zamki antywłamaniowe, z kompletem okuć - wg projektu ozn.Dz4
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=2.31
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dz2
wo=	1	1,10*2,10*1

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 18]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.34
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 127]
nz=5
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 141]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rolety drzwiowe wraz z kasetami, w kolorze jak drzwi, z napędem sterowanym elektrycznie
pd=		WKNR W202-10-38-01-00
ob=2.31
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Dla Dz2
wo=	1	1,10*2,10*1

[RMS 1]
nz=0.5
np=0

[RMS 35]
nz=1
np=1

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe, malowane w kolorze jasnym, szklone szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym z powłoką refleksyjną o U=<0,6 W/m2K, z kompletem okuć - wg projektu ozn.D1
pd=		WKNR W202-10-40-01-00
ob=2.4
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D1
wo=	1	1,20*2,0*1

[RMS 1]
nz=3.64
np=0

[RMS 17]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.34
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 127]
nz=5
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 141]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ościeżnica drewniana systemowa regulowana w okleinie drewnopodopnej 
pd=		KNNR N002-11-04-02-00
ob=18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D2
wo=	1	0,90*2,0*1
ko=	D2
wo=	1	0,90*2,0*4
ko=	D3
wo=	1	0,90*2,0*1
ko=	D4
wo=	1	0,90*2,0*2
ko=	D5
wo=	1	0,90*2,0*2

[RMS 1]
nz=1.75
np=0

[RMS 40]
nz=0.035
np=1

[RMS 106]
nz=1
np=1

[RMS 128]
nz=6
np=1

[RMS 133]
nz=0.01
np=0

[RMS 148]
nz=15
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wypełnione płytą wiórową otworowaną, okleina drewnopodobna, komplet okuć - wg projektu
pd=		KNNR N002-11-03-01-00
ob=7.2
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D2
wo=	1	0,90*2,0*1
ko=	D3
wo=	1	0,90*2,0*1
ko=	D4
wo=	1	0,90*2,0*2

[RMS 1]
nz=0.51
np=0

[RMS 107]
nz=1
np=0

[RMS 133]
nz=0.04
np=0

[POZYCJA]
na=Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, wypełnione płytą wiórową otworowaną, okleina drewnopodobna, komplet okuć, skrzydła otwierane na 180 stopni i skrzydła wahadłowe - wg projektu
pd=		KNNR N002-11-03-01-00
ob=10.8
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	D2
wo=	1	0,90*2,0*4
ko=	D5
wo=	1	0,90*2,0*2

[RMS 1]
nz=0.51
np=0

[RMS 108]
nz=1
np=0

[RMS 133]
nz=0.04
np=0

[POZYCJA]
na=Ścianka wewnętrzna z kształtowników PCV z drzwiami dwuskrzydłowymi, szklona szkłem bezpiecznym, kolor antracyt
pd=		WKNR W202-10-40-05-00
ob=14.86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,40*(1,17+2,0+2,0+1,02)

[RMS 1]
nz=2.06
np=0

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 41]
nz=0.24
np=1

[RMS 42]
nz=0.1
np=1

[RMS 124]
nz=2.4
np=1

[RMS 135]
nz=0.05
np=0

[RMS 140]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ścianki systemowe z drzwiami z laminatu, odporne na działanie wody - do pom.sanitarnych
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=12.18
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2,05*(2,26+1,26+1,16+1,26)

[RMS 1]
nz=2
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych fabrycznie wykończonych, w kolorze jak okleina okien, szer.do 30 cm 
pd=		KNR 202-01-29-01-00
ob=16.8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,20*14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.77
np=0

[RMS 70]
nz=1
np=1

[RMS 93]
nz=0.009
np=1

[RMS 135]
nz=0.06
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podokienniki zewnętrzne szer.w rozwinięciu do 30 cm z blachy tytan-cynk ciemna patyna
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=16.8
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1,20*14

[RMS 1]
nz=0.8
np=0

[RMS 9]
nz=1.03
np=1

[RMS 148]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacja

[POZYCJA]
na=Ocieplenie budynków płytami styropianowymi EPS70-038 o grub 20 cm wraz z okładziną z płytek klinkierowych formowanych ręcznie gr.14 mm o wym. 240x71 mm np NF14 kolekcja Vascu nr 759 lub równoważne, na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej
pd=		KNR 202-25-14-06-00
ob=121.6
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,80*(1,86+0,57+12,34+0,57+0,66)*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=4.4475
np=0

[RMS 56]
nz=0.21
np=1

[RMS 68]
nz=1.05
np=1

[RMS 82]
nz=8.5
np=1

[RMS 85]
nz=4
np=1

[RMS 86]
nz=5.5
np=1

[RMS 113]
nz=1.19
np=1

[RMS 125]
nz=6.24
np=1

[RMS 137]
nz=0.0677
np=0

[RMS 141]
nz=0.0547
np=0

[POZYCJA]
na=Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS70-038 gr.20 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr.1,5 mm w kolorze białym wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych
pd=		KNR 202-26-14-02-60
ob=61.86
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,50*(10,58+1,40)*2-(2,10*(1,20+1,80+1,20+1,80+1,20)+1,40*(1,20+1,22+1,20)+0,50*(1,20+1,22+1,20))

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.1624
np=0

[RMS 56]
nz=0.21
np=1

[RMS 57]
nz=4.16
np=1

[RMS 80]
nz=0.3
np=1

[RMS 82]
nz=10.03
np=1

[RMS 83]
nz=3.5
np=1

[RMS 113]
nz=1.135
np=1

[RMS 137]
nz=0.0298
np=0

[RMS 139]
nz=0.0276
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ościeżach - masa podkładowa tynkarska 
pd=		KNR 202-09-31-01-50
ob=3.04
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	0,20*(2,10+1,20)*2
wo=	1	0,20*(1,40+1,20)*2
wo=	1	0,20*(0,50+1,20)*2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.105
np=0

[RMS 79]
nz=0.3
np=1

[RMS 139]
nz=0.0004
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr.1,5 mm w kolorze białym na ościeżach
pd=		KNR 202-09-31-03-51
ob=3.04
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3,04

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.104
np=0

[RMS 83]
nz=3.5
np=1

[RMS 137]
nz=0.0064
np=0

[RMS 139]
nz=0.009
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ruszt drewniany pod ocieplenie pod elewacją drewnianą. Ruszt krzyżowy dla grubości ocieplenia 15 cm.
pd=		WKNR W202-10-36-01-00
ob=113.58
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany
wo=	1	4,40*9,94*2-(1,20*0,50*3+1,50*2,50+1,20*2,10*2+1,20*2,50)
ko=	Między oknami
wo=	1	2,10*(1,80+1,80)+1,40*1,22+0,50*1,22
ko=	Sufit
wo=	1	1,50*9,94*2

[RMS 1]
nz=0.67
np=0

[RMS 110]
nz=0.0132
np=1

[RMS 135]
nz=0.06
np=0

[RMS 140]
nz=0.07
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Izolacja ścian z płyt z wełny mineralnej gr.10+5 cm
pd=		KNR 202-06-13-06-00
ob=83.76
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany
wo=	1	4,40*9,94*2-(1,20*0,50*3+1,50*2,50+1,20*2,10*2+1,20*2,50)
ko=	Między oknami
wo=	1	2,10*(1,80+1,80)+1,40*1,22+0,50*1,22

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91
wm=2
ws=2

[RMS 1]
nz=0.1634
np=0

[RMS 76]
nz=1.05
np=1

[RMS 134]
nz=0.0059
np=0

[RMS 138]
nz=0.0089
np=0

[RMS 148]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wiatroizolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej na ścianach - pod elewację z drewna
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=92.22
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściany
wo=	1	4,40*9,94*2-(1,20*0,50*3+1,50*2,50+1,20*2,10*2+1,20*2,50)
wo=	1	0,20*(0,50+1,20+0,50)*3
wo=	1	0,20*(2,50+1,50+2,50)
wo=	1	0,20*(2,10+1,20+2,10)*2
wo=	1	0,20*(2,50+1,20+2,50)
ko=	Między oknami
wo=	1	2,10*(0,20+1,80+0,20+0,20+1,80+0,20)+1,40*(0,20+1,22+0,20)+0,50*(0,20+1,22+0,20)

[RMS 1]
nz=0.2
np=0

[RMS 51]
nz=1.1
np=1

[RMS 135]
nz=0.004
np=0

[RMS 148]
nz=2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Elewacja z desek elewacyjnych ze świerku skandynawskiego gr.19 mm na pióro wpust na ruszcie drewnianym
pd=		KNNR N002-11-08-02-01
ob=122.06
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Ściana
wo=	1	3,0*9,94*2-(1,20+0,50*3+1,50*2,50+1,20*2,10*2+1,20*2,50)
wo=	1	0,20*(0,50+1,20+0,50)*3
wo=	1	0,20*(2,50+1,50+2,50)
wo=	1	0,20*(2,10+1,20+2,10)*2
wo=	1	0,20*(2,50+1,20+2,50)
ko=	Sufit
wo=	1	1,50*9,94*2
ko=	Między oknami
wo=	1	2,10*(0,20+1,80+0,20+0,20+1,80+0,20)+1,40*(0,20+1,22+0,20)+0,50*(0,20+1,22+0,20)
ko=	Obudowa okapów
wo=	1	(0,40+0,30)*20,54*2

[RMS 1]
nz=3.55
np=0

[RMS 109]
nz=2.14
np=1

[RMS 111]
nz=1.03
np=1

[RMS 133]
nz=0.11
np=0

[RMS 148]
nz=10
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie 2-krotne powierzchni drewnianych lakierobejcą impregnującą
pd=		KNNR N002-11-08-05-00
ob=109.75
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	109,75

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 46]
nz=0.15
np=1

[RMS 148]
nz=25
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym na cokole
pd=		KNR 202-25-24-01-00
ob=16.73
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Cokół
wo=	1	0,20*(21,53+0,53+1,20+1,55+12,70+21,24+0,43+21,53+1,20+1,73)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.083
np=0

[RMS 84]
nz=0.3
np=1

[RMS 141]
nz=0.0004
np=0

[POZYCJA]
na=Tynki cokołu z różnobarwnych kamieni 
pd=		KNR 202-25-24-06-00
ob=16.73
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Cokół
wo=	1	16,73

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.445
np=0

[RMS 87]
nz=5.5
np=1

[RMS 137]
nz=0.0095
np=0

[RMS 141]
nz=0.0136
np=0

[POZYCJA]
na=Daszek o konstrukcji ze stali nierdzewnej i pokryciem z akrylu, wymiary 2,87 x 1,45 m
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=1
jm=szt	020
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	1

