Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo

 Wiśniewo 2012.05.23.

ZP.271.6.2012

 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

**Wyjaśnienie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na Zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo.**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Urząd Gminy w Wiśniewie udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie zadane przez dostawcę w dniu 23.05.2012 r.

1. Zamawiający w pkt. 1 SIWZ określił, że przedmiotem zamówienia jest dostawa osadników gnilnych 3 m3, a jednocześnie określił, że oczyszczalnie mają być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1;2009. Są to różne typy oczyszczalni – osadnik gnilny i oczyszczalnie biologiczne np. osadem czynnym lub złożem biologicznym. Zwracamy się zatem z zapytaniem: Czy oczyszczalnie mające być przedmiotem dostawy maja być osadnikami gnilnymi czy maja być zgodne z norma PN-EN 12566-3+A1:2009. Jeśli maja być zgodne z przytoczona norma w jakiej technologii maja działać. Osad czynny, złoże biologiczne?
2. Zamawiający w pkt. 1 ppkt. a SIWZ określił, że przedmiotem zamówienia jest „dostawa 75-80 zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz zgodnie z ppkt. B tego samego punktu dostawa i montaż oczyszczalni dla 24 osób o pojemności 3,63. Ponieważ w formularzu ofertowym należy podać cenę za realizację całości zamówienia proszę o dokładnie określenie :

- ile zestawów przydomowych oczyszczalni ścieków jest przedmiotem dostawy – 75,78 czy może 80

- Jakie ilości drenażu, studzienek rozdzielczych , zamykających, geowłókniny, wentylacji niskiej ma wchodzić w skład zestawu. Zamawiający określił jedynie, że wentylacji wysokiej ma być min. 7 m. pozostałe ilości materiałów, maja być przedmiotem dostawy nie zostały przez Zamawiającego określone.

- Czy oczyszczalnia określona w pkt. 1 ppkt. b SIWZ ma posiadać Przepustowość do 3,6 m3 na dobę (tak zostało to opisane w dokumentacji projektowej) czy ma posiadać pojemność 3,6 m3 (jak zapisano w SIWZ). Należy zaznaczyć, że pojemność i przepustowość oczyszczalni to dwa różne parametry.

Pojemność oczyszczalni odnosi się zazwyczaj do osadników gnilnych lub zbiorników bezodpływowych. Czy zatem należy zastosować osadnik gnilny o poj. 3,6 m3, czy tez oczyszczalnie o przepustowości 3,6 m3/d zgodnie z normą PN-EN12566-3+A1:2009?

- W jakiej technologii ma pracować oczyszczalnia będąca przedmiotem zamówienia określona w pkt. 1 ppkt b SIWZ? Czy ma to być osad czynny, czy złoże biologiczne? Czy oczyszczalnia ta ma posiadać osadnik wstępny nie?

Odp. Pkt 1

Zgodnie z polską normą zharmonizowaną.

Odp. Pkt 2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kieruje się najniższą cena za przedmiot zamówienia. W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową. Ilość dostarczonych oczyszczalni pomnożona przez cenę oraz wartość oczyszczalni dla budynku komunalnego będzie wyznacznikiem wyboru najkorzystniejszej oferty cenowo ( na dzień dzisiejszy jest to 79 oczyszczalni).

Dostarczone oczyszczalnie powinny posiadać tyle drenażu, studzienek rozdzielczych, zamykających, geowłókniny i wentylacji niskiej aby zapewniały pełną funkcjonalność przez minimalny okres jakim jest okres gwarancji dla 5-6 osób 900l/dobę.

Pozostałe zapytania zgodnie i SIWZ.

 Z poważaniem

 Wójt Gminy Wiśniewo

 Zbigniew Kleniewski