Kopia zakrzewo siec kanaliz ki

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "ZEN" 87-100 TORUŃ UL. BARTNICZA 7

| KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIARY |

NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ
ADRES INWESTYCJI | : | 87-707 ZAKRZEWO UL. ZIELONA POW. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
INWESTOR | : | GMINA ZAKRZEWO
ADRES INWESTORA | : | 87-707 ZAKRZEWO UL. LEŚNA 1
BRANŻA | : | SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | 0,00 zł

Słownie: |  | zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ : |  | INWESTOR :
Data opracowania |  | Data zatwierdzenia

Kopia zakrzewo siec kanaliz ki

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM
1.1 | ROBOTY DROGOWE |  |  |  | 0,00
1.2 | ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ |  |  |  | 0,00
1.3 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0,00
1 | RUROCIĄGI TŁOCZNE - SIEĆ |  |  |  | 0,00
2.1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0,00
2.2 | ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  | 0,00
2 | ODGAŁĘZIENIA BOCZNE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  | 0,00
| RAZEM |  |  |  | 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kopia zakrzewo siec kanaliz ki

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość
1 | RUROCIĄGI TŁOCZNE - SIEĆ
1.1 | ROBOTY DROGOWE
1 d.1.1 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  | 5 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,1990 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 1 |  |  |  | 0,000 | 5,000 | 0,00
2 d.1.1 | KNR 0-11 0317-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z odzysku | m2 |  |  |  | 5 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1,2449 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kostka betonowa | m2 | 1,0250 | 0,00 | 0,000 | Mi |
|  | piasek | m3 | 0,1020 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | woda | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | ubijak spalinowy | m-g | 0,0530 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 2 |  |  |  | 0,000 | 5,000 | 0,00
3 d.1.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |  | 20+25+85 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,1150 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni | m-g | 0,1150 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 3 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
4 d.1.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 |  |  |  | 130*1 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2830 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 0,0890 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 4 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
5 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |  | 130*1 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2030 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 0,0079 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | zrywarka przyczepna | m-g | 0,0079 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 5 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
6 d.1.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |  | 130*1 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0310 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | tłuczeń kamienny | t | 0,4240 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | woda | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 0,0037 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | walec statyczny samojezdny | m-g | 0,0452 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 6 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
7 d.1.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |  | 130*1 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0312 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I | t | 0,0995 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g | 0,0068 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | walec statyczny samojezdny | m-g | 0,0068 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g | 0,0068 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,0239 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 7 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
8 d.1.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |  | 130*1 = 130,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0399 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I | t | 0,1020 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g | 0,0075 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | walec statyczny samojezdny | m-g | 0,0075 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g | 0,0075 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,0250 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 8 |  |  |  | 0,000 | 130,000 | 0,00
9 d.1.1 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogowego ( przejście przez drogę wojewódzką ) | kpl. |  |  |  | 1 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | opłata za zajęcie pasa drogowego | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 9 |  |  |  | 0,000 | 1,000 | 0,00
10 d.1.1 | Kalkulacja własna | Koszt opracowania projektu organizacji ruchu, zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Wojewódzkich | kpl. |  |  |  | 1 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | koszt opracowania projektu organizacji ruchu | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 10 |  |  |  | 0,000 | 1,000 | 0,00
1.2 | ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ
11 d.1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - 40% | m3 |  |  |  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,4 = 757,044 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 11 |  |  |  | 0,000 | 757,044 | 0,00
12 d.1.2 | KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 0,4 | m3 |  |  |  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,4 = 757,044 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0,26*0,4= | r-g | 0,1040 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 12 |  |  |  | 0,000 | 757,044 | 0,00
13 d.1.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 60% | m3 |  |  |  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,6 = 1135,566 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2870 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka 0.25 m3 | m-g | 0,0503 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 13 |  |  |  | 0,000 | 1135,566 | 0,00
14 d.1.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |  |  | (1237*2)*1,6 = 3958,400 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,6750 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | pale szalunkowe stalowe | kg | 0,6800 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III | m3 | 0,00105 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple | m3 | 0,0009 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | klamry ciesielskie | kg | 0,1200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 14 |  |  |  | 0,000 | 3958,400 | 0,00
15 d.1.2 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |  | (1237*0,9*0,3) = 333,990 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0420 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 0,0864 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0326 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,2150 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 15 |  |  |  | 0,000 | 333,990 | 0,00
16 d.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |  | (1237*0,9*0,3) = 333,990 |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t 0,029*9= | m-g | 0,2610 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 16 |  |  |  | 0,000 | 333,990 | 0,00
17 d.1.2 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |  | {(110*0,9*1,4)+(325*0,9*1,4)+(235*0,9*1,4)+(155*0,9*1,4)+(347*0,9*1,4)+(65*0,9*1,4)}*0,4 = 623,448 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,8000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 17 |  |  |  | 0,000 | 623,448 | 0,00
18 d.1.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |  | {(110*0,9*1,4)+(325*0,9*1,4)+(235*0,9*1,4)+(155*0,9*1,4)+(347*0,9*1,4)+(65*0,9*1,4)}*0,6 = 935,172 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0341 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 18 |  |  |  | 0,000 | 935,172 | 0,00
19 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm x 2 | m3 |  |  |  | (1237*0,9*0,3) = 333,990 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1,9300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | piasek | m3 | 1,2200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 2,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0,7100 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 19 |  |  |  | 0,000 | 333,990 | 0,00
20 d.1.2 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne uporządkowanie terenu - analogia | m2 |  |  |  | (1237-130)*1 = 1107,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 20 |  |  |  | 0,000 | 1107,000 | 0,00
21 d.1.2 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop montażowy do przewiertu | m3 |  |  |  | {(18+8)*1,4*1,6} = 58,240 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka 0.15 m3 | m-g | 0,0845 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 21 |  |  |  | 0,000 | 58,240 | 0,00
22 d.1.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |  | {(18+8)*1,4*1,6} = 58,240 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0341 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 22 |  |  |  | 0,000 | 58,240 | 0,00
23 d.1.2 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.100 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |  | 16+6+6 = 28,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 6,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe przewodowe gładkie o śr.150-250mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm | 100 szt. | 0,1400 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 3,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | przyczepa dłużycowa do samochodu | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | spawarka | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | maszyna do wierceń poziomych | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 23 |  |  |  | 0,000 | 28,000 | 0,00
24 d.1.2 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie końców rur osłonowych sznurem konopnym, kitem asfaltowym oraz pianką montażową - analogia | szt |  |  |  | 6 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2650 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kit asfaltowy | kg | 1,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | sznur konopny smołowany | kg | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | pianka montażowa | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg | m-g | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 24 |  |  |  | 0,000 | 6,000 | 0,00
1.3 | ROBOTY MONTAŻOWE
25 d.1.3 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m |  |  |  | 125+325+235 = 685,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2240 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0142 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | prościarka do rur PE | m-g | 0,0425 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 25 |  |  |  | 0,000 | 685,000 | 0,00
26 d.1.3 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m |  |  |  | 155+347+37+28 = 567,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2240 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 50 mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0142 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | prościarka do rur PE | m-g | 0,0425 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 26 |  |  |  | 0,000 | 567,000 | 0,00
27 d.1.3 | KNNR 4 1012-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt |  |  |  | 8 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,5700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk. | kg | 1,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,1700 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 27 |  |  |  | 0,000 | 8,000 | 0,00
28 d.1.3 | Kalkulacja własna | Dostawa kształtek PEHD PN10 o połączeniach zgrzewanych | kpl |  |  |  | 1 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kolano 2x45 śr. 63 | szt | 8,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | łuk 22 śr. 63 | szt | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | łuk 30 śr. 63 | szt | 4,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | trójnik elektrooporowy śr. 63 | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | trójnik 63/40 | szt | 9,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | trójnik 63/50 | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | trójnik 63/63 | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | trójnik 50/40 | szt | 5,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | zwężka 63/50 | szt | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | zwężka 50/40 | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 1,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 28 |  |  |  | 0,000 | 1,000 | 0,00
29 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 - analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm | złącz. |  |  |  | 46 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,9600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | agregat prądotwórczy | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 29 |  |  |  | 0,000 | 46,000 | 0,00
30 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 50 mm | złącz. |  |  |  | 14 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,9600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | agregat prądotwórczy | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 30 |  |  |  | 0,000 | 14,000 | 0,00
31 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 40 mm | złącz. |  |  |  | 16 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,9600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | agregat prądotwórczy | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 31 |  |  |  | 0,000 | 16,000 | 0,00
32 d.1.3 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjne z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |  | 2,835+3,425 = 6,260 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 8,7400 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | bale iglaste obrzynane nasycane kl.III | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | klamry ciesielskie | kg | 6,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm | m | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe | szt | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych | szt | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm | szt | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami | kg | 2,7000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | woda z rurociągu | m3 | 3,5300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 10,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 3,1600 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 32 |  |  |  | 0,000 | 6,260 | 0,00
33 d.1.3 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną | m |  |  |  | 567+685 = 1252,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0,0079*0.955= | r-g | 0,0075 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | taśma z polichlorku winylu sygnalizacyjna | m | 1,0500 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0,0011 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 33 |  |  |  | 0,000 | 1252,000 | 0,00
2 | ODGAŁĘZIENIA BOCZNE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
2.1 | ROBOTY ZIEMNE
34 d.2.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - 40% | m3 |  |  |  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,4 = 284,580 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 34 |  |  |  | 0,000 | 284,580 | 0,00
35 d.2.1 | KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 0,4 | m3 |  |  |  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,4 = 284,580 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0,26*0,4= | r-g | 0,1040 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 35 |  |  |  | 0,000 | 284,580 | 0,00
36 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 60% | m3 |  |  |  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,6 = 426,870 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2870 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka 0.25 m3 | m-g | 0,0503 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 36 |  |  |  | 0,000 | 426,870 | 0,00
37 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |  | (465*0,9*0,3) = 125,550 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0420 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 0,0864 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0326 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,2150 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 37 |  |  |  | 0,000 | 125,550 | 0,00
38 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |  | (465*0,9*0,3) = 125,550 |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t 0,029*9= | m-g | 0,2610 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 38 |  |  |  | 0,000 | 125,550 | 0,00
39 d.2.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |  |  | (465*0,9*1,4)*0,4 = 234,360 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,8000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 39 |  |  |  | 0,000 | 234,360 | 0,00
40 d.2.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |  | (465*0,9*1,4)*0,6 = 351,540 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0341 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 40 |  |  |  | 0,000 | 351,540 | 0,00
41 d.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm x 2 | m3 |  |  |  | (465*0,9*0,3) = 125,550 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1,9300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | piasek | m3 | 1,2200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 2,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0,7100 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 41 |  |  |  | 0,000 | 125,550 | 0,00
42 d.2.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne uporządkowanie terenu - analogia | m2 |  |  |  | 465*1 = 465,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 42 |  |  |  | 0,000 | 465,000 | 0,00
43 d.2.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - pod przepompownię ścieków | m3 |  |  |  | (2*2*5)*17 = 340,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka 0.15 m3 | m-g | 0,0845 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 43 |  |  |  | 0,000 | 340,000 | 0,00
44 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |  | (340-42,5) = 297,500 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0420 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m-g | 0,0864 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0326 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,2150 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 44 |  |  |  | 0,000 | 297,500 | 0,00
45 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |  |  | (340-42,5) = 297,500 |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód samowyładowczy 5 t 0,029*9= | m-g | 0,2610 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 45 |  |  |  | 0,000 | 297,500 | 0,00
46 d.2.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod otwory montażowe do przewiertów mechanicznych | m3 |  |  |  | (6*1,4*1,6)*8 = 107,520 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | koparka 0.15 m3 | m-g | 0,0845 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 46 |  |  |  | 0,000 | 107,520 | 0,00
47 d.2.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |  | 107,52 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,0850 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 0,0341 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 47 |  |  |  | 0,000 | 107,520 | 0,00
48 d.2.1 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.80 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |  | 6*8 = 48,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 6,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe przewodowe gładkie o śr.80mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm | 100 szt. | 0,1400 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 3,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | przyczepa dłużycowa do samochodu | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | spawarka | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | maszyna do wierceń poziomych | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t | m-g | 1,6300 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 48 |  |  |  | 0,000 | 48,000 | 0,00
49 d.2.1 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie końców rur osłonowych sznurem konopnym, kitem asfaltowym oraz pianką montażową - analogia | szt |  |  |  | 16 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2650 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kit asfaltowy | kg | 1,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | sznur konopny smołowany | kg | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | pianka montażowa | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg | m-g | 0,0040 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 49 |  |  |  | 0,000 | 16,000 | 0,00
2.2 | ROBOTY MONTAŻOWE
50 d.2.2 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm | m |  |  |  | (53+3+6+15+26+13+20+47+30+17+23+15+63+48+13+65) = 457,000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2240 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 40 mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0142 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | prościarka do rur PE | m-g | 0,0425 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 50 |  |  |  | 0,000 | 457,000 | 0,00
51 d.2.2 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m |  |  |  | 56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,2240 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 50 mm | m | 1,0200 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 0,0142 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | prościarka do rur PE | m-g | 0,0425 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 51 |  |  |  | 0,000 | 56,000 | 0,00
52 d.2.2 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 40 mm | złącz. |  |  |  | 16 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0,9600 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | agregat prądotwórczy | m-g | 0,4800 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 52 |  |  |  | 0,000 | 16,000 | 0,00
53 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |  |  | 2,56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 8,7400 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II | m3 | 0,0250 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | bale iglaste obrzynane nasycane kl.III | m3 | 0,0150 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | klamry ciesielskie | kg | 6,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm | m | 1,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe | szt | 0,1000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych | szt | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm | szt | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami | kg | 2,7000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | woda z rurociągu | m3 | 3,5300 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 10,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy | m-g | 3,1600 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 53 |  |  |  | 0,000 | 2,560 | 0,00
54 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną | m |  |  |  | 513 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0,0079*0.955= | r-g | 0,0075 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | taśma z polichlorku winylu sygnalizacyjna | m | 1,0500 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0,0011 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 54 |  |  |  | 0,000 | 513,000 | 0,00
55 d.2.2 | Kalkulacja własna | Przepompownie ścieków ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o średnicy 800, h=2,5 z pompą zatapialną 3-fazową wysokociśnieniową z rozdrabniaczem o mocy do 1,5 kW, V 40l/min, Hp 65 m + automatyka z szafką sterowniczą, połączenie wewnętrzne elastyczna | kpl |  |  |  | 16 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3,8000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | przepompownia systemowa z tworzywa sztucznego średnicy 800 mm | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 2,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy 5 t | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | dźwig samojezdny | m-g | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 55 |  |  |  | 0,000 | 16,000 | 0,00
56 d.2.2 | Kalkulacja własna | Przepompownie ścieków ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o średnicy 1200 , h=2,5 z dwoma pompami zatapialnymi 3-fazowymi wysokociśnieniowymi z rozdrabniaczem o mocy do 1,5 kW, V 40l/min, Hp 65 m + automatyka z szafką sterowniczą, połączenie wewnętrzne elastyczne | kpl |  |  |  | 1 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3,8000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 0,2000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | przepompownia systemowa z tworzywa sztucznego średnicy 1200 mm | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | materiały pomocnicze | % | 2,5000 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy 5 t | m-g | 0,0700 | 0,00 | 0,000 |  |
|  | dźwig samojezdny | m-g | 2,0000 | 0,00 | 0,000 |  |
Razem pozycja 56 |  |  |  | 0,000 | 1,000 | 0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót | 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kopia zakrzewo siec kanaliz ki

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | RUROCIĄGI TŁOCZNE - SIEĆ
1.1 | ROBOTY DROGOWE
1 d.1.1 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej | m2 |  |
|  | 5 | m2 | 5,000 |
|  |  |  | RAZEM | 5,000
2 d.1.1 | KNR 0-11 0317-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z odzysku | m2 |  |
|  | 5 | m2 | 5,000 |
|  |  |  | RAZEM | 5,000
3 d.1.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |
|  | 20+25+85 | m | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
4 d.1.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 |  |
|  | 130*1 | m2 | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
5 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |
|  | 130*1 | m2 | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
6 d.1.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |
|  | 130*1 | m2 | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
7 d.1.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |
|  | 130*1 | m2 | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
8 d.1.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |
|  | 130*1 | m2 | 130,000 |
|  |  |  | RAZEM | 130,000
9 d.1.1 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogowego ( przejście przez drogę wojewódzką ) | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1,000
10 d.1.1 | Kalkulacja własna | Koszt opracowania projektu organizacji ruchu, zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Wojewódzkich | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1,000
1.2 | ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ
11 d.1.2 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - 40% | m3 |  |
|  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,4 | m3 | 757,044 |
|  |  |  | RAZEM | 757,044
12 d.1.2 | KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 0,4 | m3 |  |
|  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,4 | m3 | 757,044 |
|  |  |  | RAZEM | 757,044
13 d.1.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 60% | m3 |  |
|  | {(110*0,9*1,7)+(325*0,9*1,7)+(235*0,9*1,7)+(155*0,9*1,7)+(347*0,9*1,7)+(65*0,9*1,7)}*0,6 | m3 | 1135,566 |
|  |  |  | RAZEM | 1135,566
14 d.1.2 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  |
|  | (1237*2)*1,6 | m2 | 3958,400 |
|  |  |  | RAZEM | 3958,400
15 d.1.2 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |
|  | (1237*0,9*0,3) | m3 | 333,990 |
|  |  |  | RAZEM | 333,990
16 d.1.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |
|  | (1237*0,9*0,3) | m3 | 333,990 |
|  |  |  | RAZEM | 333,990
17 d.1.2 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |
|  | {(110*0,9*1,4)+(325*0,9*1,4)+(235*0,9*1,4)+(155*0,9*1,4)+(347*0,9*1,4)+(65*0,9*1,4)}*0,4 | m3 | 623,448 |
|  |  |  | RAZEM | 623,448
18 d.1.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | {(110*0,9*1,4)+(325*0,9*1,4)+(235*0,9*1,4)+(155*0,9*1,4)+(347*0,9*1,4)+(65*0,9*1,4)}*0,6 | m3 | 935,172 |
|  |  |  | RAZEM | 935,172
19 d.1.2 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm x 2 | m3 |  |
|  | (1237*0,9*0,3) | m3 | 333,990 |
|  |  |  | RAZEM | 333,990
20 d.1.2 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne uporządkowanie terenu - analogia | m2 |  |
|  | (1237-130)*1 | m2 | 1107,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1107,000
21 d.1.2 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykop montażowy do przewiertu | m3 |  |
|  | {(18+8)*1,4*1,6} | m3 | 58,240 |
|  |  |  | RAZEM | 58,240
22 d.1.2 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | {(18+8)*1,4*1,6} | m3 | 58,240 |
|  |  |  | RAZEM | 58,240
23 d.1.2 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.100 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |
|  | 16+6+6 | m | 28,000 |
|  |  |  | RAZEM | 28,000
24 d.1.2 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie końców rur osłonowych sznurem konopnym, kitem asfaltowym oraz pianką montażową - analogia | szt |  |
|  | 6 | szt | 6,000 |
|  |  |  | RAZEM | 6,000
1.3 | ROBOTY MONTAŻOWE
25 d.1.3 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m |  |
|  | 125+325+235 | m | 685,000 |
|  |  |  | RAZEM | 685,000
26 d.1.3 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m |  |
|  | 155+347+37+28 | m | 567,000 |
|  |  |  | RAZEM | 567,000
27 d.1.3 | KNNR 4 1012-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm | szt |  |
|  | 8 | szt | 8,000 |
|  |  |  | RAZEM | 8,000
28 d.1.3 | Kalkulacja własna | Dostawa kształtek PEHD PN10 o połączeniach zgrzewanych | kpl |  |
|  | 1 | kpl | 1,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1,000
29 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 - analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm | złącz. |  |
|  | 46 | złącz. | 46,000 |
|  |  |  | RAZEM | 46,000
30 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 50 mm | złącz. |  |
|  | 14 | złącz. | 14,000 |
|  |  |  | RAZEM | 14,000
31 d.1.3 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 40 mm | złącz. |  |
|  | 16 | złącz. | 16,000 |
|  |  |  | RAZEM | 16,000
32 d.1.3 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjne z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |
|  | 2,835+3,425 | 200m -1 prób. | 6,260 |
|  |  |  | RAZEM | 6,260
33 d.1.3 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną | m |  |
|  | 567+685 | m | 1252,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1252,000
2 | ODGAŁĘZIENIA BOCZNE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
2.1 | ROBOTY ZIEMNE
34 d.2.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - 40% | m3 |  |
|  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,4 | m3 | 284,580 |
|  |  |  | RAZEM | 284,580
35 d.2.1 | KNNR 1 0305-05 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości Krotność = 0,4 | m3 |  |
|  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,4 | m3 | 284,580 |
|  |  |  | RAZEM | 284,580
36 d.2.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 60% | m3 |  |
|  | {(15+20+7+14+41+24+17+17+9+56+63+42+13+65+6+3+53)*0,9*1,7}*0,6 | m3 | 426,870 |
|  |  |  | RAZEM | 426,870
37 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |
|  | (465*0,9*0,3) | m3 | 125,550 |
|  |  |  | RAZEM | 125,550
38 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |
|  | (465*0,9*0,3) | m3 | 125,550 |
|  |  |  | RAZEM | 125,550
39 d.2.1 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 |  |
|  | (465*0,9*1,4)*0,4 | m3 | 234,360 |
|  |  |  | RAZEM | 234,360
40 d.2.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | (465*0,9*1,4)*0,6 | m3 | 351,540 |
|  |  |  | RAZEM | 351,540
41 d.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm x 2 | m3 |  |
|  | (465*0,9*0,3) | m3 | 125,550 |
|  |  |  | RAZEM | 125,550
42 d.2.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne uporządkowanie terenu - analogia | m2 |  |
|  | 465*1 | m2 | 465,000 |
|  |  |  | RAZEM | 465,000
43 d.2.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - pod przepompownię ścieków | m3 |  |
|  | (2*2*5)*17 | m3 | 340,000 |
|  |  |  | RAZEM | 340,000
44 d.2.1 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. | m3 |  |
|  | (340-42,5) | m3 | 297,500 |
|  |  |  | RAZEM | 297,500
45 d.2.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 | m3 |  |
|  | (340-42,5) | m3 | 297,500 |
|  |  |  | RAZEM | 297,500
46 d.2.1 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - wykopy pod otwory montażowe do przewiertów mechanicznych | m3 |  |
|  | (6*1,4*1,6)*8 | m3 | 107,520 |
|  |  |  | RAZEM | 107,520
47 d.2.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |
|  | 107,52 | m3 | 107,520 |
|  |  |  | RAZEM | 107,520
48 d.2.1 | KNNR 4 1206-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.80 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |
|  | 6*8 | m | 48,000 |
|  |  |  | RAZEM | 48,000
49 d.2.1 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie końców rur osłonowych sznurem konopnym, kitem asfaltowym oraz pianką montażową - analogia | szt |  |
|  | 16 | szt | 16,000 |
|  |  |  | RAZEM | 16,000
2.2 | ROBOTY MONTAŻOWE
50 d.2.2 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm | m |  |
|  | (53+3+6+15+26+13+20+47+30+17+23+15+63+48+13+65) | m | 457,000 |
|  |  |  | RAZEM | 457,000
51 d.2.2 | KNNR 4 1009-01 | Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m |  |
|  | 56 | m | 56,000 |
|  |  |  | RAZEM | 56,000
52 d.2.2 | KNNR 4 1010-01 analogia | Sieci kanalizacyjne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 40 mm | złącz. |  |
|  | 16 | złącz. | 16,000 |
|  |  |  | RAZEM | 16,000
53 d.2.2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. |  |
|  | 2,56 | 200m -1 prób. | 2,560 |
|  |  |  | RAZEM | 2,560
54 d.2.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną | m |  |
|  | 513 | m | 513,000 |
|  |  |  | RAZEM | 513,000
55 d.2.2 | Kalkulacja własna | Przepompownie ścieków ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o średnicy 800, h=2,5 z pompą zatapialną 3-fazową wysokociśnieniową z rozdrabniaczem o mocy do 1,5 kW, V 40l/min, Hp 65 m + automatyka z szafką sterowniczą, połączenie wewnętrzne elastyczna | kpl |  |
|  | 16 | kpl | 16,000 |
|  |  |  | RAZEM | 16,000
56 d.2.2 | Kalkulacja własna | Przepompownie ścieków ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o średnicy 1200 , h=2,5 z dwoma pompami zatapialnymi 3-fazowymi wysokociśnieniowymi z rozdrabniaczem o mocy do 1,5 kW, V 40l/min, Hp 65 m + automatyka z szafką sterowniczą, połączenie wewnętrzne elastyczne | kpl |  |
|  | 1 | kpl | 1,000 |
|  |  |  | RAZEM | 1,000