**Załącznik nr 10A do SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – etap I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis pozycji** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Roboty przygotowawcze** | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01  IGM  0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym  0,848 | km | 0.8480 |  |  |
| 2 | KNR 2-31  0102-0100 | Koryta wykonywane w gruncie kat. II-IV jezdni o głębokości do 10 cm  842\*4,2  Włączenie do DW: 8\*8\*0,5 | m2 | 3593.6000  3561.6000  32.0000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31  0114-0500 | Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu  3593,6 | m2 | 3593.6000 |  |  |
| **Nawierzchnia** | | | | | | |
| 4 | KNR 2-31  0110-0100 | Podbudowa z mieszanek mineralno – asfaltowych klińcowo – żwirowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu  Na dług. 20 m przy DW: 20\*4,2+6\*6\*0,5+8\*8\*0,5 | m2 | 134.0000 |  |  |
| 5 | KNR 2-31  0310-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa wiążąca, AC22W, grubość 4 cm po zagęszczeniu  3593,6 | m2 | 3593.6000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31  0310-0200 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm grubości  3593,6  Grubość 6 cm na włączeniu do DW: 134 | m2 | 3727.6000  3593.6000  134.0000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31  0310-0500 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa ścieralna, AC11S, grubość 3 cm po zagęszczeniu  848\*4 | m2 | 3392.0000 |  |  |
| 8 | KNR 2-31  0310-0600 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm grubości  Na włączeniu do DW: 134 | m2 | 134.0000 |  |  |
| **Pobocza i oznakowanie** | | | | | | |
| 9 | KNR 2-31  0202-0300 | Nawierzchnie żwirowe jezdni rozściełane ręcznie, górna warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu  848\*0,75\*2 | m2 | 1272.0000 |  |  |
| 10 | KNR 2-31  0702-0200 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm  4 | szt. | 4.0000 |  |  |
| 11 | KNR 2-31  0703-0400 | Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2  A-7: 1  A-6b, c: 2  B-33 (50): 1 | szt. | 4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |

Słownie: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................., dnia .....................

……….....................…..………................……………

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy