**Załącznik nr 10B do SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – etap II**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis pozycji** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Roboty przygotowawcze** |
| 1 | KNR 2-01IGM0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym0,85 | km | 0.8500 |  |  |
| 2 | KNR 2-01IGM0315-0100 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod przepustami w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą, wyciągane ręcznie. Głębokość wykopu do 1,5 m, kat. gruntu I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5 m9\*1,0\*1,0 | m3 | 9.0000 |  |  |
| 3 | KNR 2-310605-0700 | Przepusty pod zjazdami z rur PEHD, karbowanych o średnicy 50 cm9 | m | 9.0000 |  |  |
| 4 | KNR 2-310605-0400 | Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 50 cm2 | ścianka | 2 |  |  |
| 5 | KNR 2-310102-0100 | Koryta wykonywane w gruncie kat. II-IV jezdni o głębokości do 10 cm850\*4,2Włączenie do DW: 6\*6\*0,5\*3 | m2 | 3624.00003570.000054.0000 |  |  |
| 6 | KNR 2-310114-0500 | Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu3624 | m2 | 3624.0000 |  |  |
| **Nawierzchnia** |
| 7 | KNR 2-310310-0100 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa wiążąca, AC22W, grubość 4 cm po zagęszczeniu3624 | m2 | 3624.0000 |  |  |
| 8 | KNR 2-310310-0200 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm grubości3624 | m2 | 3624.0000 |  |  |
| 9 | KNR 2-310310-0500 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych – warstwa ścieralna, AC11S, grubość 3 cm po zagęszczeniu850\*4 | m2 | 3400.0000 |  |  |
| **Pobocza i oznakowanie** |
| 10 | KNR 2-310202-0300 | Nawierzchnie żwirowe jezdni rozściełane ręcznie, górna warstwa grubości 8 cm po zagęszczeniu850\*0,75\*2 | m2 | 1275.0000 |  |  |
| 11 | KNR 2-310702-0200 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm4 | szt. | 4.0000 |  |  |
| 12 | KNR 2-310703-0400 | Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2A-7: 1A-6b, c: 2B-33 (50): 1 | szt. | 4 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |

Słownie: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................., dnia .....................

……….....................…..………................……………

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy