**KOMPLEKSOWA RENOWACJA OKIEN**

1. Rusztowania ramowe przestrzenne zewnętrzne. Wykonane dodatkowo kotwienie rusztowania:

KNR 2-02

1612-03 m2  299,10 x …… = **………….**

1. Zabezpieczenie ochronne: siatka dla rusztowań elewacyjnych:

KNR AT-05

1663-04 m2  299,10 x …… = **………..**

1. Osłony otworów okiennych płytami OSB:

KNR 2-02

0925-02 m2 88,00 x ……. = **………..**

1. Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów:

TZKNBK

XIV 0403-58 m2  39,71 x …….. = **………….**

1. Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne ram i szprosów okiennych :

KNR 7-12/0101/02

+9903

KNR 19-01/1310/050 m2  39,71 x ……... = **…………**

1. Odtłuszczenie powierzchni do malowania:

KNR 7-12/0105/02

+ 9903 m2 39,71 x …… = **………...**

1. Malowanie konstrukcji okien dwukrotnie farbą olejną:

KNR 19-01/1311/08

 m2  39,71 x ……. = **………**

1. Szklenie ram okiennych na kit podwójny (szkło gr. 4 mm):

KNR 4-01/1107/01

+ 9911 m2 39,71 x …….. =  **…………**

1. Rusztowanie ramowe do robót wewnątrz kościoła:

KNR 202/1212-03

 m2 204,80 x …… = **…………..**

1. Zabezpieczenie ochronne: siatki dla rusztowań elewacyjnych:

 KNR AT-05/1663-04

 m2  204,80 x ….. = **………….**

1. Osłony otworów okiennych:

KNR 2-02

0925-02

 m2 36,00 x …… = **……….**

1. Dodatkowe nakłady za prace z drabin lub innych indywidualnych rusztowań ustawionych między ścianą północną a ołtarzem:

kalkulacja indywidualna:

 m3 48,00 x ……. = **………..**

1. Renowacja drzwi zewnętrznych drewnianych zamontowanych od strony północnej o wymiarach: 910 x 2180. Demontaż i montaż drzwi. Renowacja w wyspecjalizowanej instytucji. Zabudowa otworu drzwiowego na czas renowacji:

kalkulacja indywidualna:

 kpl 1,00 x ……… = **………..**

1. Malowanie ościeży uszkodzonych i zanieczyszczonych w trakcie prowadzenia robót remontowych:

kalkulacja indywidualna:

 m2 78,13 x ……. = **……….**

1. Demontaż okna nad drzwiami wejściowymi i jego renowacja:

kalkulacja indywidualna:

 szt. 1,00 x ……….. = **…………**

|  |
| --- |
| **Razem: ………………** |

**Podatek VAT 23%: …………**

|  |
| --- |
| **OGÓŁEM: …………….** |