DPS. D.0010.15.2011 Brwilno dn. 9.09.2013 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 *Prawo zamówień publicznych (****tekst jednolity*** *-* ***Dz. U.***

***z 2013 r. poz. 907****) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane* zapytanie od Wykonawców do treści SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy: „Zagospodarowanie terenu wokół rozbudowywanego budynku Domu Pomocy

Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.

1. W Przedmiarze wpisano montaż 8 szt. opraw sodowych z wysięgnikiem. Czy należy przez

to rozumieć, że słupy oświetleniowe i instalacja elektryczna do lamp jest już

rozprowadzona w terenie , a wykonawca ma zamontować tylko oprawy lamp sodowych na

wysięgniku ?

Proszę o zamieszczenie wzoru opraw .

W STWIOR opisano rozmieszczanie kabli, brak opisu ilości kabli w Przedmiarze, proszę

o sprecyzowanie czy kable już są czy też należy je rozprowadzić i jaką ilość mb.

2. W STWIOR opisano obrzeża o wymiarach 8x30cm , a w Przedmiarze 6x20cm .

Jakie obrzeża należy zastosować ?

3. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj kostki betonowej o gr. 6cm i 8 cm ma być

zastosowany: Holland, Behaton, Nostalit itp. oraz w jakim kolorze ?

4. Proszę o podanie wysokości zastosowanych barierek stalowych oraz czy mają to być

barierki ocynkowane czy malowane na kolor ? Proszę o zamieszczenie rys. technicznego

barierek .

**Odpowiedzi:**

Ad. 1

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej leży po stronie Wykonawcy. Prowadzenie kabli na elewacjach budynku z podłączeniem do już istniejącej. Wg. zasady zaprojektuj – wykonaj.

Oprawy sodowe z wysięgnikiem montowane na elewacji budynku.

Ad. 2

Należy zastosować obrzeża 6x20 cm

Ad. 3

Kostka betonowa 8cm , przemysłowa, kolor szary, wzór cegiełka.

Ad. 4

Wszystkie dane techniczne znajdują się w dokumentacji. Barierki ochronne o wys. 1.10 m, wykonane z rury stalowej Ø 40 cm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie, docelowo w kolorze żółtym.

Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej w Brwilnie

/-/Beata Karpińska