Załącznik nr 1 do SIWZ

 *Sprzęt rolniczy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość  | Opis  |
| 1 | Siewnik rzędowy uniwersalny szerokość 3 m z hydraulicznym mechanizmem przestawiania znaczników, elektronicznym wyłącznikiem ścieżek technologicznych. | 1 | - pojemność skrzyni ładunkowej 400-420 dm3, - redlice talerzowe, - hydrauliczny przerzutnik znaczników - elektroniczny wyłącznik ścieżek technologicznych, - centralny i indywidualny docisk redlic, - aparat wysiewający zintegrowany do wysiewu nasion różnych gatunków roślin, - spulchniacz śladów ciągnika, - urządzenie do próby kręconej, - centralne sterowanie położeniem den aparatów wysiewających, - bezstopniowa skrzynia przekładniowa w kąpieli olejowej, - zagarniacz tylny z dociskiem indywidualnym, - maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące, - deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012, - instrukcja obsługi w języku polskim, - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe, - odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max 25 km |
| 2 | Rozsiewacz nawozów ciągnikowy zawieszany 2 talerzowy , poj. 500 – 550l, ze wskaźnikiem pochylenia i hydrauliczną regulacja zasuwy | 1 | - pojemność skrzyni 500-550dm3- szerokość robocza 12- 24m-skrzynia załadunkowa z sitem- wskaźnik pochylenia rozsiewacz- tabela wysiewu i ustawień- wysiew nawozu: dwutalerzowy- osłona do wysiewu skrajnego-otwieranie/zamykanie zasuw hydraulicznie- tarcze wysiewające oraz łopatki wykonane ze stali kwasoodpornej- wał teleskopowo- przegubowy –WOM- maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące- deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012, - instrukcja obsługi w języku polskim, - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe, - odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max- 25 km |
| 3 | Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany poj. 600-700l. ze stałociśnieniowym zaworem sterującym i korpusami wielopozycyjnymi w komplecie | 1 | - pojemność zbiornika 400-700 dm3- zbiornik opryskiwacza trójkomorowy: polietylenowy- szerokość belki roboczej 12m – zbiornik wody czystej do mycia rąk- płuczki wirowe zbiornika głównego- pompa membranowo tłokowa o wydajności 135l/min- rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego-zawór sterujący stałociśnieniowy - belka opryskowa rozkładana ręcznie- podnoszenie belki hydrauliczne- układ stabilizacji belki trapezowy- układ cieczowy: węże PCV- rozmieszczenie rozpylaczy co 50 cm- korpusy wielopozycyjne z kompletem rozpylaczy- oświetlenie drogowe- wał teleskopowo- przegubowy WOM- maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące- deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012, - instrukcja obsługi w języku polskim, - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe,- odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max- 25 km |