Załącznik nr 1 do SIWZ

*Sprzęt rolniczy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Opis |
| 1 | Siewnik rzędowy uniwersalny szerokość 3 m z hydraulicznym mechanizmem przestawiania znaczników, elektronicznym wyłącznikiem ścieżek technologicznych. | 1 | - pojemność skrzyni ładunkowej 400-420 dm3,  - redlice talerzowe,  - hydrauliczny przerzutnik znaczników  - elektroniczny wyłącznik ścieżek technologicznych,  - centralny i indywidualny docisk redlic,  - aparat wysiewający zintegrowany do wysiewu nasion różnych gatunków roślin,  - spulchniacz śladów ciągnika,  - urządzenie do próby kręconej,  - centralne sterowanie położeniem den aparatów wysiewających,  - bezstopniowa skrzynia przekładniowa w kąpieli olejowej,  - zagarniacz tylny z dociskiem indywidualnym,  - maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące,  - deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012,  - instrukcja obsługi w języku polskim,  - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe,  - odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max 25 km |
| 2 | Rozsiewacz nawozów ciągnikowy zawieszany 2 talerzowy , poj. 500 – 550l, ze wskaźnikiem pochylenia i hydrauliczną regulacja zasuwy | 1 | - pojemność skrzyni 500-550dm3  - szerokość robocza 12- 24m  -skrzynia załadunkowa z sitem  - wskaźnik pochylenia rozsiewacz  - tabela wysiewu i ustawień  - wysiew nawozu: dwutalerzowy  - osłona do wysiewu skrajnego  -otwieranie/zamykanie zasuw hydraulicznie  - tarcze wysiewające oraz łopatki wykonane ze stali kwasoodpornej  - wał teleskopowo- przegubowy –WOM  - maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące  - deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012,  - instrukcja obsługi w języku polskim,  - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe,  - odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max- 25 km |
| 3 | Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany poj. 600-700l. ze stałociśnieniowym zaworem sterującym i korpusami wielopozycyjnymi w komplecie | 1 | - pojemność zbiornika 400-700 dm3  - zbiornik opryskiwacza trójkomorowy: polietylenowy  - szerokość belki roboczej 12m – zbiornik wody czystej do mycia rąk  - płuczki wirowe zbiornika głównego  - pompa membranowo tłokowa o wydajności 135l/min  - rozwadniacz we wlewie zbiornika głównego  -zawór sterujący stałociśnieniowy  - belka opryskowa rozkładana ręcznie  - podnoszenie belki hydrauliczne  - układ stabilizacji belki trapezowy  - układ cieczowy: węże PCV  - rozmieszczenie rozpylaczy co 50 cm  - korpusy wielopozycyjne z kompletem rozpylaczy  - oświetlenie drogowe  - wał teleskopowo- przegubowy WOM  - maszyna fabrycznie nowa, gwarancja 24 miesiące  - deklaracja zgodności WE stwierdzająca zgodność maszyny z normami PN-EN ISO 12100:2012,  - instrukcja obsługi w języku polskim,  - oświadczenie producenta że sprzedawca jest autoryzowanym dealerem oferowanego produktu i zapewnia zaplecze serwisowe,  - odległość punktu serwisowego ASO dealera od Zamawiającego max- 25 km |