|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Wymagania minimalne** |
| Procesor: | Ilość procesorów – 2  Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 15 244 punktów. W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. |
| Pamięć RAM: | 2 x 16GB (2400MHz, DDR4, RDIMM, Dual Rank, x8, ECC) |
| Kontroler RAID: | RAID 0/1/5/10/50, 12Gb/s, Sprzętowy |
| Dyski i Napędy: | 4 x 1TB NLSAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów, 3,5")  DVD+/-RW napęd SATA wewnętrzny |
| Zintegrowana karta sieciowa: | 4 x RJ-45, GbE, L2 networking, zintegrowana |
| Zasilanie: | Podwójny zasilacz  2 x 495W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze) |
| Obudowa: | do zabudowy w szafie Rack 19", plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania serwera do celów serwisowych, maksymalna wysokość 1U |
| Szyny Montażowe: | Szyny ruchome |
| Zainstalowany system operacyjny: | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard |
| Licencje dostępowe CAL: | 5 x Microsoft Windows Server 2012 CAL Device |
| Gwarancja: | 3 lata gwarancji Next Business Day + Data Protection – Keep Your Hard Drive |

Zakup serwera – 1 sztuka