WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKU SPICHLERZA

DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. **Roboty rozbiórkowe**
   1. Rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych
   2. Rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenia połaci
   3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie, płatwie, słupy, murłaty i podwaliny wg dokumentacji technicznej (rysunki do ekspertyzy technicznej)
   4. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej w całości
2. **Roboty dekarskie**
   1. Montaż folii dachowej wstępnego krycia
   2. Montaż kontr łat i łat drewnianych
   3. Montaż obróbek blacharskich ( wiatrownice, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny i rury spustowe)
   4. Montaż pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący
   5. Montaż gąsiorów kalenicowych i osłon bocznych – wiatrownic
   6. Montaż barier śniegowych
3. **Roboty uzupełniające**
   1. Wywiezienie gruzu i elementów drewnianych
   2. Utylizacja płyt azbestowych wraz z dostarczeniem obowiązującej dokumentacji

UWAGI KOŃCOWE:

* Roboty budowlane objęte w/w zakresem należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
* Ilości robót zostały określone w przedmiarze robót
* Wykonawca przedstawi inwestorowi atesty i wzory kolorystyki proponowanych materiałów przed montażem celem akceptacji.
* Wykonawca robót udzieli gwarancji na poprawne wykonanie robót na okres 36 miesięcy oraz przedstawi inwestorowi certyfikat na blachę powleką wraz z gwarancją na perforację min. na 15 lat.