**DZIAŁ II.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1. Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w  Goślicach.**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest samochód fabrycznie nowy typu mikrobus, przystosowany do przewozu minimalnie 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 9 łącznie z kierowcą (8 osób + kierowca), w tym z dwoma miejscami przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, gmina Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. fabrycznie nowy mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1), w tym 2 miejsca na umocowanie 2 wózków inwalidzkich,
3. karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa i gwarancyjna oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem, w języku polskim,
4. przystosowanie samochodu obejmuje adaptację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być wyposażony w szyny najazdowe wewnątrz pojazdu umożliwiającą swobodny wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym wózkach elektrycznych. Wózki muszą być przymocowane do szyny na podłodze specjalnymi pasami. Samochód powinien zawierać uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu oraz stopień otwierany elektrycznie długości L600 mm wmontowany przy drzwiach bocznych prawych.
5. Parametry ogólne nadwozia samochodu:
6. samochód do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca), rok produkcji 2017 – 2018,
7. rodzaj i kolor powłoki lakierniczej – *bez wytycznych*,
8. dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B,
9. homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,
10. wysokość wewnątrz przedziału tylnego umożliwiająca swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
11. uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych,
12. drzwi boczne przesuwane, przeszklone minimum z jednej strony,
13. tylne drzwi przeszkolone jednoskrzydłowe otwierane do góry pod kątem min. 90 stopni, wyposażone w dodatkowe ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, z wycieraczką, spryskiwaczem i ogrzewaniem tylnej szyby. Prześwit do środka kabiny wysokości min. 1300 mm i szerokości umożliwiającej załadunek wózka inwalidzkiego wraz z osobą w pozycji siedzącej,
14. ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa,
15. całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane,
16. lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,
17. osłona przeciw słoneczna dla kierowcy i pasażera,
18. światła do jazdy dziennej – włączanie automatycznie,
19. trzecie światło stopu,
20. umożliwianie przypięcia 2 wózków inwalidzkich pasami,
21. komplet gumowych dywaników w części kierowcy i pasażera obok,
22. fabryczna – pełna zabudowa przestrzeni pasażerskiej elementami tapicerskimi i elementami z tworzywa sztucznego.
23. Układ napędowy:
24. silnik – minimalna moc 120 KM,
25. silnik spełniający normy spalin minimum Euro5,
26. skrzynia biegów manualna 5-6 biegowa,
27. układ kierowniczy ze wspomaganiem,
28. ogumienie: komplet opon letnich na felgach stalowych lub aluminiowych, dodatkowo komplet opon zimowych na felgach stalowych – wszystkie opony fabrycznie nowe,
29. zapasowe koło pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy,
30. rodzaj paliwa – Olej napędowy (ON).
31. Układ hamulcowy:
32. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z ABS,
33. system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszenia EBD lub równoważny,
34. system kontroli trakcji,
35. hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.
36. Wyposażenie:
37. kierownica z regulacją minimum w dwóch płaszczyznach,
38. fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem,
39. lampki sufitowe: jedna przy kierowcy i minimum 1 wewnątrz pojazdu,
40. komputer pokładowy,
41. szyby drzwi przednich regulowane elektrycznie,
42. klimatyzacja przednia i tylna dla kabiny pasażerskiej z regulacją,
43. czujniki parkowania – minimum tył,
44. zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach,
45. gaśnica samochodowa, trójkąt odblaskowy, apteczna – wyposażenie minimum standardowe, kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej, homologowana linka holownicza, klucze do kół, podnośnik hydrauliczny samochodowy,
46. hak holowniczy z tyłu pojazdu,
47. wspomaganie kierownicy,
48. kieszenie w drzwiach przednich po stronie kierowcy i pasażera,
49. dodatkowe schowki i kieszenie w desce rozdzielczej,
50. radioodtwarzacz z systemem głośno mówiącym,
51. system monitorujący poziom ciśnienia w oponach,
52. czujnik temperatury zewnętrznej,
53. gniazdo 12 V w konsoli centralnej.
54. Fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy:
55. możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń,
56. I rząd siedzeń – fotel kierowcy + kanapa dwu osobowa,
57. II rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel + kanapa 2 osobowa, z ruchomym oparciem każdego siedziska,
58. III rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel + kanapa 2 osobowa, z ruchomym oparciem każdego siedziska.
59. Zabezpieczenie przed kradzieżą:
60. centralny zamek z pilotem,
61. immobiliser.
62. Bezpieczeństwo:
63. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,
64. trzypunktowe atestowane automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
65. zestaw przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym:

- komplet atestowanych pasów do mocowania wózków w podłodze pojazdu,

- atestowane pasy do mocowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – minimum dwupunktowe,

d) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

1. Gwarancja i rękojmia:
2. gwarancja i rękojmia mechaniczna, minimum 24 miesiące,
3. gwarancja i rękojmia na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,
4. gwarancja i rękojmia na najazdy minimum 24 miesiące,
5. zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy, będzie zgłaszane telefonicznie i potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksu lub pocztą e‑mail,

**11. Warunki dostarczenia przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego pracy,
2. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmującego również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
3. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania za produkcji lub sprzedaży.
4. Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:
5. instrukcje obsługi samochodu,
6. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
7. książkę przeglądów serwisowych,
8. świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewodu osób niepełnosprawnych,
9. kartę pojazdu.

Zamawiający informuje, że Odbiorca pojazdu, po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie miał możliwość skorzystania z ubezpieczenia w ramach sieci dealerskiej w tzw. pakiecie dealerskim pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje takie ubezpieczenie oraz, że będzie ono korzystniejsze niż oferowane przez Brokera obsługującego Powiat Płocki.

**DZIAŁ II.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 2. Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.**

1. **Nazwa zadania:**

„Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie”.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

a) fabrycznie nowy mikrobus, do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą (8+1) w tym 2 miejsca na umocowanie 2 wózków inwalidzkich,

b) karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa i gwarancyjna oraz inne niezbędne, dokumenty wymagane prawem w języku polskim,

c) przystosowanie samochodu obejmuje adaptację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być wyposażony w szyny najazdowe wewnątrz pojazdu umożliwiającą swobodny .wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w tym wózkach elektrycznych. Wózki muszą być przymocowane do szyny na podłodze specjalnymi pasami. Samochód powinien zawierać uchwyt .pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu oraz stopień otwierany elektrycznie długości L600 mm wmontowany przy drzwiach bocznych prawych.

**3. Parametry ogólne nadwozia samochodu:**

a) samochód do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca), rok produkcji 2017-2018,

b) rodzaj i kolor powłoki lakierniczej – *bez wytycznych,*

c) dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie samochodu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B,

d) homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych,

e) wysokość wewnątrz przedziału tylnego umożliwiająca swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

f) uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu – zamocowany przy drzwiach bocznych,

g) drzwi boczne przesuwane przeszklone minimum z jednej strony,

h) Tylne drzwi przeszklone jednoskrzydłowe otwierane do góry pod kątem min. 90 stopni wyposażone dodatkowo w ograniczniki, oraz blokady położenia skrzydeł, z wycieraczką, spryskiwaczem i ogrzewaniem tylnej szyby. Prześwit do środka kabiny wysokości min. 1300 mm i szerokości umożliwiającej załadunek wózka inwalidzkiego wraz z osobą w pozycji siedzącej.

i)ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa.

j) całkowite przeszklenie pojazdu, szyby przyciemniane,

k) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane,

l) osłona przeciw słoneczna dla kierowcy i pasażera,

ł) światła do jazdy dziennej – włączane automatycznie,

m) trzecie światło stopu,

n) umożliwienie przypięcia 2 wózków inwalidzkich pasami,

o) komplet gumowych dywaników w części kierowcy i pasażera obok,

p) fabryczna -pełna zabudowa przestrzeni pasażerskiej elementami tapicerskimi i elementami z tworzywa sztucznego.

**4. Układ napędowy:**

a) silnik - minimalna moc 120 KM,

b) silnik spełniający normy emisji spalin minimum Euro5,

c) skrzynia biegów manualna 5-6 –biegowa,

d) układ kierowniczy ze wspomaganiem,

e) ogumienie komplet opon letnich na felgach stalowych lub aluminiowych, dodatkowo komplet opon zimowych na felgach stalowych – wszystkie opony fabrycznie nowe,

f) zapasowe koło pełnowymiarowe lub zestaw naprawczy

g) rodzaj paliwa – Olej napędowy (ON)

**5. Układ hamulcowy:**

a) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z ABS,

b) system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania EBD lub równoważny,

c) system kontroli trakcji,

d) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu.

**6. Wyposażenie :**

a) kierownica z regulacją minimum w dwóch płaszczyznach,

b) fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem

c) lampki sufitowe: jedna przy kierowcy i minimum 1 wewnątrz pojazdu

d) komputer pokładowy,

e) szyby przednie regulowane elektrycznie,

f) klimatyzacja przednia i tylna dla kabiny pasażerskiej z regulacją.

g) czujniki parkowania – minimum tył ,

h) zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach

i)  gaśnica samochodowa, trójkąt odblaskowy, apteczka – wyposażenie minimum standardowe, kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej, homologowana linka holownicza, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny samochodowy;

j) hak holowniczy z tyłu pojazdu.

k) wspomaganie kierownicy,

l) kieszenie w drzwiach przednich po stronie kierowcy i pasażera,

m) dodatkowe schowki i kieszenie w desce rozdzielczej,

n) radioodtwarzacz z systemem głośno mówiącym;

o) system monitorujący poziom ciśnienia w oponach,

p) czujnik temperatury zewnętrznej,

r) gniazdo 12 V w konsoli centralnej,

**7. Fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy :**

a) możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń,

b) I rząd siedzeń – fotel kierowcy + kanapa dwu osobowa,

c) II rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa z ruchomym oparciem każdego siedziska .

d) III rząd siedzeń - fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1fotel+kanapa 2 osobowa z ruchomym oparciem każdego siedziska

**8. Zabezpieczenie przed kradzieżą :**

a) centralny zamek z pilotem,

b) immobiliser.

**9. Bezpieczeństwo :**

a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń,

b) trzypunktowe atestowane automatyczne pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,

c) zestaw przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w tym:

- komplet atestowanych pasów do mocowania wózków w podłodze pojazdu,

- atestowane pasy do mocowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – minimum dwupunktowe,

d) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu ( symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych) zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

**10, Gwarancja i rękojmia:**

a) gwarancja i rękojmia mechaniczna minimum 24 miesiące ( jedno z kryterium oceny ofert podlegające ocenie ),

b) gwarancja i rękojmia na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,

c) gwarancja i rękojmia na najazdy minimum 24 miesiące

e) zgłoszenie awarii i konieczność wykonania naprawy będzie realizowane telefonicznie, i potwierdzone poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksu lub pocztą e-mail,

g) Zamawiający przewiduje przebieg około 20 tysięcy kilometrów rocznie. Wielkość ta nie stanowi jednak deklaracji Zamawiającego co do przewidywanych przebiegów.

**11. Warunki dostarczenia przedmiotu zamówienia:**

a) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby ~~Starostwo Powiatowe/~~ DPS Brwilno wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego pracy,

b) dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,

c) elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

**12. Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:**

a) instrukcje obsługi samochodu.

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

e) kartę pojazdu.

Zamawiający informuje, że Odbiorca pojazdu, po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie miał możliwość skorzystania z ubezpieczenia w ramach sieci dealerskiej w tzw. pakiecie dealerskim pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje takie ubezpieczenie oraz, że będzie ono korzystniejsze niż oferowane przez Brokera obsługującego Powiat Płocki.

**DZIAŁ II.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 3. Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, nieużywanego, (rok produkcji 2017) samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (8 osób + 1 kierowca) w tym z opcją możliwości transportu dwóch pasażerów na wózkach inwalidzkich po łatwym i szybkim demontażu siedzeń w tylnej części auta z najazdami o następujących parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJE OGÓLNE** | |
| 1. | Typ nadwozia - Mikrobus |
| 2. | Liczba miejsc – 8 + 1 |
| 3. | Nadwozie przystosowane do przewozu osób (8+1) oraz bagażu – zabudowa fabryczna |
| 4. | Lakier akrylowy (oprócz białego, czarnego i szarego) lub metalik (oprócz białego i czarnego) |
| 5. | Całkowicie przeszkolona przestrzeń pasażerska pojazdu, szyby atermiczne, przyciemniane w przedziale pasażerskim |
| 6. | Drzwi boczne przesuwne do tyłu, z zabezpieczeniem przed otwarciem |
| 7. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwudrzwiowe, dwuskrzydłowe otwierane pod minimalnym katem 180˚ lub tylna pokrywa bagażnika, wyposażona w wycieraczki i szyby ogrzewane |
| 8. | Wyłożenie ścian bocznych, słupków oraz sufitu z materiału tworzywa sztucznego, izolacja termiczna i akustyczna |
| 9. | Fotele przestrzeni pasażerskiej składane z możliwością szybkiego i łatwego demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi |
| 10. | Tapicerka – tkanina ciemna, łatwa w utrzymaniu czystości |
| 11. | Szyny mocujące 2 wózki inwalidzkie w podłodze pojazdu |
| **WYMIARY** | |
| 1. | Wysokość - Max. 2000 mm |
| 2. | Długość - Max. 5450 mm |
| 3. | Szerokość - Max. z lusterkami zew. 2450 mm |
| 4. | Rozstaw osi - Min. 3200 mm |
| **SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW** | |
| 1. | Wysokoprężny z turbodoładowaniem |
| 2. | Typ silnika - Diesel |
| 3. | Pojemność skokowa - Min. 1900 cm³  Max. 2200 cm³ |
| 4. | Moc silnika - Min. 100 KM |
| 5. | Emisja spalin - Euro 6 |
| 6. | Skrzynia biegów - Min. 5 biegowa + bieg wsteczny, manualna |
| 7. | Typ napędu - Min. na przednie koła |
| **BEZPIECZEŃSTWO** | |
| 1. | Atestowane pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczem i regulacją wysokości zamocowania zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz 2 komplety pasów do mocowania wózków do szyn |
|  | Siedzenia wyposażone w pasy bezwładnościowe i zagłówki z regulacja wysokości |
| 2. | Rozkładane najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózków inwalidzkich do pojazdu. |
| 3. | Stopień wejściowy wewnętrzny w przedziale pasażerskim z oświetleniem |
| 4. | Uchwyty wejściowe ułatwiające wsiadanie na słupkach drzwi od strony pasażera i drzwi przesuwnych |
| 5. | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 6. | Poduszka powietrzna dla pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji |
| 7. | ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |
| 8. | ABS – system zabezpieczający blokowaniu kół podczas hamowania |
| 9. | ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |
| 10. | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach |
| 11. | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego |
| **ZABEZPIECZENIA** | |
| 1. | Immobiliser |
| 2. | Centralny zamek z zabezpieczeniem sterowny pilotem |
| 3. | Alarm- sygnał dźwiękowy |
| **KABINA KIEROWCY** | |
| 1. | Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego |
| 2. | Siedzenie podwójne lub 2 pojedyncze po prawej stronie kierowcy |
| 3. | Fabrycznie montowane radio MP3/USB z bluetooth i anteną zewnętrzną oraz kompletem głośników na przód i tył |
| 4. | Bezpieczna kolumna kierownicy, regulowana w dwóch płaszczyznach |
| 5. | Dodatkowe gniazdo zasilania 12V w kabinie kierowcy |
| **POZOSTAŁE PARAMETRY** | |
| 1. | Klimatyzacja automatyczna z regulacją nawiewu w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim 3 strefowa |
| 2. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z rozprowadzeniem również na 2 i 3 rząd siedzeń (drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu pojazdu) |
| 3. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy, nawiew na tył |
| 4. | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową |
| 5. | Podłoga wyłożona wykładziną łatwo zmywalną - gumowana, antypoślizgowa, komplet dywaników gumowych |
| 6. | Osłony nadkoli kół przednich i tylnych |
| 7. | Zderzaki niemalowane lub w kolorze nadwozia |
| 8. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |
| 9. | Czujniki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |
| 10. | Tylne czujniki parkowania |
| 11. | Oświetlenie w podsufitce |
| 12. | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy |
| 13. | Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne |
| 14. | Koła zimowe z felgą stalową Min. 16 cali |
| 15. | Hak holowniczy ze złączem 13 - pin |
| 16. | Siedzenia wyłożone tapicerka z ciemnej tkaniny, łatwej w utrzymaniu czystości |
| 17. | Mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w 1 rzędzie przedziału pasażerskiego |
| 18. | Dodatkowe gniazda 12 V w przestrzeni pasażerskiej |
| **DOSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | |
| 1. | Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |
| 2. | Atestowane mocowania wózków inwalidzkich |
| 3. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem informującym o przewozie osób niepełnosprawnych |
| 4. | Oznakowanie pojazdu zgodnie ze standardami według katalogu identyfikacji wizualnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| 5. | Możliwość mocowania wózków inwalidzkich w części pasażerskiej pojazdu |
| 6. | Europejska homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych. |
| **WYPOSAŻENIA DODATKOWE** | |
| 1. | Gaśnica proszkowa |
| 2. | Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy |
| 3. | Klucze do kół |
| 4. | Podnośnik |
| 5. | Apteczka |
| **DOKUMENTACJA** | |
| 1. | Karta pojazdu |
| 2. | Świadectwo homologacji pojazdu |
| 3. | Świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich |
| 4. | Instrukcja obsługi |
| 5. | Dokumentacja rejestrowa pojazdu |
| 6. | Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich |
| **GWARANCJA** | |
| 1. | Min. 2 lata gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów |
| 2. | Min. 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą |
| 3. | Min. 10 lat gwarancji na korozję perforacyjną |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | |
| 1. | Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego lub inne wskazane przez niego miejsce |

Zamawiający informuje, że Odbiorca pojazdu, po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie miał możliwość skorzystania z ubezpieczenia w ramach sieci dealerskiej w tzw. pakiecie dealerskim pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje takie ubezpieczenie oraz, że będzie ono korzystniejsze niż oferowane przez Brokera obsługującego Powiat Płocki.