Opis przedmiotu zamówienia .( proszę dołączyć do oferty )

1. marka MAN, typ 18.225 Rok produkcji2004
2. układ napędowy 4x4
3. reduktor (biegi terenowe i szosowe)
4. konfiguracja kół: przednia oś koła pojedyncze, tylna oś koła bliźniaki
5. skrzynia biegów manualna 6 biegów + bieg wsteczny
6. ilość miejsc 6
7. kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa
8. autopompa umieszczona z tyłu pojazdu
9. nasady min. 4 szt. Ø75 lub do wyboru
10. nasada ssawna Ø 110
11. tankowanie Ø 75z zaworem odcinającym
12. podwozie pojazdu z silnikiem o zapalenie samoczynnym o mocy 226 kM
13. nowe akumulatory
14. autopompa min. 1600 l/min.
15. Szybkie natarcie – dł. Min. 40 m zakończone prądownicą typu turbo-jet
16. Regały na węże Ø52 i Ø75
17. Zabudowa zamykana żaluzjami aluminiowymi w układzie 3+3+1
18. Żaluzje pyłoszczelne i bryzoszczelne
19. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego
20. Maszt oświetleniowy
21. Uchwyt do aparatów 0D0
22. Belka świetlna LED
23. Oświetlenie skrytek i przedziału autopompy
24. Oświetlenie pola pracy
25. Drabinka do wejścia na dach zabudowy
26. Fala świetlna LED z tyłu pojazdu
27. Sygnalizacja świetlna naprzemienna 2xprzód i 2xtył
28. Mocowanie na drabinę i inny sprzęt na dachu zabudowy
29. Weba sto w kabinie
30. Klimatyzacja
31. Modulator sygnałów dźwiękowych z możliwością komunikatów głosowych
32. Pojazd po pełnym serwisie
33. Powozie zakonserwowane
34. Orurowanie przednie typu bamber
35. Halogeny dalekosiężne 4szt. z przodu pojazdu
36. Nowa wciągarka / zamontowana z przodu samochodu z dwoma pilotami [jeden bezprzewodowy ]
37. Zblocze podnoszące siłą uciągu wciągarki
38. Skrzynia narzędziowa
39. Dopuszczalna masa całkowita 16000kg
40. Pojazd zarejestrowany w Polsce [specjalny pożarniczy]
41. Wspomaganie kierownicy
42. Zawieszenie osi przedniej i tylniej – mechaniczne resortowe
43. Blokada dyferencjałów [przedni most , tylni most ]
44. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
45. Kolor samochodu czerwony , aluminium w naturalnym kolorze , rama czarna lub grafitowa
46. Pompa napędzona poprzez wał kardana z nowej –przystawki odbioru mocy
47. Przetwornica napędu 12V , 24V , 220V
48. Dodatkowe wyjście na zewnątrz pojazdu umożliwiające zasilanie powietrza i 24V
49. Elektryczny główny wyłącznik prądu załączony 2x w kabinie i 1x na zewnątrz
50. Kamera cofania
51. Zbiornik wody min 2500l
52. Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi pojazdu
53. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy