**Standard zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Nisko**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stan-**  **dard** | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa o d standardu | |
| po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **IV** | - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, **w tym na drogach o ruchu dwukierunkowym, należy prowadzić odśnieżanie w obu kierunkach,**  - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, w przypadku **dopuszczenia przez operatora zajeżdżenia śniegu, należy posypać również te odcinki drogi,**  **-w przypadku wystąpienia gołoledzi należy bez wezwania posypywać mieszanką piaskowo-solną całe odcinki ulic,**  w przypadku wystąpienia odwilży należy na bieżąco usuwać tzw. błoto pośniegowe,  **Uwaga:** ul. Hawryły Dolne w sołectwie Zarzecze ( od ul. Krzeszowskiej do przysiółka Hawryły Dolne) – **ten odcinek posypywać solą na całej długości .** | - luźny - występuje do 6 godzin,  - zajeżdżony – występuje,  - języki śnieżne – występują,  - zaspy – do 6 godzin,  - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin | w miejscach wyznaczonych:  - gołoledź do 6 godzin,  - śliskość pośniegowa – 10 godzin,  - lodowica do 6 godzin, |