**Opis robót remontowych – amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku**

1. **Roboty budowlane**
2. Demontaż i ponowny montaż płyt granitowych (odpadajacych) na cokole budynku, oraz uzupełnienie brakujących – płyty o wymiarach 71x36 cm.
3. demontaż i ponowny montaż płyt - szt. 31:
4. montaż nowej płyty (brakującej) – 1 szt.

2. Wymiana zniszczonych płytek gresowych (33x33 cm) w posadzce sceny - szt. 11.

3. Wymiana zniszczonych płyt granitowych na scenie i podjazdach: na scenie (wokół sceny) – 2,20 m2, na podjazdach - 4,87 m2.

4. Naprawa cokolików o wys. 10 cm przy słupach, z płytek granitowych (nowe) o grubości 2 cm – 2 słupy (obwód słupa 96cm).

5. Malowanie konstrukcji dachu z czyszczeniem:

1. konstrukcja – kratownice: D 1, D 2 x2, D 4, D 5, D 6, D 7 - 90,07m2;
2. konstrukcja – rura spinająca profil dachu sceny - 35,50 mb.

6. Malowanie kolumn żelbetowych, o wys. 4,02 m i obwodzie 96 cm - szt. 8.

7. Pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej z oczyszczeniem powierzchni dachu i zagruntowaniem - 117,80m2.

8. Naprawa utwardzenia kostką (zapadnięta kostka z tyłu budynku) - 1,00 m2.

1. **Roboty elektryczne**

Instalacja zasilania oraz teletechniczna przy amfiteatrze w parku Miejskim w Nisku.

1. **Pozostałe roboty**

1. Czyszczenie - mycie okładziny kamiennej na ścianie sceny - 35,34m2.

2. Czyszczenie rynny dachowej prostokątnej z liści itp. – długość rynny - 36,40 mb.